Ремонт модульной видеокамеры VM32B

Наиболее характерные неисправности:

· Неисправность выходного каскада - чаще всего резистора 75 Ом, но возможно и эл. конденсаторов. 

Причина - попадание высокого напряжения на видеовыход


· Неисправность входных цепей питания модуля - защитный диод и эл. конденсатор. 

· Причина - превышение питания более 12 В (нестабилизированный источник питания)

· Неисправность преобразователя +15В, -9В - диодная сборка DA227, транзисторная сборка IMZ 1A 

Причина - превышение питания более 12 В или короткое замыкание элементов модуля каким-либо внешним проводником

[image: image1.jpg]IMZ1A





