Видеокамеры Mintron (Тайвань)

Mintron Enterprise Corporation была основана в 1979 году и, бесспорно, является одним из лидеров среди мировых производителей систем видеонаблюдения. Компания Mintron – поставщик оборудования для IBM, Microsoft, BOSCH, CERBERUS, ADEMCO и мно гих других всемирно известных фирм. Хотя каталог компании включает в себя практически весь спектр оборудования CCTV, тради ционной областью специализации являются видеокамеры. Mintron предлагает цветные и черно-белые камеры, имеющие разные характеристики, от простых моделей марки Marscam до высокоинтеллектуальных моделей Star Light и Wide Dynamic Jaguar. Все камеры характеризуются высокой надежностью и качеством формируемого изображения.

MK-0326C / MK-0326-1C / MK-0326-P1C / MTV-53KR10HP / MTV-53X10HPI


Черно-белые бескорпусные видеокамеры со встроенным объективом

· Различаются типом объектива 

	Марка камеры
	МК-0326С
	MК-0326-1C
	MК-0326-P1C
	MTV-53KR10HP
	MTV-53X10HPI

	Размер матрицы, количество элементов
	1/3", 542х592 , SHARP
	1/3", 537х592 , SHARP
	1/3", 537х592 , SHARP
	1/3", 798х548 , SHARP
	1/3", 798х548 , SHARP

	Синхронизация
	Внутренняя
	Внутренняя
	Внутренняя
	Внутренняя
	Внутренняя

	Разрешение
	420 TV линий
	420 TV линий
	420 TV линий
	470 TV линий
	470 TV линий

	Чувствительность
	0,5лк F 2.0
	1 лк F 2.0
	1 лк F2.0
	0.8 лк F1.2
	0.8 лк F1.2

	Отношение сигнал/шум
	> 45dB
	> 45dB
	>45dB
	>52dB
	>52dB

	Электронный затвор
	1/50 - 1/100,000 с
	1/50 - 1/100,000 с
	1/50 - 1/100,000 с
	1/50 - 1/100,000 с
	1/50 - 1/100,000 с

	Напряжение питания
	11-13 V DC
	11-13V DC
	11-13V DC
	11-13V DC
	11-13V DC

	Объектив и угол обзора по диагонали
	3.7мм (92°) / F 2.0
	3,7мм (92°) / F 2.0 мини объектив
	3.7мм (92°) / F 5.0 объектив усеченный конус
	3.6мм (92°) / F 2.0
	3.7мм (92°) / F 5.0 объектив усеченный конус

	Габариты
	32х32х23 мм
	32х32х12,3мм
	32х32х12,3мм
	32х32х32мм
	32х32х23мм

	Вес
	16 г
	16 г
	16 г
	16 г
	16 г


МК-0323А/МК-0326А/MTV-33X10H
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Черно-белые малогабаритные корпусные видеокамеры со встроенным объективом

· ПЗС-матрица: 1/3``, 542x582 (МК-0323А, МК-0326А), 795х596 (MTV-33X10H) SHARP

· Синхронизация: внутренняя

· Разрешение: 420TV-линий (МК-0323А, МК-0326А), 600TV-линий (MTV-33X10H)

· Чувствительность: 0,5лк при F2.0 (МК-0323А, МК-0326А), 0,05лк F2.0 (MTV-33X10H)

· Отношение сигнал/шум: >45дБ (МК-0323А, МК-0326А), >52дБ (MTV-33X10H)

· МК-0323А имеет ИК-подсветку

· MTV-33X10H имеет режим BLC, 2xZOOM (цифровой), инверсия

· Различаются типом объектива 3.7,6,8,12мм и 3.7мм (усеченный конус)

· Питание: 12 В (DC)

· Габариты: 42,5х45,5х32 мм

МК-3320С / MTV-83X10HC
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Черно-белая видеокамера в потолочном плафоне со встроенным объективом 

· ПЗС-матрица 1/3" 542х582 (МК-3320С), 795х596 (MTV-83X10HC), Sharp

· Синхронизация: внутренняя

· Разрешение 420 TV линий (МК-3320С), 600 TV линий (MTV-83X10HC)

· Чувствительность 0,5лк F2.0 (МК-3320С), 0,05 лк F2.0 (MTV-83X10HC)

· объектив З.7мм (92°) / F2.0

· Отношение сигнал/шум: >45dB (МК-3320С), > 52дБ (MTV-83X10HC)

· Гамма-коррекция: 0,25/0,45/1,0 (МК-3320С)

· Электронный затвор: 1/50-1/100,000 с

· Напряжение питания 11-13VDC

· Габариты: 88 (диаметр) х 60 (высота) мм

· Вес: 100 г

MTV-84K20P-VF

[image: image3.jpg]



Цветная видеокамера в потолочном плафоне со встроенным варифокальным объективом

· ПЗС-матрица 1/4" 542х582 Sharp

· Синхронизация: внутренняя

· Разрешение 380 TV линий 

· Чувствительность 0,5лк F2.0 

· Варифокальный объектив f4-8mm, АРД-DD

· Отношение сигнал/шум: >52дБ 

· Гамма-коррекция: 0,45

· Электронный затвор: 1/50-1/100,000 с

· Баланс белого: AWB, ATW

· BLC, цифровой ZOOM x2, инверсия

· Напряжение питания 11-13VDC

· Габариты: 109 (диаметр) х 90 (высота) мм

· Вес: 160 г

34-KOP-B / 34-KOP-P1 / MTV-33X10HP / MTV-33X10HPI

[image: image4.jpg]



Цветные малогабаритные корпусные видеокамеры со встроенным объективом и двух кратным цифровым увеличением. 

· Различаются разрешением и типом объектива 3.6мм (92?) F 2.0 и 3.7мм (92?) F 5.0 (усеченный конус).

· ЗС-матрица 1/4`` 542х586 (34- KOP ), 798 x 548 (33 X 10) Sony 

· Синхронизация: внутренняя. 

· Разрешение: 380 (34- KOP ), 470 (33 X 10) TV линий. 

· Чувствительность: 0,5 лк F 2.0 5600? C . 

· Отношение сигнал/шум >60 dB . 

· Гамма-коррекция: 0,45 

· Электронный затвор: 1/50 – 1/120000 с. 

· Баланс белого: автоматический / фиксированный - 3200?К или 5600?К. 

· Напряжение питания: 12 VDC 

· Габариты: 40х40х32мм. 

D-54KOP
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Цветная малогабаритная видеокамера уличного исполнения со встроенным объективом и ИК-подсветкой 

· Камера собрана в миниатюрном кожухе, в комплект входит кронштейн 

· ПЗС-матрица: 1/4", 542 х 586, Sony 

· Синхронизация: внутренняя 

· Разрешение: 470 TV-линий 

· Чувствительность: 1 лк при F1.2, 5600 К, объектив 4,3 мм (58,5°) / F2.0, а также объективы 6,0; 8,0; 12,0 мм 

· Отношение сигнал/шум: > 60 дБ 

· Электронный затвор: 1/50 - 1/120000 с 

· Баланс белого: автоматический/ фиксированный – 3200 К 

· Дальность ИК-подсветки: 10 м 

· Питание: 12 В (DС) 

· Габаритные размеры: 49 х 82 мм 

МК-2321С
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Черно-белые видеокамеры стандартного разрешения 

· ПЗС-матрица 1/3" 542х582, LG 

· Синхронизация: внутренняя

· Разрешение 420 TV линий

· Чувствительность 0,1лк F 1.4

· Отношение сигнал/шум >48dB

· Гамма-коррекция: 0,45 

· Электронный затвор (скорость 1/50 -1/100,000 с)

· Автоматический контроль усиления

· C/CS-тип крепления объектива

· Позволяют использовать объективы с автодиафрагмой типа Video Drive и Direct Drive 

· Синхронизация внутренняя

· Напряжение питания 11 – 13 VDC

· Габаритные размеры 50.5х50.5хб5мм

· Вес 270г

MK-4321C
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Черно-белые видеокамеры стандартного разрешения

· ПЗС-матрица 1/3" 542x592, Sharp

· Синхронизация Line Lock от сети переменного тока 220 В

· Разрешение 420 TV линий

· Чувствительность 0.1лк F1.4

· Отношение сигнал/шум >48dB

· Электронный затвор (скорость 1/50 -1/100,000 с)

· Автоматический контроль усиления

· C/CS-тип крепления объектива

· Позволяют использовать объективы с автодиафрагмой типа Video Drive и Direct Drive

· Напряжение питания: 230 VAC

· Габаритные размеры: 51х51х115 мм

· Вес: 740г

MTV-1361C / MTV-4363C
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Черно-белые видеокамеры высокого разрешения 

· ПЗС-матрица: 1/3", 795 х 596, Sony 

· Синхронизация: внутренняя (MTV-1361C) или от сети переменного тока 220 В (MTV-4363C) 

· Разрешение: 600 TV-линий 

· Чувствительность: 0,1 лк при F1.4 

· Отношение сигнал/шум: >50 дБ 

· Электронный затвор: 1/50 - 1/100,000 с 

· Автоматический (18/32 дБ) / ручной контроль усиления 

· Гамма-коррекция: 0,25/0,45/1,0 

· C/CS-тип крепления объектива 

· Позволяют использовать объективы с автодиафрагмой типа Video Drive и Direct Drive. 

· Электронная система компенсации яркости фона (BLC), позволяющая автоматически возместить недостаток освещенности темных объектов, находящихся на светлом фоне 

· Питание: 11–13 В (DС) – MTV-1361C или 220 В (АС) – MTV-4363C 

· Габаритные размеры: 51 х 51 х 115 мм 

· Вес: 520 г (MTV-1361C) и 740 г (MTV-4363C) 

74-K20Р
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Цветная видеокамера стандартного разрешения с цифровой обработкой сигнала

· ПЗС-матрица 1/4`` 537х597, Panasonic

· Синхронизация: внутренняя

· Разрешение 380 TV линий

· Чувствительность 0,5 лк при F1.2, 5600 К

· Отношение сигнал/шум >52dB

· Электронный затвор (скорость 1/50 -1/100,000 с)

· Гамма коррекция 0.45

· Автоматический контроль усиления

· Баланс белого: автоматический ATW/AWB

· BLC, цифровой ZOOM x2, инверсия

· C/CS-тип крепления объектива

· Позволяют использовать объективы с автодиафрагмой типа Video Drive и Direct Drive

· Напряжение питания: 12 VDC

· Габаритные размеры: 51х51х65 мм

· Вес: 440 г

MTV-13V1 / MTV-12V1
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Черно-белые видеокамеры со сверхвысокой чувствительностью

· Повышение чувствительности осуществляется за счет автоматического включения режима накопления заряда на матрице (до 2 с, 128 полей) при пониженной освещенности

· OSD-меню 

	Марка камеры
	MTV-13V1
	MTV-12V1

	Размер матрицы, количество элементов
	1/3", 795х596,Sony
	1/3", 795х596,Sony

	Синхронизация
	внутренняя
	внутренняя

	Разрешающая способность
	600TV линий
	600TV линий

	Чувствительность
	0.08лк F1.2
	0.05лк F1.2

	Чувствительность «ночной режим»
	0.0008 лк F1.2
	0.0001 лк F1.2

	Отношение сигнал/шум
	>52дб
	>52дб

	Электронный затвор
	1/50 - 1/100,000 с программируемый
	1/50 - 1/100,000 с программируемый

	Гамма коррекция
	0.45
	0.45

	Автоматическая регулировка усиления (AGC)
	Max.18dB, отключаемая
	Max.18dB, отключаемая

	Тип крепления объектива
	C/CS
	C/CS

	Тип автодиафрагмы
	Direct Drive
	Direct Drive

	Компенсация яркости фона (BLC)
	48 зон, отключаемая
	48 зон, отключаемая

	Апертурная коррекция
	отключаемая
	отключаемая

	Рабочая температура
	От -20° до +50°С
	От -20? до +50°С

	Напряжение питания
	11-13VDC
	11-13VDC

	Габаритные размеры
	51х51х115 мм
	51х51х115 мм

	Вес
	520 г
	520 г


MTV-13W1 / MTV-63W1
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Черно-белые и цветные видеокамеры с цифровой обработкой сигнала и OSD-меню

Особенностью камер является широкий динамический диапазон работы 280:1, бюджет подавления смаза 154 дБ и S-VHS Y/C выход (модель MTV-63W1) 

	Марка камеры
	MTV-13W1 
	MTV-63W1 

	Размер матрицы, количество элементов
	1/3", 795 х 596, Sony 
	1/3", 795 х 596, Sony 

	Синхронизация 
	Внутренняя
	Внутренняя 

	Разрешающая способность, TV-линий 
	600 
	470 

	Чувствительность, лк 
	0,05 при F1.2, 5600 К 
	0,5 при F1.2, 5600 К 

	Чувствительность, лк «ночной режим» 
	0,0008 при F1.2, 5600 К 
	0,0015 при F1.2, 5600 К

	Отношение сигнал/шум, дБ
	> 60 
	> 60 

	Электронный затвор 
	1/50 - 1/120,000 с
	1/50 - 1/120,000 с 

	Гамма-коррекция
	Программируемая
	Программируемая 

	Автоматическая регулировка усиления (AGC), дБ 
	Max.18 отключаемая, 
	Max.18, отключаемая

	Динамический диапазон, дБ 
	48
	48 

	Тип крепления объектива 
	C / CS
	C / CS 

	Тип автодиафрагмы
	Direct Drive 
	Direct Drive 

	Компенсация яркости фона (BLC) 
	48 зон отключаемая
	48 зон отключаемая

	Апертурная коррекция 
	Отключаемая
	Отключаемая

	Рабочий диапазон температур, °С 
	От -20 до +50 
	От -20 до +50

	Питание, В (DС)
	11-13
	11-13 

	Габаритные размеры, мм
	51 х 51 х 115 
	51 х 51 х 115 

	Вес, г 
	520 
	520


MTV-63X11HP
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Цветная видеокамера высокого разрешения с цифровой обработкой сигнала.

· ПЗС-матрица 1/3`` 798х548, Panasonic

· Синхронизация: внутренняя

· Разрешение 470 TV линий 

· Чувствительность 0,8 лк при F1.2, 5600 К

· Отношение сигнал/шум >52dB

· Электронный затвор (скорость 1/50 -1/100,000 с)

· Гамма коррекция 0.45

· Автоматический контроль усиления

· Баланс белого: автоматический ATW/AWB

· C/CS-тип крепления объектива

· Позволяют использовать объективы с автодиафрагмой типа Video Drive и Direct Drive

· Обладает электронной системой компенсации яркости фона (BLC), позволяющей автоматически возместить недостаток освещенности темных объектов, находящихся на светлом фоне, цифровой ZOOM 2X, инверсия

· Напряжение питания: 12 VDC

· Габаритные размеры: 51х51х115 мм

· Вес: 440 г

