Шкаф металлический усиленный сейфового типа, серии D

Начало формы

Паспорт

1 Основные сведения об изделии.
 Шкаф металлический сейфового типа, серии D (далее - шкаф) предназначен для исключения доступа посторонних лиц к документам, носителям информации, печатям, деньгам и другим ценностям оставленным на хранение.
 Общими составляющими элементами конструкции являются - корпус шкафа, дверца шкафа с замковой зоной, ригельный запирающий механизм, подвижные элементы приведения конструкции в действие (внутренние петли).
 Дверца шкафа в закрытом положении фиксируется в корпусе запирающим механизмом.
 Корпус и дверцы шкафа изготовлены из стальных листов толщиной 3 мм. Дверца шкафа усилена ребрами жесткости и вторым стальным листом.
Изделия имеют полимерные покрытия на основе материалов производства Италии и Франции, сертифицированы и гигиенически безопасны, имеют высокую коррозионную стойкость и износостойкость.
 2 Основные технические данные.
 2.1 Габаритные размеры и масса различных моделей шкафов должны соответствовать таблице 1.


        Таблица 1

	Модель 
	Высота,мм 
	Ширина,мм 
	 Глубина,мм
	 Вес,кг
	 Полки
	 Касса

	 D-340
	 500
	 470
	 350
	 32
	 1
	 -

	 D-340т
	 500
	 470
	 350
	 32
	 1
	 1

	 D-10
	 680
	 470
	 350
	 45
	 1
	 1

	 D-9
	 680
	 470
	 350
	 45
	 2
	 -

	 D-20
	 1090
	 470
	 350
	 70
	 2
	 1

	 D-21 (2 секции)
	 1090
	 470
	 350
	 70
	 3
	 1

	 D-22 (2 секции)
	 1090
	 470
	 350
	 70
	 4
	 -

	 D-30 (4 секции)
	 1700
	 470
	 350
	 115
	 6
	 -

	 D-40
	 1700
	 470
	 350
	 110
	 8
	 1

	 D-41 (3 секции)
	 1700
	 470
	 350
	 110
	 5
	 1

	 D-81 (2 створки)
	 1700
	 860
	 350
	 155
	 4
	 -

	 D-81.500
	 1700
	 860
	 500
	 180
	 4
	 -

	 D-82 (2 створки)
	 1700
	 860
	 350
	 160
	 4
	 2

	 D-ANT (2 створки)
	 600
	 860
	 350
	 70
	 1
	 -



3. Наружные двери шкафов оборудованы следующими типами замков:
 Модификация( 074 – трехригельные сувальдные замки третьего класса, сертификат № РОСС RU. СЛ 34. В00138, секретность более 700000 комбинаций.
 Модификация( G –сувальдные замки четвертого класса повышенной взломостойкости с запиранием по трем сторонам НО-0542 В-IV сертификат № РОСС RU. СЛ 34. В00161, секретность более 1500000 комбинаций.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шкафа не ухудшающие его защитные и эксплуатационные характеристики.
 4 Комплектность
 Комплект поставки должен включать в себя:
-   шкаф        - 1 шт,
-   комплект ключей 
-   паспорт    - 1 шт.
 5 Правила хранения и транспортирования
 5.1 Шкаф должен быть упакован в полиэтиленовую пленку и коробку из гофрокартона.
 5.2 Шкаф должен храниться в сухом закрытом помещении.
 5.3 Размещение и крепление шкафов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов шкафов друг о друга и о стенки транспортного средства.
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 6 Гарантии изготовителя
 6.1 Средний срок службы сейфа не менее - 15 лет.
 6.2 Гарантийный срок эксплуатации шкафа, при условии выполнения правил хранения и эксплуатации - 12 месяцев со дня реализации.
Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
• Если изделие подвергалось несанкционированному вскрытию (взлому) любым способом: подбор ключей, механическое или термическое воздействие без участия или с участием Покупателя.
• В случае ремонта изделия силами Покупателя или третьих лиц, либо при попытке вскрытия неисправного изделия.
• Если изделие имеет механические повреждения и деформации.
• При отсутствии ключей от изделия.
• В случае не соблюдения правил эксплуатации и хранения изделия.
• При приложении к ключу значительных усилий приведших к его поломке.
Телефон гарантийной службы 744-51-90
8 Указания по эксплуатации
8.1 В процессе эксплуатации шкафа не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.
 8.2 Эксплуатация шкафа должна производиться в сухом, закрытом помещении.
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