Комплект поставки Safeguard серии SD с механическим кодовым замком с постоянным кодом.
вместе с сейфом в комплект входят:

· 2 ключа,
· данное руководство,

· инструкция завода-изготовителя   с шифром кодового замка.

· Полка(и) или лоток, в зависимости от модели

Общие положения    

При перевозке сейфа рекомендуется использовать крытый транспорт, обеспечивающий надежность крепления сейфа.

Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с температурой 18 и относительной влажностью не более 80 %.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок обслуживания – 1 год с даты продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:
· отсутствия оформленного "Паспорта";

· нарушения рекомендаций по хранению, транспортировке, эксплуатации;

· умышленной порчи;

· проведения ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий.

В случае утери данного документа дубликат не выдается, и владелец лишается права на гарантийный ремонт сейфа.

Гарантийный ремонт осуществляется на складе фирмы.

Инструкция  пользователю
На Вашем сейфе установлен механический кодовый замок с постоянным кодом.

Шифр замка - это 4 числа от 0 до 99. Всего возможно 100 миллионов таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра.

Как открыть сейф
1.Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее ПЕРВОМУ числу шифра, 3 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.

2. Вращайте диск против часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее ВТОРОМУ числу шифра, 2  раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.

3.Вращайте диск по часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее ТРЕТЬЕМУ числу шифра, 1 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 2-й раз напротив метки.

4.  Вращайте диск против часовой стрелке и остановитесь
тогда, когда деление, соответствующее ЧЕТВЕРТОМУ числу шифра,  окажется  напротив метки.

5. Поверните ключ в замке и откройте дверцу сейфа.

Внимание: не допускается обратный ход диска во время набора кода.

Как закрыть сейф
Чтобы закрыть сейф только на ключ, просто закройте дверцу сейфа и поверните ключ в замке.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, закройте его на ключ и поверните диск кодового замка на несколько оборотов в любую сторону.
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ПАСПОРТ

сейфа с механическим кодовым замком с постоянным кодом.
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