	
	AVC-302
вызывная панель 
для видеодомофона 

	Вызывная панель предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает скрытое наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. 
Панель AVC-302 имеют врезную конструкцию, что позволяет установить панель "заподлицо", что значительно снижает риск кражи. Передняя панель изготовлена из дюралюминия, покрытого порошковой эмалью. Специальная конструкция жалюзей обеспечивает надежную защиту динамика и микрофона. Панель оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова.
Вызывная панель AVC-302 предназначена для работы с мониторами видеодомофонов Kocom KVM-604, Kocom KVM-524, Kocom KVM-524R, Commax DPV-4HP, Commax DPV-4MT. Панель соединяется с монитором 4-х проводной линией. Питание панели осуществляется от монитора. В случае, если не устраивает уровень громкоста аудиосигнала на обратной стороне панели имеются регуляторы, с помощью которых можно произвести настройку громкости динамика и чувствительности микрофона. 
Вызывная панель устанавливается на стену рядом с дверью. Также допускается установка на неподвижную створку двустворчатой двери, в случае отсутствия сильных вибраций створки. Если закрепить панель в подвижную часть двери, то от ударов и вибрации возможно смещение обьектива камеры от отверстия в панели и уменьшение поля зрения. При установке рекомендуется засверлить шлицы шурупов для предотвращения снятия дверного блока. При использовании кабеля с диаметром жилы 0,5 мм длина линии не должна превышать 30 м. При болшьей длине для подключения видеосигнала необходимо использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. При установке вызывной панели на улице возможно ухудшение или пропадание изображения при попадании осадков или загрязнения отверстия видеокамеры. 
Панели бывают четырех цветов: черного, медного, серебристого ("антик"), "белый гранит". 

Краткие технические характеристики. 

Формат ПЗС-матрицы 

1/3 дюйма, ч/б 

Разрешение

350 ТВ линий

Минимальная освещенность

0 Лк (0,5м от камеры), 2 Лк для удаленного объекта 

Частота строк

15,625 кГц

Частота кадров

50 Гц 

Объектив

f=3,7мм F 2,0

Угол обзора по горизонтали

70о
Угол обзора по вертикали

50о
Напряжение питания

12 В

Схема подключения

4-х проводная линия

Габариты

124х84х26 мм 

Диапазон рабочих температур

-25... +50оС

Температура хранения

-60 ... + 60оС

* - Характеристики взяты из паспорта на видеопанель




