5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

	Примечание.
	Работа аппаратуры гарантируется в условиях  нормальной электромагнитной обстановки.


Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).
6. Гарантийный талон.

	№ 

п п
	Наименование изделия
	Кол-во
	Сер. номер

	1.
	ТВ камера GF-VIR1306H
	1
	


	Отметка ОТК

________________

(Подпись и дата)
	______________

(Дата продажи)
	_________________

 (подпись Продавца)
	М.П.
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	Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий
	__________________

(подпись Покупателя)


8. Сведения о рекламациях.

	Дата
	Количество часов работы до возникновения неисправности
	Краткое содержание неисправности
	Дата направления рекламации и  

 № письма
	Меры предпринятые по рекламации
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 Камера телевизионная 

цветного изображения 
с ИК подсветкой
GF-VIR1306H
Паспорт
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1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-VIR1306H предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.). 

2. Основные технические характеристики.

	Наименование параметра
	Значение

	Конструктивное исполнение ТВ камеры
	Вандалозащищенная
с ИК подсветкой

	Характеристики объектива 
	f3,6mm / F2.0

	Тип чувствительного элемента
	ПЗС матрица 1/3” Sony

	Технология чувствительного элемента
	Super HAD 

	Количество эффективных элементов
	752х582

	Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее
	520/520

	Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более
	0,3

	Телевизионный стандарт
	PAL

	Синхронизация
	Внутренняя

	Развертка:
	Чересстрочная

	-частота строк, Гц
	15625

	-частота полей, Гц
	50

	Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее
	48

	Время накопления электронного затвора, с
	От 1/50 до 1/100 000

	Коэффициент гамма коррекции (γ)
	0,45

	Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В
	1,0

	Количество светодиодов ИК прожектора, шт.
	6

	Длина волны излучения ИК прожектора, нм
	850

	Дальность действия ИК  прожектора, м
	10

	Напряжения питания постоянного тока, В
	12±10%

	Ток потребления (ИК выкл./вкл.), мА, не более
	100 / 130

	Класс защиты корпуса
	IP66

	Диапазон рабочих температур, °С

	от минус 10 до плюс 40

	Температура хранения, °С

	от минус 20 до плюс 60

	Относительная влажность, % , не более
	80

	Габаритные размеры (Диаметр, высота), мм, не более
	Ø60х57 мм

	Масса, кг, не более
	0,32



3. Комплект поставки.

	1. Камера телевизионная GF-VIR1306H 
	- 1шт.

	2. Комплект для крепления, ключ шестигранный
	- 1шт.

	3. Паспорт 
	- 1шт.

	4. Упаковка
	- 1шт.


4. Подключение камеры.

	Внимание!
	Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном  питании.


4.1. Внешний вид и схема монтажа камеры приведены на рис. 
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Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

	Наименование
	Назначение

	Гнездо (BNC)
	Выход полного (композитного) видеосигнала

	Вилка (Mini Jack)
	Для подачи питающего напряжения постоянного тока (+12В)
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