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Цветная купольная камера с ИК-подсветкой высокого/стандартного разрешения

Инструкция по эксплуатации
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Прежде, чем подключать или использовать данное устройство, внимательно прочитайте эту инструкцию.
CE FCC ISO 9001:2000
Описание: 

Купольная камера с ИК-подсветкой легка в применении. 18 светодиодов позволяют камере работать в темноте, в ночной режим она переходит автоматически. Камера легко может быть установлена на потолках и стенах, имеет возможность наклона или поворота для выбора нужного направления. 
Эта камера производится с 1/3” & 1/4” матрицей с разрешением 420 TV линий или 1/3” матрицей высокого разрешения 550 TV линий.  Стандартный выход видео NTSC или PAL, совместим со всеми мониторами и видеомагнитофонами. Камера оснащена кабелем с разъемами питания и BNC, что значительно упрощает инсталляцию. Питание камеры 12V D.

Предупреждение:

· Не вынимать камеру, не очищать с применением влаги. Наружная установка камеры не рекомендуется. 
· Не направить линзу камеры к солнцу или другому сильному свету. 

· Использовать электропитание 12V DC. Электропитание 12V DC должно быть стабилизированным. 
· Купольная камера с ИК-подсветкой с матрицами 1/3” Panasonic / Sony и 1/4” Panasonic потребляет 500mA.

Инструкция по установке:

· Купольная камера с ИК-подсветкой комплектуется объективом 6.0mm.
· Камеру можно вращать на 0-90 по вертикали и на 0-180 по горизонтали.

· Выполните следующие действия для установки камеры:

1. Удалите крышку купола и ослабьте крепёжный винт основы камеры.

2. Установите основу купола в желательном местоположении, используя два крепёжных отверстия. Корректируйте вращающуюся основу камеры и угол камеры, так что бы камера была установлена в нужном направлении.

3. Удалите крышку объектива, настройте фокус, зафиксируйте объектив.

4. Установите крышку купола. 
5. Подключите гнездо электропитания к 12V DC (500mA) и BNC Видео выходом на желательную линию видео.

6. Подключите разъём RCA джек аудио выхода к аудио входу монитора (опция).
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· Купол снимается вращением против часовой стрелки.

· При установке купола следите, чтобы затемнённая часть не перекрывала линзу объектива.
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· Ослабьте винты, если необходимо, наклонить камеру вверх и вниз.
Цветная купольная камера с ИК-подсветкой высокого/стандартного разрешения:
	Модели
	CC-8712BIR
	CC-8612BIR
	CC-9612BIR
	CC-18812BIR

	Оисание
	1/3” Цветная купольная камера с ИК-подсветкой высокого разрешения
	1/3” Цветная купольная камера с ИК-подсветкой
	1/4” Цветная купольная камера с ИК-подсветкой
	1/3” Цветная купольная камера с ИК-подсветкой

	ПЗС Матрица
	Panasonic CCD Image Sensor
	Sony CCD

Image Sensor

	Разрешение в пикселях
	<NTSC>768(H)x494(V)

<PAL>752(H)x582(V)
	<NTSC>510(H)x492(V)

<PAL>512(H)x582(V)

	Компенсация заднего света
	Да

	Автоматический электронный затвор
	Да

	Автоматический баланс белого
	                               Да

	Автоматическая регулировка усиления
	Да

	Синхронизация
	Внутренняя

	Сканирующая система
	                           2:1 Interlace

	Разрешение
	550 TV Lines
	420 TV Lines

	Отношение сигнал/шум
	More than 48dB

	Гамма коррекция
	0.45

	Чувствительность
	0.5 Lux, F1.4

(0 Lux with IR)
	0.92 Lux, F1.4

(0 Lux with IR)
	0.5 Lux, F1.4

(0 Lux with IR)

	Количество светодиодов
	18

	Частота кадров
	<NTSC>15.734 KHz

<PAL>15.625 KHz

	Видеовыход
	1.0 Vp-p, 75 ohm

	Электропитание
	DC 12V

	Потребляемая мощность
	3.6W

	Температурный диапазон
	-10°C to + 60°C

	Объектив
	f6.0mm объектив (стандарт) или

4.0mm/8.0mm объектив (дополнительно)

	Электронный затвор
	<NTSC>1/60-1/100,000 sec.

<PAL>1/50-1/100,000 sec.

	Размер
	117(ø) x 74 (H) mm

	Вес
	<DC TYPE>0.41 kg

	Аналоговые модели
	CC-8712BIRA

/с Аудио
	CC-8612BIRA

/с Аудио
	CC-9612BIRA

/с Аудио
	CC-18812BIRA

/с Аудио


Поворот вправо - закрыть





Крепежное отверстие





Поворот влево - открыть
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