По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения МА. Гарантийный ремонт будет произведен в течение  пяти рабочих дней. 


Если обнаружится несовместимость или некачественная работа МА на Вашей конкретной телефонной линии, Вы можете вернуть МА по месту приобретения в течение одной недели со дня продажи. 

Внимание!


Если Вы хотите изменить или дополнить возможности или алгоритм работы МА, а так же предложить или заказать разработку электронного устройства с широкими функциональными возможностями, для использования в быту и на производстве, передайте свои пожелания по месту приобретения МА.
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Порядок работы

1. Прослушивание вызывной панели.

Снимите трубку на ТА и через 2 секунды введите признак перехода на вызывную панель. При этом Вас могут слышать через вызывную панель. В этом режиме Вы можете открыть замок, а так же управлять дополнительным каналом.

2. Вызов. Трубка положена.

После поднятия трубки на ТА, тональный сигнал укажет на то, что это вызов с панели домофона. Переговорив, Вы можете открыть замок, управлять дополнительным каналом и / или положить трубку.

3. Вызов. Трубка снята.

Во время телефонного разговора тональный сигнал укажет на вызов с панели домофона. Для удержания телефонной линии (HOLD) и ответа введите на ТА признак перехода на вызывную панель. Переговорив, Вы можете открыть замок, управлять доп. каналом, затем положить трубку или, введя еще раз признак перехода, вернуться к телефонному разговору.

4. Открытие электрического замка и управление дополнительным каналом

В режиме связи с вызывной панелью наберите код открытия замка и / или управления дополни-тельным каналом (пауза между цифрами 1 сек).  Тональный сигнал уведомит Вас о «сработке».

Устройство сопряжения вызывной панели видеодомофона с телефонной линией
МА – 42.02
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(инструкция по эксплуатации)
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Подключение 

MA-42.02 подключается как параллельно видеодомофоной системе, так и индивидуально, используя только вызывную панель без видео сигнала. В качестве вызывной, используется панель видеодомофона "Commax" DRC-403 или панель фирмы "Activision" AVC-302, 304, 305 и аналоги других фирм. Функции домофона будут осуществлять ТА, подключенные к MA-42.02. ТА, подключенные непосредственно к телефонной линии, не будут включены в домофонную систему (рис. 1). 

Возможно использование МА на объектах, не оснащенных телефонными линиями. Для этого на вход «телефонная линия» необходимо подать напряжение питания панели (12В) через ограничительный резистор 180 Om/0,5 W
Дополнительный канал Вы можете использовать для включения освещения, открытия автоматических ворот и т.д. или же для подключения квартирного звонка (значение ячейки №5 = 999).

 Выход дополнительного канала является открытым коллектором (100 мА) и требует использования реле для управления мощными нагрузками.

Питание МА осуществляется от внешнего источника постоянного тока ≥0,4А с напряжением 12 – 15В.

Назначение

Устройство сопряжения MA-42.02 (далее МА) предназначено для удобства использования домофонной системы совместно с телефонными аппаратами (далее ТА), установленными на объекте.

Рис.1

ТА, подключенные к МА, наряду со своими обычными задачами, выполняют все функции стандартного домофона: прослушивание коридора, вызывной звонок, ведение разговора через дверную панель, дистанционное открытие электрического замка, управление доп. каналом.

 МА сигнализирует в телефонную трубку о дверном звонке во время разговора «с городом» и удерживает телефонную линию (режим HOLD) на время ответа звонившему.

Рис. 2.   Подключение МА.
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При подключении МА параллельно видео-домофону необходимо использовать диоды, развязывающие питание, как показано на рис.1.

Программирование режимов

Для программирования MA-42.02, к ней должен быть подключен ТА с тональным набором номера (почти все кнопочные телефоны). 

Гарантийные обязательства


Сервисный центр гарантирует отсутствие в МА  дефектов в материалах и работе сроком на один год начиная с даты продажи. Если в течение этого гарантийного срока  в МА  обнаружатся дефекты в материалах или работе гарантийная мастерская бесплатно отремонтирует МА и заменит его дефектные части или заменит неисправную МА на новую.


Настоящая гарантия действительна только при наличии правильно и полностью заполненного гарантийного талона.


В гарантийном ремонте может быть отказано в случаях: 

· неправильной эксплуатации, использования не по назначению;

· наличия механических повреждений;

· если был произведен ремонт, адаптация, переделка или регулировка с целью усовершенствования или расширения обычной сферы применения МА лицами, не уполномоченными фирмой;

· если дефект вызван: попаданием внутрь МА воды и других инородных веществ или предметов, пожаром, броском напряжения в питающей сети, дефектом системы в которой использовалась данная МА.

Снимите трубку и перейдите в режим связи с вызывной панелью (начальный признак перехода - Flash). Затем нажмите # (если на ТА установлен пульсовый набор, то перед этим нажмите *) и наберите трехзначный код доступа (нач. - 555). В подтверждение услышите (. Затем последователь-но измените значения необходимых ячеек памяти. 

Номер ячейки ( ее новое значение (
	№ 
	Наименование
	Кол-во цифр
	Нач-е зн-е

	1
	Код открытия электрозамка
	две
	22

	2
	Код включения доп. канала
	одна
	3

	3
	Код выключения доп. канала
	одна 
	3

	4
	Длительность импульса электро- замка  ….. Х 0,1 сек
	две 
	10

	5
	Таймер доп. канала … Х 0,5 сек

«000» – режим "вкл./выкл."

«999» – подключение звонка
	Три
	060

	6
	Вызов ТА с панели 0-выкл. 1-вкл.
	одна 
	1

	7
	Признак перехода на панель
	одна или Flash
	Flash

	8
	Выбор мелодии
	одна 
	1

	9
	Код доступа к программированию
	три
	555


Выход из режима программирования - #

Для сброса всех ячеек программирования на начальные значения снимите трубку и, не переходя в режим связи с вызывной панелью, наберите #3775.
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