1/3” ПЗС матрица. 

Чёрно-белая видеокамера высокого разрешения

CB-23870S, CB-3870S
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Инструкция по эксплуатации.
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 Прежде, чем подключать или использовать данное устройство, внимательно прочитайте эту инструкцию. 


Предохраняйте от огня и удара, защищайте от дождя и влаги. 





 Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри кожуха неизолированного опасного напряжения, которое может иметь величину, достаточную для поражения человека электрическим током.
 Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в документах, прилагаемых к изделиям, важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

· Обращаться с камерой осторожно. 

Будте осторожны при инсталяции и монтаже камеры.. Не бросать, во избежание повреждений! Изделие чувствительно к сильным ударам.

 Не разбирать. 

· Обращаться с камерой осторожно. 

Будте осторожны при инсталяции и монтаже камеры.. Не бросать, во избежание повреждений! Изделие чувствительно к сильным ударам. . Не разбирать. 

· Уход за изделием
Не касайтесь поверхности ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ руками. Используйте специальную или хлопчатобумажную ткань, чтобы чистить датчик ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ и линзу объектива . Когда камера не используется, всегда закрывайте её защитной крышкой.
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1/3” Черно белая видеокамера разработана для применения в системах охранного телевидения. Изделие имеет следующие особенности:

: 

·  1/3” Sony ПЗС матрицу и компоненты. 

· Автоматическая диафрагма и электргнный затвор.

· AGC (Автоматическая регулировка усиления).

· Совместима с объективами с C или CS креплением. 

· Работает в условиях слабой освещённости, высокая чувствительность. 

· Компактное исполнение, малый вес.

· Комплектность: 

В комплект включено:                            1 x камера    

1 x инструкция по эксплуатации. 

1 x C/CS переходное кольцо. 

1 x разьём управления автодиафрагмой.

1 x инструмент. 

 Данное оборудование генерирует и может излучать высокочастотную энергию; если оно неправильно установлено и не используется в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, это может явиться причиной наведения помех на радиотехнические средства связи. Оборудование было испытано и признано отвечающим требованиям, предъявляемым к вычислительным устройствам класса А в соответствии с подразделом J раздела 15 Правил Федеральной комиссия связи, которые разработаны для обеспечения защиты от таких помех при эксплуатации в промышленных условиях. Данное оборудование было испытано и признано отвечающим требованиям, предъявляемым к стандартам безопасности устройств класса А.

Эксплуатация данного оборудования в жилых районах может приводить в этом случае  к  появлению помех; пользователь должен предпринять все необходимые меры для устранения помех...




A. Резьба –посадочное место объектива.

Для объектива с посадочным местом СS – используйте дополнительное кольцо.

B. Кольцо регулировки.

Для регулировки фокусного расстояния ослабьте фиксирующий винт С и произведите корректировку.

C.Фиксирующий винт

D. Посадочное место кронштейна (1/4"-20 UNC)

E. Посадочное место кронштейна (1/4"-20 UNC)

F. Разъём управления автодиафрагмой.(Mini jack)

G. Выход видеосигнала (BNC разъём)

H. Индикатор Электропитания.

1. Питание:

li : Постоянный ток +12В, —(—,не допускайте переполюсовки!). 

l2: Переменный ток 24В.

l3: Переменный ток 110В,220В,240В, Пожалуйста следите за индикатором.

J. Video/DC - управление автодиафрагмой.

K. Для DC-DRIVE объективов – регулятор уровеня.

L. Аудио выход – только для моделей с аудиоканалом (RCA Jack).

M. Микрофон – только для моделей с аудиоканалом.

N. Функциональные переключатели.
	КОД
	Функции.

	AES
	Электронный затвор ON(вкл.) OFF(ВЫКЛ.)

	BLC
	Компенсация заднего света ON(вкл.) OFF(ВЫКЛ.)

	AGC
	Автоматическая регулировка усиления ON(вкл.) OFF(ВЫКЛ.)


.


1. Если Вы используете объектив с креплением C, вворачиваете его непосредственно в камеру.

2. Для  объектива с креплением CS – используете переходное кольцо.

3. Если вы используете объектив с фиксированной диафрагмой - установите переключатель AES в положение on(вкл).

4. Если вы используете объектив с ручной диафрагмой - установите переключатель AES в положение on(вкл). 

1. Если вы используете объектив с авто диафрагмой (Video или DC )- установите переключатель AES в положение OFF (выкл.).. 


Если вы используете объектив с авто диафрагмой  VD установите переключатель J.  в положение Video.. 

	
	Штырь
	Функциональность
	Цвет провода.

	
	1.
	Питание DC +12V
	Красный

	
	2.
	Управление 
	Белый

	
	3.
	NC
	

	
	4.
	Земля
	Чёрный


Если вы используете объектив с авто диафрагмой  DC установите переключатель J.  в положение “DC”

	
	Штырь
	Функциональность

	
	1.
	Damping -

	
	2.
	Damping +

	
	3.
	Driving +

	
	4.
	Driving - 


◎Чтобы гарантировать правильное подключение, пожалуйста обратитесь к паспорту объектива.
	
1. Не подавайте питание на камеры в процессе инсталляции. 

2. Обеспечивайте правильное входное напряжение; и камера и разъём питания могут быть повреждены при подаче неправильного напряжения. 

3. Обеспечивайте нагрузку 75 ohms на конце линии видео.

Используйте 75-ohm коаксиальный кабель (RG-59/U, RG-6/U, RG-11/U). Всегда устанавливайте на оконечном мониторе переключатель в положение 75 ohms, а  переключатели  промежуточных мониторов в положение HIGH (HI-Z).
        МОНИТОР 1            МОНИТОР 2


        “HI-Z”               75 ohm 

4. Таблица  показывает максимальные длины линий для рекомендованных кабелей.

Тип коаксиального кабеля.

RG-59/U

(3C-2V)

RG-6/U

(5C-2V)

RG-11/U

(7C-2V)

Рекомендованная

 Максимальная длинна линии

30 ft

100 m

660 ft.

200 m

825 ft.

250 m


A. Неисправность

Что делать.

- Нет изображения на мониторе.

Подано питание? Повреждена линия связи? Снята защитная крышка объектива? Низкая освещённость? Настроен монитор? 

- Мутное изображение. 

Правильно установлен объёктив? Линза объёктива чистая? Настроен фокус? Настроен монитор (HIGH, LOW)?

 Обратите внимание: Если запылена линза объёктива , качество изображения будет страдать. Чтобы очистить линзу, вытрите её  мягкой тканью или специальными средствами. 



	
	CB-3870S
	CB-23870S

	Описание 
	1/3” чёрно-белая видеокамера
	1/3” чёрно-белая чувствительная видеокамера

	ПЗС матрица.
	Sony CCD Image Sensor 
	Sony ex-view CCD Image Sensor

	Число пикселей
	＜EIA＞752(H)×582(V)

＜CCIR＞768(H)×494(V)

	Электронный затвор
	ON-OFF

	AGC
	ON-OFF

	ALC 
	Low-High

	Режим синхронизации.
	Внутренняя синхронизация.

	Сканирующая система.
	2:1 Interlace

	Разрешение
	550 ТВ линий
	550 ТВ линий

	Отношение сигнал /шум.
	> 48 dB

	Гамма характеристика.
	0.45

	Минимальное освещение.
	0.02LUX, F/1.4
	0.003LUX, F/1.4

	Горизонтальная    синхронизация. Частота
	＜EIA＞15.734KHz
＜CCIR＞15.625KHz

	Вертикальная    синхронизация. Частота
	60Hz(50Hz)

	Видеовыход
	1.0Vp-p, 75 ohm

	Питание
	DC12V, AC 110V, AC 220V 

	Потребляемая мощьность.
	120mA

	Температурный диапазон.
	-10℃ To +60℃

	Объектив
	C/CS t

	Электронный затвор.
	＜EIA＞1/60-1/100,000 sec.

＜CCIR＞1/50-1/100,000 sec.

	Габариты
	117(L)×57(W)×57(H)mm

	Вес
	<AC Type> 0.6kg

<DC Type> 0.4kg


Характеристики камеры могут быть изменены.
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ОПИСАНИЕ





СОДЕРЖАНИЕ 








ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!





ЭЛЕМЕНТЫ КАМЕРЫ








ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.





ПОДКЛЮЧЕНИЕ	





Установка объектива





РАЗЪЁМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОДИАФРАГМОЙ.





СПЕЦИФИКАЦИЯ

















ВНИМАНИЕ!: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 


НЕ ВСКРЫВАТЬ. 


РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 











ВНИМАНИЕ!


ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 


НЕ ОТКРЫВАТЬ
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