гарантийные обязательства

Настоящие условия составлены на основе ст. 5, 223, 224,. 236, 420, 421, 425, 426, 432, 433, 434, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4, 10, 13, 18-26 Закона РФ “О защите прав потребителей”, а также “Правил продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров” (утв. Постановлением СМ РФ от 8 октября 1993 года №995) и определяют условия публичного договора купли – продажи на товары, приобретаемые в магазине и его филиалах ООО ”ФАНТАОН-ТЕЛЕКОМ” в частности выполнения гарантийных обязательств. 


Без предъявления гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии на качество изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится! Гарантия признается только после проведения технической экспертизы (дефектации и выявления возможных причин возникновения дефекта), и если после проведенной технической экспертизы товар будет признан неисправным (имеющим недостатки) при отсутствии нарушения покупателем привил использования, хранения или транспортировки, действия третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.



Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем обмен товара или выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия (или его частей) при соблюдении следующих условий:


- настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине: огня, аварий, неправильной эксплуатации, износа или разрыва, небрежного обращения, механического повреждения в результате небрежного обращения, неправильной регулировки или некачественного ремонта, а также по причинам, возникающим в процессе установки, освоения, модификации или использования неправильным образом, или во время транспортировки изделия к покупателю и от него;


- настоящая гарантия не распространяется на изделия, если в любое время в течение  гарантийного периода изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на то не уполномоченном, мы имеем право немедленно полностью или частично прервать гарантию без дополнительного извещения. 


Для предъявления требования об обмене товара обязательными условиями являются комплектность поставки товара (коробка, вставка, пакеты, паспорт, описание), и наличие заполненного гарантийного талона. (В соответствии с Законом о правах потребителя, ст.18, п.5)
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1. Изделие, марка
БЛОК ПАМЯТИ  ASV – МF32/85

2. заводской номер


3. Гарантийный период 
12  МЕСЯЦЕВ

4. Покупатель

5. продавец


                                     (подпись покупателя)                                 М.П.


                                                                                                                   Дата


                                     (подпись продавца)     

	Ремонт №1

	Ремонт №2

	Ремонт №3



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛОК ПАМЯТИ ASV – МF32/85
Назначение и технические характеристики БЛОКА ПАМЯТИ ASV-MF 02.
Устройство предназначено для записи одиночных кадров по срабатыванию одного из датчиков или  по нажатию кнопки. Устройство включается между CCD камерой и монитором. 

Встроенный детектор движения. Функция архива. При отключении питания все кадры сохраняются. Питание +8 - +12 В. Максимальное потребление 200 мА. Сопротивление вход/выход 75 Ом.

Емкость; 16/42 (32/85) кадров. От 0 до 10 % от количества кадров можно использовать для архива. Разрешение 512х256 точек 256 градаций серого. Напряжение вход/выход 0.8-1.2 Вольт. 

Срабатывание (запись): 1. по датчику N0 / N0  2. на шум (чувствительность регулируется) 3. по появлению видео сигнала 4. по детектору движения (чувствительность регулируется) 5. по кнопке.
Управление блоком памяти.
Кнопка МООЕ - кнопка установки режима (режим ОЖИДАНИЯ/ режим ПРОСМОТРА). 

Режим ОЖИДАНИЯ (светодиод горит красным). В этом режиме устройство записывает в память один кадр при появлении одной из причин: датчик (ALARM), шум рядом с устройством (чувствительность регулируется подстрочным резистором через отверстие на корпусе расположенное сверху), по появлению видео сигнала, по детектору движения (чувствительность регулируется через меню) или по кнопке. 

Кнопка        в режиме ОЖИДАНИЯ - кнопка вызова меню (перемещения по меню) для изменения настроек и установки таймера. Все изменения установок производятся кнопками - или +. 

ДД: ОТКЛ - 1-9/откл срабатывание по детектору движения. 1-чувствительность минимум, 9-максимум. мог датчика тип N0 или N0. По умолчанию N0 - срабатывание на замыкание. 

ВД: ВКЛ - вкл/откл срабатывание по появлению видео сигнала.

        ОЖД: 05 - время ожидания. После записи кадра устройство не будет срабатывать 5-95 секунд.

        ЗДЖ: 00 - время задержки. Время между срабатыванием одного из датчиков и моментом записи от О до 4 секунд. Если видео сигнал присутствует всегда, можно поставить 0 секунд. В противном случае рекомендуется установить 1-2 секунды необходимые для нормализации видео сигнала.

В момент записи кадра в левом верхнем углу экрана появляется номер кадра и причина записи. 

А - запись по датчику (ALARM). З - запись по звуку. В - запись по появлению видео сигнала. Д - запись по детектору движения. К - запись по кнопке.

КД: 16/42 (32/85) - количество кадров. 16(32) кадра - качество HIGH, 42 (85) кадров - качество MEDIUM. 

Кнопка + в режиме ОЖИДАНИЯ - кнопка принудительной записи кадра.

Кнопка - в режиме ОЖИДАНИЯ - кнопка вкл/откл вывода "подложки" и (или) таймера.

Если вывод таймера отключен, запись не возможна. Если устройство находится в режиме ОЖИДАНИЯ и пропал видео сигнал, устройство перейдет в режим ПРОСМОТРА и в верхнем правом углу экрана появится значок       

При отсутствии видеосигнала на входе устройство может быть только в режиме ПРОСМОТРА. 

Режим ПРОСМОТРА (светодиод горит зеленым). Вы можете просмотреть все кадры. 

Кнопка   +   в режиме ПРОСМОТРА - кнопка листания вперед. 

Кнопка    -  в режиме ПРОСМОТРА - кнопка листания назад, 

Кнопка        в режиме ПРОСМОТРА - кнопка SHIFT. Удерживая кнопку SHIFT и нажимая - или +.  Вы можете пролистывать сразу пять кадров. Удерживая кнопку SHIFT   и нажав кнопку MODE,  Вы можете записывать или  удалять кадры из архива. При записи кадра в архив, кадр и его номер переносится в архивную область. Архивные кадры НЕ доступны для просмотра в обычном режиме. Дважды быстро нажав на кнопку SHIFT, Вы можете просмотреть только архивные кадры, или вернуться в режим общего просмотра. Архивные кадры отмечены буквой А в правом верхнем углу. Если в меню Вы установила КД:  16,  допустимо максимум 2 архивных кадра. КД: 42 - 4 кадра. КД: 32 - 4 кадра. КД: 85-9 кадров. Архивные кадры расположены в архиве по кругу, Если при установке КД: 16 (максимум 2 архивных кадра) Вы захотите занести в архив 3-й кадр, то он будет поставлен на место самого старого архивного кадра, при этом старый архивный кадр и его номер перейдет в обычную область.  

Если Вы редактировали параметр КД: XX архив становится пустым (в архиве серое поле). Очень внимательно прочтите инструкцию,  особенно  в отношении работы с архивом. 

Подключение блока памяти.
Все необходимые для подключения сигналы выведены на колодки сзади устройства.

Питание: GND  - земля. +9V - от +8  до  +12 вольт. 

Сигналы: IN - вход видео. OUT- выход видео. ALARM – вход  датчика (ТТЛ, КМОП). GND — общая земля.

Все земли (GND) на плате соединяются. Не рекомендуется одновременно включать в меню опции ДД и ВД.
Для подключения к домофону на ALARM  можно завести звуковой провод, или использовать опцию ВД:












