Автономные однодверные контроллеры внутреннего исполнения 
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Rosslare AC-A41 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, 2 реле и 2 тревожных входа, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-A41 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 20 мА, максимально 115 мА 

Размеры 

122 мм.(Д) x 24 мм.(В) X 75 мм.(Ш) 

Масса 

170г. 
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Rosslare AC-A42 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура + Proximity считыватель, внутренний бипер, два светодиода, 2 реле и 2 тревожных входа, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-A42 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

90 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 40 мА, максимально 130 мА 

Размеры 

122 мм.(Д) x 24 мм.(В) X 75 мм.(Ш) 

Масса 

170г. 
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Rosslare AC-B31 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-B31 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16В 

Потребление 

В режиме ожидания 20 мА, максимально 75 мА 

Размеры 

92мм.(Д) x 24мм.(В) X 92мм.(Ш) 

Масса 

150г. 
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Rosslare AC-B32 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура + Proximity считыватель, внутренний бипер, два светодиода, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-B32 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

90 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 40 мА, максимально 90 мА 

Размеры 

92 мм.(Д) x 24 мм.(В) X 92 мм.(Ш) 

Масса 

150г. 




	Rosslare AC-C31 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-C31 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 20 мА, максимально 75 мА 

Размеры 

130 мм.(Д) x 18 мм.(В) X 42 мм.(Ш) 

Масса 

130г. 




	Rosslare AC-C32 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура + Proximity считыватель, внутренний бипер, два светодиода, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-C32 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

70 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 40 мА, максимально 90 мА 

Размеры 

130 мм.(Д) x 18 мм.(В) X 42 мм.(Ш) 

Масса 

130 г. 




	Rosslare AC-D31 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-D31 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 20 мА, максимально 75 мА 

Размеры 

122 мм.(Д) x 24 мм.(В) X 75 мм.(Ш) 

Масса 

170г. 



	

	Rosslare AC-D32 - Контроллер доступа в пластиковом корпусе на 500 пользователей, всепогодный. Встроенная клавиатура + Proximity считыватель, внутренний бипер, два светодиода, три уровня доступа (обычный, охрана и инстолятор), три режима управления (день, ночь и проход), встроенное реле управления замком. Можно подсоединить внешний динамик BL-D40. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AC-D32 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

90 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 12-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 40 мА, максимально 90 мА 

Размеры 

122 мм.(Д) x 24 мм.(В) X 75 мм.(Ш) 

Масса 

170г. 




