Инструкция по пользованию

1/3" Цветная видео камера ECLIPSE
Перед началом работы внимательно изучите данное руководство
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Инструкция и аксессуары 

1/3" цветная видео камера Eclipse является частью системы наблюдения. Данный продукт обладает следующими свойствами: 

◎Высокая чувствительность и разрешение ПЗС матрицы 1/3" SONY CCD с IC.
◎Электронная диафрагма, управляемая автоматическим электронным затвором.
◎АРУ (Автоматическая регулировка усиления)
◎Поддержка C или CS крепления.

◎Высокая чувствительность в условиях низкой освещенности.. 

◎Компенсация встречной засветки.

Предостережения
Для предотвращения возникновения пожара, не устанавливайте устройство в среде с большой влажностью.
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Внимание: Для предотвращения поражения эл. током не вскрывайте устройство самостоятельно.
Ремонт может производить только квалифицированный специалист
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN




    Этот символ означает наличие неизолированного опасного напряжения в приборе, которое может нанести поражение эл.током
Этот символ обозначает важный раздел в инструкции, на который необходимо обратить внимание
●Обращайтесь с камерой аккуратно. 

Будьте осторожны при эксплуатации и установке камеры. Не бросайте камеру и не подвергайте ее сильному вибровоздействию. Для монтажа используйте качественные крепежные и установочные аксессуары. 

●Не обращайте объектив камеры на солнце. 

Изображение с камеры может быть искажено, когда камера работает в неприемлемых условиях освещенности. Яркий свет (например, от солнца) непосредственно влияет на качество изображения. Не нацеливайте камеру на солнце или другие источники яркого света.
● Чистка
Не касайтесь руками элементов ПЗС-матрицы камеры. Используйте специальные чистящие салфетки для чистки объектива и ПЗС-матрицы видеокамеры.
Элементы камеры
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A. Отверстие для установки на кронштейн.

B. Микрофон.

C. Кольцо настройки заднего фокуса
D. Видео выход (BNC)
E. Индикатор питания
F. Вход питания:

I1: 12В DC Не перепутайте полярность.

I2: 12~24В DC/AC
I3: 99~240В AC
G.  Видео/DC управление автодиафрагмой.

H. Регулятор уровня DC объектива с DC Drive
I . Аудио выход (разъем RCA).

J. Настройка фазы частоты внешней синхронизации.

K. DIP переключатели
Описание функций
На задней стенке камеры расположены переключатели, которыми вы можете устанавливать специальный возможности.

1. A.E.S. – Автоматический электронный затвор
При использовании объектива с автодиафрагмой, управляемой по постоянному току или по видеосигналу, электронный затвор необходимо отключить.

2. B.L.C.- компенсация встречной засветки
Настраивая наружную камеру, включите функцию компенсации встречной засветки чтобы получить ясную картину объекта на экране монитора.  Так же включайте эту функцию при использовании камеры в условиях низкой освещенности.
3. AGC- Автоматическая регулировка усиления (АРУ)

Включение АРУ даст более контрастное изображение; выключение АРУ дает менее контрастное изображение
4. Auto Tracking White Balance – автоматическое отслеживание баланса белого и функция Eclipse - бликоподавление
Установите переключатель в положение ATW для включения функции «баланс белого», обеспечивающей нормальную цветопередачу.  Установите переключатель в положение Eclipse для включения функции подавления бликов.
5. DC Drive – управление авто диафрагмой по постоянному току или Video Drive – управление авто диафрагмой по видео сигналу:

При использовании объектива с управлением авто диафрагмой по постоянному току (DC drive), установите переключатель в положение DC и аккуратно отрегулируйте уровень ALC при необходимости. Если используется управление авто диафрагмой по видео сигналу, то настройки ALC не требуется
П.С. Установите AES в положение «выкл.» когда используется DC Drive.
Описание DIP переключателей
	Code
	Описание

	Функция

	OFF/AES
	OFF: Электронный затвор ВЫКЛ
	Для объектива с автодиафрагмой

	
	AES: Электронный затвор ВКЛ
	Для объектива с постоянной диафрагмой или изменяемой вручную

	OFF/BLC
	OFF: Back Light Compensation OFF
	Выключение компенсации встречной засветки



	
	BLC: Back Light Compensation ON
	Включение компенсации встречной засветки



	AGC/OFF
	AGC: АРУ ВКЛ
	Включение АРУ

	
	OFF: АРУ ВЫКЛ
	Выключение АРУ

	ATW/Eclipse
	ATW: Auto Tracking White Balance 
	Включение автоматического отслеживания баланса белого

	
	Eclipse: Eclipse ON
	Включение Eclipse 


Установка объектива
1. Удалите заглушку с передней части объектива
2. Вкрутите объектив в камеру. 

3. При использовании объектива с постоянной диафрагмой, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «вкл».
4. При использовании объектива с ручной настройкой диафрагмы, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «вкл».
5. При использовании объектива с управлением авто диафрагмой по постоянному току (DC drive) или по видеосигналу, установите переключатель AES (электронный затвор) в положение «выкл».
Настройка авто диафрагмы
1. Управление по видеосигналу 

Установите переключатель на  положение “Video”. 
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	Контакт
	Назначение
	Цвет провода

	1.
	Питание +12В DC
	Красный

	2.
	Видео 
	Белый

	3.
	-
	

	4.
	Земля (общий)
	Черный


2. Управление по постоянному току
Установите переключатель на  положение “DC”. 
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	Контакт
	Назначение

	1.
	Damping -

	2.
	Damping +

	3.
	Driving +

	4.
	Driving - 


· Для правильности подключения, обратитесь к инструкции объектива.

Подключение
1. Не включайте камеру к источнику питания в процессе инсталляции. 

2. Правильно выбирайте источник питания камеры. 

3. Подключите выход камеры к видео кабелю.

    Используйте 75-омный коаксиальный кабель (RG-59/U, RG-6/U, RG-11/U). 

Всегда устанавливайте переключатель полного сопротивления на последнем мониторе в положение 75Ом, и в положение HIGH на промежуточном мониторе
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4. Таблица расчета длины видео кабеля.
	Тип кабеля
	RG-59 / U

(3C-2V)
	RG-6 / U

(5C-2V)
	RG-11 / U

(7C-2V)

	Максимально возможная длина
	100м
	200м
	250м


Разрешение неисправностей

	Проблема
	Что проверить

	- Нет изображения на мониторе
	Включено ли питание? 

Правильно ли подключены кабели? 

Удалена ли заглушка с объектива камеры? 

Достаточное ли освещение? 

Настроен ли должным образом монитор?

	- Изображение замутненное
	Не загрязнен ли объектив? 

Произведена ли фокусировка объектива? 


◎Примечание: Если пыль будет оседать на поверхность линзы объектива, качество изображения будет ухудшаться.
Для чистки линзы используйте мягкую ткань или специальную чистящую салфетку.
Спецификация
◎1/3" Цветная видео камера Eclipse
	Модель
	CC-18807SE

	Описание
	1/3" цветная камера с функцией Eclipse

	ПЗС-матрица 
	Sony SS-11 CCD 

	Разрешение, пикс.
	<NTSC> 510x492

<PAL>512x582

	Функция Eclipse
	отключаемая

	Компенсация встречной засветки
	ВКЛ/ВЫКЛ

	Управление диафрагмой
	По постоянному току (DC) / По видеосигналу (VC)

	Баланс белого
	ВКЛ

	Электронный затвор
	ВКЛ/ВЫКЛ

	Динамический диапазон, дБ
	65

	АРУ
	ВКЛ

	ALC 

(Автоматическая регулировка освещенности)
	Low-High

(низкий-высокий)

	Синхронизация
	Внутренняя

	Разрешение, ТВЛ
	420 

	Сигал/Шум, дБ
	> 48

	Гамма
	0.45

	Чувствительность, лк
	0.05 F1.4

	Частота горизонтальной синхронизации, кГц 
	<NTSC> 15.734

<PAL> 15.625

	Видеовыход
	BNC коннектор(1.0В 75Ω)

	Питание, В
	12~24В AC/DC или 99~240В AC

	Потребляемая мощность, Вт
	3.6

	Рабочая температура, °С
	-10..+ 60

	Диапазон работы электронного затвора, сек
	<NTSC> 1/60-1/100,000

<PAL> 1/50-1/100,000

	Габариты, мм
	122х64х56

	Вес, кг
	0.9 <с AC питанием>

0.6< с DC питанием>


＊Технические характеристики могут изменяться без предварительно уведомления.
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