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Panasonic wv-cl270 

  1/2-дюймовая высокочувствительная цветная матрица 

  Высокая чувствительность 0,8 лк (при F1,4) 

  Разрешающая способность по горизонтали в цветном режиме 480 линий; 

  Сингал\Шум 50дБ 

  Размеры без объектива 67х65х123 мм 

  Питание 220-240 В AC
Модель wv-cl270 имеет все необходимые сертификаты
 

	Модель 
	WV-CL270 
	WV-CL274 

	Чувствительный элемент 
	725 (гор.) х 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса 

	Площадь развертки 
	6.45 (гор.) х 4.84 (вер.) мм (эквивалентно 1/2" ЭЛТ) 

	Синхронизация 
	Внутренняя / внешняя / синхронизация VD2 

	Система развертки 
	Через строчная 2:1 

	Развертка По горизонтали

По вертикали 
	625 строк/50 полей/25 кадров 15,625 кГц 50 Гц. 

	Разрешение по горизонтали 
	480 твл. 

	Выход видео 
	1 ,0В [амплитуда] [Р-Р] ПАЛ 75 Ом 

	Отношение сигнал/шум 
	50 дБ (автоуправление усилением - выкл.) 

	Электронная регулировка освещенности 
	Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с и 1/15.000 с. 

	Минимальная освещенность 
	0,8 лк. - при F1.4 

	Апертурная коррекция 
	Выбираемое положение "РЕЗКОЕ" изобр. или "МЯГКОЕ" изобр. 
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