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ВЫЗЫВНЫЕ ВИДЕОПАНЕЛИ  «ЦИФРАЛ М-2V/T» и «ЦИФРАЛ M-4V/T»
  Вызывные видеопанели « «ЦИФРАЛ М-2V/T», «ЦИФРАЛ M-4V/T» предназначены для использования в составе видеодомофонных систем «Цифрал» и устанавливаются в подъездах и на этажах жилых домов,  коттеджей, офисов и промышленных предприятий. Эти видеопанели рассчитаны на подключение от 1-го до 2-х или до 4-х абонентских видеомониторов соответственно.  

  Литьевые антивандальные металлические корпуса вызывных видеопанелей «Цифрал» покрыты ударостойкой порошковой краской, имеют современный дизайн и  предназначены для врезного монтажа на входной двери. 

  Видеопанели «ЦИФРАЛ М-2V/T», «ЦИФРАЛ M-4V/T» выпускаются  со встроенным считывателем (лузой) для цифровых ключей «Touch Memory «Цифрал DC-2000» и «Dallas iButton DS1990A». Они работают с  электромагнитным замком «ML-Цифрал/TC» со встроенным универсальным контроллером для выше указанных ключей. Возможно использование видеопанелей  с внешним контроллером «Цифрал/TC» для использования электромеханического замка. 

  Видеопанели «Цифрал» имеют встроенную черно-белую видеокамеру pin hole    (32x32 мм, ПЗС матрица 1/3 дюйма, изображение 420 ТВ линий, угол обзораn74 градуса по горизонтали и 55 градусов по вертикали,  минимальная  освещенность - 0,1 люкса).   

  Вызывные видеопанели комплектуются блоком питания и могут эксплуатироваться при температуре от -40°C до +45°C, и относительной влажности воздуха 98% при +25°C.

 

ФУНКЦИИ: 

	Вызов абонента и осуществление дуплексной акустической связи с возможностью дистанционного открывания электромагнитного или электромеханического замка.

	Многотональное звуковое подтверждение посылки вызова абоненту при срабатывании кнопок клавиатуры.

	Управление дистанционным открыванием дверного электромагнитного или электромеханического замка.

	Работает  с видеомониторами «Цифрал VМ-1020» или «Цифрал VМ-1040» по 4-х проводной некоординатной линии связи. 

	Подсветка адресных номеров абонентов и считывателя ключей.


 

  

	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Максимальное количество подключаемых абонентов:
для модели "Цифрал M-2V/T"
для модели "Цифрал M-4V/T"
	.
2
4

	Длительность посылки вызова абоненту
	30 сек.

	Длительность разговора с абонентом
	90 сек.

	Длительность удержания электрозамка в открытом состоянии
	Определяется контроллером замка

	Потребляемая мощность, не более
	4,5 BА

	Питание
	~220 - 5% В

	Диапазон рабочих температур
	- 40…+45°C

	Максимальная влажность при температуре +25°C
	98%

	Габаритные размеры блока вызова
	97x185x47

	Вес блока вызова
	0,65 кг


