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Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425729.001РЭ включает в себя сведения о назначении, конструкции, характеристиках заграждений ЗГР-125 БЖАК.425729.001 и ЗГР-500 БЖАК.425729.001-01 (далее по тексту – заграждение), указания для правильной и безопасной эксплуатации, монтажа и текущего ремонта на объекте заказчика.

К обслуживанию заграждения допускается персонал, прошедший обучение на знание правил технической эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, и получивший удостоверение о проверке знаний техники безопасности и технической эксплуатации изделия.

При проведении работ по монтажу следует руководствоваться следующими документами:

- рабочим проектом по оборудованию объекта;

- настоящим руководством БЖАК.425729.001РЭ;

- паспортом БЖАК.425729.001ПС или БЖАК.425729.001-01ПС.

Обозначение при заказе: "Заграждение ЗГР-125 БЖАК.425729.001 БЖАК.425729.001ТУ", "Заграждение ЗГР-500 БЖАК.425729.001-01 БЖАК.425729.001ТУ"

При необходимости заказа заграждения для периметра менее 125 м, например, для периметра 50 м, – обозначение при заказе: "Заграждение ЗГР-125 БЖАК.425729.001 БЖАК.425729.001ТУ –50 м".

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение и технические характеристики

1.1.1 Наименование заграждения – "Заграждение ЗГР-125", обозначение – БЖАК.425729.001 для периметра до 125 м; "Заграждение ЗГР-500", обозначение – БЖАК.425729.001-01 для периметра до 500 м.

1.1.2 Заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения (в том числе промышленных, военных, экологически опасных объектов) как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного принципа действия.

1.1.3 Заграждение может использоваться для организации охраны как протяженных периметров – от 125 м до 10 км, так и локальных объектов (отдельно стоящих зданий, ангаров, автостоянок и т.п.) – до 125 м.

1.1.4 Заграждение имеет конструктивное исполнение УХЛ по ГОСТ( В20.39.304 и предназначено для работы в следующих климатических условиях:

· относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 

35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и росы.

1.1.5 Заграждение должно устанавливаться на равнинной, среднепересеченной местности, на мелкокаменистых, крупнообломочных, песчаных, глинистых грунтах и т.п.

1.1.6 Высота сетчатого заграждения должна быть не менее 2,3 м. 

Для создания дополнительного препятствия при преодолении заграждения может применяться козырек КЗР-125САО БЖАК.305611.009, состоящий из Y- образных стоек, спирали АКЛ, (АСКЛ), который устанавливается по верху заграждения. КЗР-125 заказывается и поставляется по отдельному договору. Высота заграждения при этом не менее 3 м.   

1.1.7 Сетчатое полотно должно заглубляться в грунт на величину от 275 до 300 мм.

1.1.8 Сетчатое полотно должно быть натянуто с усилием, обеспечивающим отклонение от плоскостности сетки  между двумя соседними опорами не более 20 мм.

1.1.9 Шаг установки опор заграждения 3000(300 мм. При поворотах заграждения допускается шаг уменьшать до 2000(200мм. Для крепления козырька типа КЗР-125САО на опорах предусмотрены отверстия.

1.1.10 Изделие может устанавливаться на местности с перепадами уклонов ландшафта по вертикали до 200 (см. рисунок 9).

1.1.11  При использовании заграждения в качестве физической  защиты допускаются любые углы поворота в горизонтальной плоскости, при этом поворот можно выполнять, устанавливая от двух до пяти силовых опор, или на одной силовой опоре с дополнительной распоркой, растяжкой или устройством массивного монолитного фундамента в зависимости от грунта (см. рисунки 1,2,10,11).


Угол поворота на одной силовой опоре в горизонтальной плоскости без дополнительного крепления допускается не более 100, а на промежуточной опоре - не более 50.

 При использовании заграждения в качестве сигнального поворот рекомендуется выполнять  на двух и более силовых опорах с дополнительными упорами или растяжками, что позволяет выполнить требования технических условий по радиусу изгиба чувствительного элемента средства обнаружения.

1.2  Состав и устройство

1.2.1  Комплектность  заграждения согласно таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Комплект поставки заграждения БЖАК.425729.001

	Наименование и обозначение составных частей
	Кол. в 1 уп. месте
	Кол. упаковочных мест

	Опора силовая

БЖАК.301329.012
	8 шт.
	1 шт.

	Опора промежуточная

БЖАК.301329.011
	35 шт.
	

	Лаз

БЖАК.305354.001 и проволока 1,6-0-Ц ГОСТ3282-74
	1 шт.

2кг
	

	Руководство по эксплуатации

БЖАК.425729.001РЭ
	1 шт.
	Отправлять почтой

	Паспорт

БЖАК.425729.001ПС
	1 шт.
	

	Сетка ССЦП 250/50
	570 кг

(325 м2)
	Поставляется в упаковке завода-изготовителя


Таблица 2 – Комплект поставки заграждения БЖАК.425729.001-01

	Наименование и обозначение составных частей
	Кол. в 1 уп. месте
	Кол. упаковочных мест.

	Опора силовая

БЖАК.301329.012
	8 шт.
	4 шт.

	Опора промежуточная

БЖАК.301329.011
	35 шт.
	

	Лаз

БЖАК.305354.001 и проволока 1,6-0-Ц ГОСТ3282-74
	1 шт.

2кг
	

	Руководство по эксплуатации

БЖАК.425729.001РЭ
	1 шт.
	Отправлять почтой

	Паспорт

БЖАК.425729.001-01ПС
	1 шт.
	

	Сетка ССЦП 250/50
	2280 кг

(1300 м2)
	Поставляется в упаковке завода-изготовителя


1.2.2 Заграждение рисунок 1 и 2 состоит из двух скрепленных между собой полотен металлической сетки ССЦП 250/50х2,8 

ТУ 14-4-648-95. Ширина нижнего полотна - 1725 мм, верхнего – 862,5 мм (половина ширины нижнего полотна).

Крепление полотен между собой осуществляется проволокой из стали марки Ст10, Ст20, диаметром  1,6 мм в соответствии с рисунком 5, шаг скрутки верхнего и нижнего полотен равен 200…250 мм.
1.2.3 Силовая опора в соответствии с рисунком 3 состоит из опоры поз.1 и стойки поз.2, которые соединены между собой болтовым соединением М10. Для крепления сетки имеются планки поз.3 и 4.

1.2.4 Промежуточная опора в соответствии с рисунком 4 состоит из опоры поз.1 и стойки поз.2, которые соединены между собой болтовым соединением М10. Для крепления сетки предусмотрены  планки поз.3 и 4.

1.2.5 Для сохранения экологической среды в сетчатом заграждении в соответствии с рисунком 3, 9 предусмотрена установка лаза для мелких животных с проходом 150х150 мм. Крепление лаза поз.3 на сетчатом заграждении осуществляется с помощью планки поз.1 и болтами М6 поз.4 с гайками М6 поз.5, шайбами 6 поз.6 (см. рисунок 7).

1.3  Маркировка, пломбирование и упаковка. 

1.3.1 Маркировка должна быть на одной опоре силовой из комплекта поставки согласно чертежу БЖАК.301329.012. Маркировка должна содержать обозначение изделия - БЖАК.425729.001 или БЖАК.425729.001-01.

1.3.2 На каждой опоре должно стоять клеймо ОТК предприятия-изготовителя.

[image: image1.bmp]1.3.3 Качество упаковки, комплектность и документация, проверяется ОТК на соответствие техническим условиям БЖАК.425729.001ТУ и инструкции по упаковыванию БЖАК.425729.001И28.
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2 Транспортирование и хранение

2.1 Транспортирование заграждения должно осуществляться в соответствии с ГОСТ В9.001, а так же правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

Транспортирование заграждения БЖАК.425729.001, БЖАК.425729.001-01 может проводиться любым видом транспорта без ограничения расстояния в средних условиях.

При всех видах транспортирования упаковки заграждения должны быть закреплены на транспортных средствах способами, исключающими перемещение и соударения.

При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на упаковки заграждения ударных нагрузок.

Храниться заграждение в упакованном виде может в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 60 до плюс 65 0С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 0 С в течение 3 лет.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

3 Общие указания по монтажу

3.1 На эффективную и надежную работу заграждения существенно влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов.

Размещение составных частей заграждения должно производиться в соответствии с требованиями эксплутационной и проектной документации на оборудование объекта.

Последовательность операций при монтаже составных частей  заграждения выбирается исходя из условий и удобства проведения работ.

 4 Меры безопасности 

4.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности на месте оборудования и эксплуатации заграждения.

4.2 К обслуживанию заграждения допускаются лица, прошедшие специальное обучение, получившие удостоверение по правилам технической эксплуатации и технике безопасности (на право допуска к работе).

4.3 При выполнении работы на высоте, равной и более 1,5 м, соблюдать дополнительные меры безопасности.

К работе на высоте допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение и имеющие удостоверения на право проведения работ на высоте.

Рабочее место для работы на высоте должно быть организовано с использованием приставных лестниц, лестниц-стремянок и подмостей (по ГОСТ 24258).

Работа на высоте производится в спецодежде и спецобуви.

Работники, работающие на высоте, обязаны пользоваться предохранительными поясами и инструментальными сумками для переноски и хранения ручного инструмента и крепежных материалов.

Состояние лестниц и подмостей перед началом работы должно проверяться руководителем работ.

Перед началом работ необходимо убедиться:

- в отсутствии на подмостьях и лестнице мусора и других посторонних предметов, зимой – в отсутствии на них снега, наледи и наличии на них слоя песка;

- перед работой с лестницей убедиться в отсутствии трещин, сломанных деталей и других дефектов;

- высота лестницы должна обеспечивать возможность работы с заграждением, находясь на ступеньке, отстоящей не менее одного метра от верхнего конца лестницы. Высота лестницы не должна превышать 2 м;

- лестница должна иметь металлические наконечники.

4.4 При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗДВИЖНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ СЕТКУ МЕЖДУ ОПОРАМИ ЗАГРАЖДЕНИЯ;

- РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;

- ПРИМЕНЯТЬ ЛЕСТНИЦЫ С НАБИВНЫМИ СТУПЕНЬКАМИ (ПРИШИТЫМИ ГВОЗДЯМИ) БЕЗ ВРЕЗКИ ИХ В ТЕТИВЫ ИЛИ НАРАЩЕННЫМИ ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ И ДРУГИМИ НЕНАДЕЖНЫМИ СПОСОБАМИ;

- ПРИМЕНЯТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, А ТАКЖЕ ЛЕСТНИЦЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ БИРОК И НЕ ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЙ;

- РАБОТАТЬ БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОЯСА, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ ЗАКРЕПЛЕННОГО.

- ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ.

4.5 При выполнении работ по натяжению сетки необходимо пользоваться лебедкой любой стандартной марки с тяговым  усилием от 4000 до 5000 Н (от 400 до 500кгс).

Лебедки, при осмотре которых обнаружены дефекты, к работе не допускаются.

Место установки лебедки необходимо выбирать, исходя из следующих требований:

- должны быть обеспечены простота крепления и правильное направление каната;

- канат, идущий к лебедке, не должен пересекать дорог и проходов для людей.

При работах с лебедкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- НАХОДИТЬСЯ  ВБЛИЗИ НАТЯНУТОГО КАНАТА;

- ПРИМЕНЯТЬ РЫЧАГ, ИМЕЮЩИЙ ДЛИНУ БОЛЕЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ЛЕБЕДКИ;

- ПЕРЕВОДИТЬ РЫЧАГ ИЗ ОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ДРУГОЕ РЫВКАМИ.

4.6 При необходимости подрезку высоких деревьев, а также кустарников следует производить под непосредственным руководством бригадира или мастера.

4.7 При рытье траншеи вручную необходимо пользоваться только исправным инструментом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ.

5 Подготовка изделия к монтажу

5.1 Правила распаковывания и осмотра заграждения.

5.1.1 Перед распаковыванием заграждения необходимо убедиться в целостности упаковки.

5.1.2 После распаковывания провести тщательный внешний осмотр составных частей заграждения и проверить комплектность поставки согласно упаковочной ведомости.

5.2 Требования к месту монтажа заграждения.

5.2.1 Перед установкой заграждения, после разбивки трассы на местности, производятся инженерные подготовительные работы, состоящие из планировки трассы.

5.2.2 Планировка трассы заключается в её выравнивании. На расстоянии 5 м от осевой линии трассы удалить  деревья, пни, кустарник, выровнять бугры, засыпать ямы, осушить заболоченные места. Угол подъема (спуска) спланированной трассы должен быть не более 20(.

5.2.3 Произвести разбивку трассы для определения мест установки силовых и промежуточных опор. На прямолинейном участке заграждения силовые и промежуточные опоры устанавливаются с шагом 3,0(0,3 м.(расстояние между осями опор). Допускается на поворотах заграждения шаг уменьшать до 2,0(0,2 м (см. рисунок 1 и 2)

5.2.4 Отрыть траншею под сетчатое полотно заграждения размером 350х350 мм по линии прохождения трассы согласно рисунка 1.

5.2.6 Произвести разметку мест под установку опор заграждения и бурение по разметке скважин.

5.2.7 Произвести подготовительные работы. Подготовительные работы включают в себя подготовку необходимого количества песка или щебня для подсыпки при установке опор, компонентов цементно-бетонной смеси для приготовления бетона марки не ниже М200 и, при необходимости, грунта для засыпки траншеи. 

Расход песка или щебня, а также бетона на изделия определяется рабочим проектом по оборудованию объекта.

6 Монтаж изделия

6.1 Монтаж изделия проводить в соответствии с рабочим проектом оборудования объекта и требованиями настоящего руководства.

6.2 Развести по трассе опоры согласно разметке под опоры.

6.3 Установка силовых опор производится следующим образом (см. рисунок 1, 2 и 5):

- силовые  опоры устанавливаются через каждые 21 м, а также на поворотах заграждения, в начале и в конце заграждения. Все силовые опоры бетонируются;

- вставить силовую опору в посадочное место, выставить по высоте и вертикали, выдерживая размер 2300 мм от грунта и 20 мм допустимого отклонения верхней точки опоры  от вертикали;

- проверить величину отклонения установки опоры от осевой  линии трассы заграждения, которая не должна превышать 50 мм на два пролета;

· забетонировать опору подготовленным бетоном марки не ниже М200. Укладывать бетон с послойным трамбованием вибрированием через 200…300 мм

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОПОРЕ ДО ПОЛНОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕТОНА.

Проводить работы на опоре при наборе прочности бетона не менее 80%.

При установки дополнительных упоров и растяжек в местах поворотов заграждения необходимо руководствоваться требованиями рисунка 10 и 11 (дополнительные упоры и растяжки в комплекте не поставляются).

6.4 Установка промежуточных опор производится следующим образом ( см. рисунок 1, 2 и 5):

- промежуточные опоры устанавливаются через 3 м;

- вставить промежуточную опору в посадочное место, выставить по высоте и вертикали, выдерживая размер 2300 мм по высоте от грунта и 20 мм допустимого отклонения верхней точки опоры от вертикали;

- проверить отклонение установки опоры от осевой линии трассы заграждения, которое не должно превышать 50 мм на два пролета;

- опору укрепить вынутым грунтом с послойной трамбовкой (величина трамбуемого слоя не более 100 мм) до нижнего уровня вырытой траншеи.

- в слабых грунтах допускается промежуточные опоры бетонировать (в каждом конкретном случае определяется проектом на охраняемый объект).

6.5 Доставить на место монтажа заграждения рулоны сетчатого полотна и произвести работы по подготовке кусков (отрезков) сетки к монтажу, для чего:

- раскатать сетчатое полотно на земле в непосредственной близости от опор заграждения, начиная с нулевой отметки участка;

- провести рулеткой контрольный промер расстояния между вертикальными осями установленных опор;

- разрезать пополам (на 862,5 мм) сетчатое полотно следующего рулона;

- выполнить рихтовку отрезанного куска сетки для устранения выпуклостей, вогнутостей и искривлений отдельных проволок;

- покрыть нижнюю часть сетчатого полотна, устанавливаемого в траншее, с двух сторон лаком каменноугольным ГОСТ 1709 в два слоя. Высота покраски не менее 0,5 м от нижнего края сетчатого полотна (покраску допускается выполнить после установки и натяжения сетчатого полотна);

- установить нижний отрихтованный кусок сетчатого полотна в отрытую траншею и временно зафиксировать его на опорах;

- установить верхний отрихтованный кусок верхнего полотна на стоках и закрепить его на стойках, выдерживая размер 2312(20 мм по высоте верхнего края заграждения от уровня грунта.

Крепление соседних сетчатых полотен, в вертикальной плоскости, осуществляется на любой из опор заграждения планками поз.3, поз.4 в соответствии с рисунками 3 и 4.

6.6 При монтаже обеспечить натяжение сетки так, чтобы исключить выпучивание и провисание. Сначала натягивается нижнее сетчатое полотно, а затем верхнее;

- на силовой опоре, установленной на нулевой отметке (концевой, угловой), закрепить сетку планками поз.5 в соответствии с рисунком 2 при помощи болтов М6 поз.6, гайками М6 поз.7 с шайбами 6 поз.8;

- на следующей силовой опоре прикрепить к сетке приспособление (чтобы сетчатое полотно не деформировалось при натяжении) и при помощи лебедки произвести натяжение сетки;

- закрепить (под натяжением) на второй, третей, четвертой и пятой опоре сетку планками при помощи болтовых соединений;

- повторить операции до полного закрепления сетки на всех опорах заграждения для нижнего и верхнего сетчатого полотна;

- скрепить куски сетчатого полотна в соответствии с рисунком 6 проволокой (проволока должна быть из материала Ст10, Ст20, диаметром 1,6 мм), соединяя крайние продольные проволоки так, чтобы оставшиеся после разрезки поперечные проволоки выступали на 37,5 мм от последней продольной проволоки сетки (см. рисунок 3 вид А);

Крепить нижнее полотно сетки с верхним через каждые 200…250 мм в соответствии с рисунком 2.

6.7 При установке сетки в местах изменения трассы в вертикальной плоскости, при подъеме или спуске, в сетчатом полотне изменить длину продольных проволок с помощью изгиба в соответствии с рисунком 8.

При спуске трассы изменить длину продольных проволок с нижнего края сетчатого полотна с помощью изгиба проволок.

Для исключения порезов проволоки сетки изгиб делается пассатижами с предварительно обмотанными изоляционной лентой губками.

6.8 При образовании выпуклостей (вогнутостей) подтянуть сетчатое полотно до их устранения. 

Порядок натяжения сетчатого полотна следующий:

- подтяжку произвести изменением длины продольных проволок сетки пассатижами в соответствии с рисунком 8. Начинать подтяжку с ближайших к опоре ячеек сетки. Изгиб продольных проволок произвести последовательно в одну сторону всего вертикального ряда ячеек. Не начинать подтяжку следующего ряда ячеек, не закончив предыдущего. Подтяжку производить без нарушения прямолинейности вертикальных проволок сетки. Обрыв сварки при подтяжке не допустим.

При истирании ленты на губках пассатижей до появления металла ленту на губках заменить;

- необходимость дальнейшей подтяжки сетки в пролете заграждения определить с помощью замера шнуром.

Замер производить на вогнутой части сетки. Один конец шнура укрепить на сетке за верхнюю часть стойки одной опоры, шнур натянуть и приложить другой конец к нижнему краю сетки у другой.

Измерить наибольшее расстояние между сеткой и шнуром.  Переместить верхней конец шнура в нижнюю часть опоры, а нижний конец - в верхнюю. Замер повторить. Если наибольший из двух размеров будет больше 20 мм, то подтяжку повторить.

6.9 Проверить плотность прилегания сетки к нижней части опоры.

6.10 Траншею с установленным в нее сетчатым полотном засыпать грунтом с послойной трамбовкой.

6.11 Монтаж лаза для мелких животных в соответствии с рисунком 7 и 9 произвести в следующей последовательности

· места установки лаза определяется рабочим проектом 

на объект;

· в месте установки лаза в заграждении вырезать окно размером 100х100 мм;

· закрепить грунтом ножки лаза;
· по периметру окна сетчатое полотно скрепить планкой поз.1,болтами М6 поз.4 с гайками М6 поз.5 и шайбами 6 поз.6(см. рисунок 9).

6.12 После завершения монтажных работ места повреждения опор, сетки, лаза покрыть грунтовкой или краской серой любой стандартной марки.

7 Использование заграждения

7.1 Состав и обязанности обслуживающего персонала

7.1.1 Эксплуатацию и техническое обслуживание изделия должны проводить:

- руководитель с образованием не ниже среднетехнического, изучивший настоящее руководство;

- монтажник не моложе 18 лет.

7.2 Меры безопасности при эксплуатации и ремонте

7.2.1 К эксплуатации заграждения допускаются лица, изучившие устройство и правила эксплуатации заграждения и его составных частей, правила и меры безопасности при эксплуатации электроустановок, правила по оказанию первой медицинской помощи при поражении электрическим током, прошедшие соответствующий инструктаж по мерам и правилам электробезопасности, имеющие квалификационную группу по мерам безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В не ниже III и допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе с заграждением.

7.2.2 Инструмент, детали и другие предметы следует убирать в ящики и сумки.

7.2.3 При выполнении работ по ремонту и монтажу заграждения на высоте, равной и более 1,5 м, необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности в соответствии с подразделом 4.3.

7.2.4 Перед началом работ следует убедиться в исправном состоянии спецодежды, инструмента.

7.2.5 При работе с заграждением существует опасность поражения электрическим током во время грозы или при ее приближении.

8 Техническое обслуживание

8.1 Перечень возможных неисправностей 

8.1.1Перечень возможных неисправностей, встречающихся при эксплуатации изделия, приведен в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование неисправности, внешнее проявление и характерные признаки
	Вероятная причина
	Методы устранения


	Ослабление сетки в пролете заграждения


	Ударные механические воздействия.

Экстремальные  климатические воздействия
	Подтянуть сетку в пролете заграждения согласно (8.1.2.1.

	Разрыв сетки
	Внешние механические воздействия.

Местная коррозия сетки.
	Устранить разрыв согласно (8.1.2.2.

	Повреждение опоры силовой или промежуточной
	Ударные механические воздействия.

Экстремальные климатические воздействия.
	Заменить опору. При возможности, исправить повреждение согласно (8.1.2.3.



	Повреждение стойки (силовой опоры, промежуточной опоры)
	Ударные механические воздействия
	Заменить опору. При возможности, исправить повреждение (например: разогнуть стойку) согласно (8.1.2.4.


8.1.2 Порядок устранения неисправностей

8.1.2.1 Подтяжка сетки в пролете заграждения см. п. 6.8.

Используемый инструмент: пассатижи, лента ПВХ, рулетка, шнур хлопчатобумажный крученый.

8.1.2.2 Устранения разрыва сетки.

Порядок выполнения работ:


- произвести визуальный осмотр места повреждения с целью выявления габаритных размеров и необходимого рисунка вставляемого куска сетки;

- по результатам осмотра вырубить в сетке кусок необходимых размеров с соответствующим рисунком отверстия сетки в заграждении;

- место повреждения выровнять и отрихтовать, добиваясь плоскостности полотна сетки в пролете и равномерности неискаженного рисунка;

- приложить новый кусок сетки к месту повреждения, удалить проволоки места повреждения, добиваясь того, чтобы край нового куска перекрывал удаленное место на 100-150 мм и был идентичен по рисунку основному полотну сетки;

- скрутить проволокой каждую нить куска сетки с соответствующей нитью полотна сетки;

- натянуть полотно по методике, изложенной в 6.8.

Используемый инструмент: пассатижи, лента ПВХ, рулетка.

8.1.2.3 Замена опоры промежуточной или силовой.

Порядок выполнения работ:

- взять новую опору из транспортной тары, разобрать болтовое соединение М10 и отсоединить опору от стойки;

- проверить наличие комплектности крепления сетки к опоре и стойке;

- откопать сетку от неисправной опоры в обе стороны на расстояние не менее 1 м;

- скрутить планки для крепления сетки на неисправной опоре;

- подкопать опору и вытащить ее из грунта;

- выпрямить и отряхнуть сетку, полностью восстановив рисунок;

- расчистить яму под опору;

- установить новую опору в яму на глубину 1,2 м (силовая опора), 0,9 м (промежуточная опора), сохранив при этом плоскостность заграждения;

- укрепить стойку на опоре в рабочем положении;

- промежуточную опору укрепить вынутым грунтом с послойным трамбовкой (величина трамбуемого слоя не более 100 мм) до нижнего уровня сетки, а силовую забетонировать;

- укрепить на опоре полотно сетки;

- натянуть сетку (см. 6.8.);

- засыпать сетку и опору выше уровня земли на 100 мм вынутым грунтом. Трамбовку до уровня земли произвести после засыпки.

Используемый инструмент: ключи на 10,14 и 17, лопата, лом, пассатижи, рулетка.

8.1.2.4 Замена стойки на промежуточной и силовой опоре.

Порядок выполнения работ:

- взять новую стойку опоры из транспортной тары;

- разобрать крепление сетки на неисправной стойке и собрать их на новой стойке;

- разобрать болтовое соединение и снять с опоры неисправную стойку;

- выпрямить и отряхнуть сетку, полностью восстановив рисунок;

- закрепить болтовым соединением новую стойку к опоре;

- укрепить на опоре и стойке полотно сетки;

- натянуть сетку (см. 6.8).

Используемый инструмент: ключи на 10, 14 и 17, пассатижи.

8.1.3 Периодическое техническое обслуживание. 

Один раз в год производить внешний осмотр и следующие регламентные работы:

- подтянуть болтовые соединения, крепящие стойки к опорам, сетку к опорам. Работу производить с помощью ключей;

- подтянуть сетку в случае отклонения от плосткостности в пролете превышающего 20 мм. Метод подтяжки сетки указан в 6.8;

- места коррозии очистить и покрасить краской серой любой стандартной марки.

9 Текущий ремонт

9.1 Перечень характерных неисправностей и способы их устранения приведен в разделе 8.

Перечень инструментов и принадлежностей для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему регламенту изделия в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование, тип
	Примечание

	1 Ключи ГОСТ 2839-80

2 Плоскогубцы ГОСТ17428-77

3 Лопата штыковая

4 Шнур х/б 199 I сорт

5 Лента ПВХ 15х0,20 черная

ГОСТ16214-86

6 Рулетка РТ

7 Лом


	Размер 12х14 и 14х17


При проведении текущего ремонта руководствоваться мерами безопасности, изложенными в разделе 4.



Приложение А

(обязательное)

Ссылочные нормативные документы

	Обозначение НТД, на которую дана ссылка
	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

	ГОСТ В20.39.304-84

ГОСТ 1709-75

ГОСТ В9.001-72

ГОСТ 24258-88


	1.1.4

6.5

2.1

4.3
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