Оборудование для передачи видеосигнала по оптоволоконным линиям TRC (Тайвань) 


Серия 311S – один канал приема/передачи видеосигнала по многомодовому и одномодовому оптоволокну (модульное исполнение)

Серия 31XR – один канал приема/передачи видеосигнала по многомодовому и одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 65 км (одномод) 

· модуляция типа FM 

· АРУ 

· длина волны - 1310 нм 

· питание передатчика – 12 VDC 

· питание приемника – 12 VDC / 24 VAC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна, разъем
	Тип устройства

	TVX-M311S
	1 видео
	1
	многомодовое,ST-разъем
	передатчик

	RVX-M311S
	1 видео
	1
	многомодовое,ST-разъем
	приемник

	SVX-M311S
	1 видео
	1
	многомодовое,ST-разъем
	передатчик / приемник

	TVX-S311S
	1 видео
	1
	одномодовое,FC/PC-разъем
	передатчик

	RVX-S311S
	1 видео
	1
	одномодовое,FC/PC-разъем
	приемник

	SVX-S311S
	1 видео
	1
	одномодовое,FC/PC-разъем
	передатчик / приемник

	TVX-M31XR
	1 видео
	1
	многомодовое,ST-разъем
	передатчик (в стойку)

	RVX-M31XR
	1 видео
	1
	многомодовое,ST-разъем
	приемник (в стойку)

	TVX-S31XR
	1видео
	1
	одномодовое,FC/PC-разъем
	передатчик (в стойку)

	RVX-S31XR
	1видео
	1
	одномодовое,FC/PC-разъем
	приемник (в стойку)


Серия 321R – два канала приема/передачи видеосигнала по многомодовому и одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 60 км (одномод) 

· модуляция типа FM - FDM 

· АРУ 

· длина волны - 1310 нм 

· питание передатчика – 12 VDC / 24 VAC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна, разъем
	Тип устройства

(в стойку)

	TVX - M 351 R
	2 видео
	2
	многомодовое, ST -разъем
	передатчик

	RVX - M 351 R
	2 видео
	2
	многомодовое, ST -разъем
	приемник

	TVX - M 321 R
	2 видео
	1
	многомодовое, ST -разъем
	передатчик

	RVX - M 321 R
	2 видео
	1
	многомодовое, ST -разъем
	приемник

	TVX-S351S
	2 видео
	2
	одномодовое, FC / PC -разъем
	передатчик

	RVX-S351S
	2 видео
	2
	одномодовое, FC / PC -разъем
	приемник

	TVX - S 321 R
	2 видео
	1
	одномодовое, FC / PC -разъем
	передатчик

	RVX - S 321 R
	2 видео
	1
	одномодовое, FC / PC -разъем
	приемник
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Серия MA41R /SB41R – четыре канала приема/передачи видеосигнала по многомодовому и одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 50 км (одномод) 

· модуляция типа FM - FDM , WDM 

· АРУ 

· длина волны – 850 нм и 1310 нм (многомод) и 1310 нм (одномод) 

· питание передатчика – 12 VDC / 24 VAC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна, разъем
	Тип устройства

(в стойку)

	TVX - MA 41 R
	4 видео
	1
	многомодовое, ST -разъем
	передатчик

	RVX - M A 41 R
	4 видео
	1
	многомодовое, ST -разъем
	приемник

	TVX - S 341 R
	4 видео
	1
	одномодовое, FC / PC -разъем
	передатчик

	RVX - S 341 R
	4 видео
	1
	одномодовое, FC / PC -разъем
	приемник


Серия SB81R – восемь каналов приема/передачи видеосигнала по одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· максимальная дальность передачи 50 км 

· модуляция типа FM - FDM , WDM 

· АРУ 

· длина волны – 1310 нм и 1550 нм 

· питание передатчика – 12 VDC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна, разъем
	Тип устройства

(в стойку)

	TVX - SB 81 R
	8 видео
	1
	одномодовое, FC / PC -разъем
	передатчик

	RVX - SB 81 R
	8 видео
	1
	одномодовое, FC / PC -разъем
	приемник


Серия M311S – один канал приема/передачи аудиосигнала по многомодовому оптоволокну (модульное исполнение)

Серия M311R – один канал приема/передачи аудиосигнала по многомодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· максимальная дальность передачи 5 км 

· АРУ 

· длина волны - 1310 нм 

· питание передатчика – 12 VDC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код 
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна, разъем
	Тип устройства

	TAX - M 311 S
	1 аудио
	1
	многомодовое, ST -разъем
	передатчик

	RAX - M 311 S
	1 аудио
	1
	многомодовое, ST -разъем
	приемник

	SAX - M 311 S
	1 аудио
	1
	многомодовое, ST -разъем
	передатчик / приемник

	TAX - M 31 XR
	1 аудио
	1
	многомодовое, ST -разъем
	передатчик (в стойку)

	RAX - M 31 XR
	1 аудио
	1
	многомодовое, ST -разъем
	приемник (в стойку)


Серия M321R/S321R – один канал видео и один канал аудио приема/передачи сигналов по многомодовому и одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 50 км (одномод) 

· модуляция типа FM - FDM 

· АРУ 

· длина волны – 1310 нм 

· ST -разъем (многомод), FC / PC -разъем (одномод) 

· питание передатчика – 12 VDC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код 
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна
	Тип устройства

	TVD - M 321 R 
	1 аудио, 

1 видео 
	1
	многомодовое
	передатчик видео + аудио 

	RVD - M 321 R 
	1 аудио, 

1 видео 
	1
	многомодовое
	приемник видео + аудио 

	TVD-S321R 
	1 аудио , 

1 видео 
	1
	одномодовое
	передатчик видео + аудио 

	RVD-S321R 
	1 аудио , 

1 видео 
	1
	однгомодовое
	приемник видео + аудио 


Серия 811S – один канал приема/передачи сигнала управления по многомодовому и одномодовому оптоволокну (модульное исполнение)

Серия 811R – один канал приема/передачи сигнала управления по многомодовому и одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· дуплексная и полудуплексная передача 

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 70 км (одномод) 

· модуляция типа WDM 

· АРУ 

· длина волны - 850 нм и 1310 нм (многомод) и 1310 нм и 1550 нм (одномод) 

· протокол передачи данных – RS 485, скорость – 100Кб/с 

· ST -разъем (многомод), FC / PC -разъем (одномод) 

· питание передатчика – 12 VDC / 24 VAC 

· питание приемника – 12 VDC / 24 VAC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код 
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна
	Тип устройства

	TDX - M 811 S 
	1 данные
	1
	Многомодовое 
	передатчик однонаправленный 

	RDX - M 811 S 
	1 данные
	1
	Многомодовое 
	приемник однонаправленный 

	SDX - M 811 S 
	1 данные
	1
	Многомодовое 
	передатчик / приемник однонаправленный 

	TDX - M 811 R 
	1 данные
	1
	многомодовое 
	передатчик однонаправленный (в стойку) 

	RDX - M 811 R 
	1 данные
	1
	многомодовое 
	приемник однонаправленный (в стойку) 

	CDX - MA 12 R 
	1 данные
	1 
	многомодовое 
	передатчик / приемник двунаправленный (в стойку) 

	CDX - SB 12 R 
	1 данные
	1 
	одномодовое 
	передатчик / приемник двунаправленный (в стойку) 


Серия MA23/26R – один канал видео и один канал управления приема/передачи сигналов по многомодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

Серия SB23/26R – один канал видео и один канал управления приема/передачи сигналов по одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· дуплексная передача данных 

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 50 км (одномод) 

· модуляция типа FM / FDM и WDM 

· АРУ 

· длина волны - 850 нм и 1310 нм (многомод) и 1310 нм и 1550 нм (одномод) 

· ST -разъем (многомод), FC / PC -разъем (одномод) 

· протокол передачи данных – RS 485 (передача по двум или по 4 проводам)/ RS 232, скорость – 100Кб/с 

· питание передатчика – 12 VDC / 24 VAC 

· питание приемника – 12 VDC / 24 VAC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна
	Тип устройства

	TVD - MA 23 R
	1 данные, 1 видео
	1
	многомодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	RVD - MA 23 R
	1 данные, 1 видео
	1
	многомодовое
	приемник видео, передатчик/приемник данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	TVD - MA 26 R
	1 данные, 1 видео
	1
	многомодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник данные RS 485-по четырем проводам, двунаправленный 

	RVD - MA 26 R
	1 данные, 1 видео
	1
	многомодовое
	приемник видео, передатчик/приемник данные RS 485-по четырем проводам, двунаправленный 

	TVD - SA 23 R
	1 данные, 1 видео
	1
	одномодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	RVD - SA 23 R
	1 данные, 1 видео
	1
	одномодовое
	приемник видео, передатчик/приемник данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	TVD - SA 26 R
	1 данные, 1 видео
	1
	одномодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник данные RS 485-по четырем проводам, двунаправленный 

	RVD - SA 26 R
	1 данные, 1 видео
	1
	одномодовое
	приемник видео, передатчик/приемник данные RS 485-по четырем проводам, двунаправленный 


Серия SB73R – четыре канала видео и один канал управления приема/передачи сигналов по одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· дуплексная и полудуплексная передача 

· максимальная дальность передачи 50 км 

· модуляция типа FM - FDM и WDM 

· АРУ 

· длина волны - 1310 нм и 1550 нм 

· FC / PC -разъем 

· протокол передачи данных – RS 485 (передача по двум или по 4 проводам)/ RS 232, скорость – 100Кб/с 

· питание передатчика – 12 VDC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна
	Тип устройства

	TVD - SB 73 R
	1 данные, 4 видео
	1
	одномодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник данные, двунаправленный 

	RVD-S B73R
	1 данные, 4 видео
	1
	одномодовое
	приемник видео, передатчик/приемник данные, двунаправленный 
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Серия MA62R – один канал видео, один канал аудио и один канал управления приема/передачи сигналов по многомодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

Серия SB62R – один канал видео, один канал аудио и один канал управления приема/передачи сигналов по одномодовому оптоволокну (исполнение для установки в стойку)

· полудуплексная и дуплексная передача данных 

· максимальная дальность передачи 5 км (многомод) и 50 км (одномод) 

· модуляция типа FM - FDM и WDM 

· АРУ 

· длина волны - 850 нм и 1310 нм (многомод) и 1310 нм и 1550 нм (одномод) 

· ST -разъем (многомод), FC / PC -разъем (одномод) 

· протокол передачи данных – RS 485 (передача по двум или по 4 проводам)/ RS 232, скорость – 100Кб/с 

· питание передатчика – 12 VDC 

· питание приемника – 12 VDC 

· температура -10 ° C … +65 ° C 

	Код
	Каналы
	Кол-во волокон
	Тип оптоволокна
	Тип устройства

	TVS - MA 62 R
	1 данные, 1 видео, 1 аудио
	1
	многомодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник аудио и данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	RVS - MA 62 R
	1 данные, 1 видео, 1 аудио
	1
	многомодовое
	приемник видео, передатчик/приемник аудио и данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	TVS - SB 62 R
	1 данные, 1 видео, 1 аудио
	1
	одномодовое
	передатчик видео, передатчик/приемник аудио и данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 

	RVS - SB 62 R
	1 данные, 1 видео, 1 аудио
	1
	одномодовое
	приемник видео, передатчик/приемник аудио и данные RS 485-по двум проводам, двунаправленный 


  О фирме
Тайваньская компания Taiwan Regular Electronics Co ., LTD ( TRC ) была основана в 1987 году и специализируется на выпуске оборудования для систем телевизионного наблюдения. На первом этапе развития компания TRC была известна, в первую очередь, как производитель недорогих, но достаточно надежных камер телевизионного наблюдения экономического класса. В настоящее время интенсивно развивается еще одно актуальное техническое направление – производство систем передачи видео и аудио информации по оптоволокну. 

