AVIOSYS IP Kamera 9000 - IP Камера, работает самостоятельно без компьютера. Оборудована всеми необходимыми средствами для передачи видео по локальной сети или в Internet, при этом за счет использования аппаратного сжатия (M-JPG) обеспечивается высокое качество изображения (до 640x480) и скорость отображения (до 30 к/с). Содержит встроенный детектор движения, FTP и E-Mail клиент, оснащена аналоговым видеовыходом. 


Технические характеристики: 
Общие:
- Встроенный WEB сервер и WEB интерфейс (не требуется ПК и дополнительное ПО);
- Легкость установки - просто подключите камеру к сети и присвойте ей IP адрес;
- Камера оснащена аналоговым композитным выходом для возможности интеграции с уже существующими системами видеонаблюдения;
- Встроенный датчик движения (3-и уровня);
- Возможность отсылать картинки на FTP/E-Mail в случае тревожного события;
- Flash память позволяет обновлять программное обеспечение сервера;
- Встроена защита паролем от несанкционированного доступа;
- Ведение журнала событий и действий персонала;
- Прекрасно работает при высокоскоростном Internet доступе (например, через DSL или кабельный модем), а также неплохо со стандартным модемом. 

· Формат изображения:
- JPEG одиночные кадры или Motion-JPEG (AVI), 5 уровней сжатия;
- Разрешение и частота кадров: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480 до 30 к/с (NTSC). 

· Дополнительные возможности:
- Режимы отображения:
  • одно динамическое окно;
  • полиэкран (2x2, 3x3, 4x4);
- Изменение уровней яркости, контрастности, насыщенности, резкости и оттенка;
- Масштабирование, поворот и зеркальное отражение;
- Отображение доп. информации (время, разрешение, частота кадров, степень сжатия, ...);

· Hardware:
- 10/100baseT Ethernet порт (RJ-45) для соединения с сетью;
- Аналоговый видеовыход (RCA);
- Световой индикатор (Power) и две кнопки (On/Off, Reset);
- Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, PPP. 

· Системные требования:
 Aviosys IP Kamera 9000 использует стандартный протокол TCP/IP и может работать с большинством популярных ОС: Windows 9x, Windows NT/2000/XP, ... Необходимо только наличие стандартного web браузера с поддержкой ActiveX компонентов (например, Internet Explorer 4.x/5.x/6.x или Netscape Navigator 4.x.). 

· Комплект поставки:
- AVIOSYS IP Kamera 9000;
- Блок питания (5V DC);
- Кабель для поключения к локальной сети;
- Видеокабель (RCA-RCA);
- Штатив;
- Крепление на стену;
- CD с ПО и руководством пользователя. 

· Метрики:
- Вес - 0.105 кг;
- Габариты - 56x30x100 мм.    Условия применения:   - Для использования внутри помещений. 
	DCS-3220 

Интернет-камера с двусторонней передачей звука 
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	Интернет-камера DCS-3220 представляет собой комплексную систему обеспечения безопасности, позволяющую удаленно наблюдать, слушать и вести диалог. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и к широкополосному соединению Интернет. Оснащенная высококачественным сенсором CCD, функцией цифрового увеличения, возможностью двусторонней передачи звука и дополнительными программным обеспечением для управления и одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера представляет собой комплексную систему видеонаблюдения с локального узла или удаленно из любой точки мира.

Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера DCS-3220 содержит встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома, офиса или предприятия. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к камере, изменения ее настроек и просмотра видеоизображения в режиме реального времени. 

Сенсор CCD для видео высокого качества и цифровое увеличение
DCS-3220 использует потоковое видео формата MPEG-4 Simple Profile Mode с кадровой частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу. Кроме того, камера имеет возможность 4-х кратного цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс.* Плюс, благодаря высокой светочувствительности, камера позволяет просматривать и записывать изображение в комнатах с минимальной освещенностью, что делает ее идеальной для использования ночью.

Слушайте, наблюдайте и ведите диалог на расстоянии
Камера DCS-3220 позволяет захватывать и изображение и звук, который можно удаленно слышать благодаря встроенному микрофону. Поскольку камера подключается непосредственно к локальной сети или Интернет без промежуточного компьютера, она легко интегрируется в существующее сетевое окружение. Эта камера, обеспечивая двустороннюю передачу звука, поднимает систему видеонаблюдения на новый уровень. Добавив громкоговоритель к DCS-3220, можно удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры.

Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемое программное обеспечение для просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.

Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.

Простота установки
Все необходимое для установки и подключения входит в комплект поставки Интернет-камеры DCS-3220. Благодаря простой процедуре установки и встроенному Web-интерфейсу управления камеру легко интегрировать в существующее сетевое окружение. DCS-3220 строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Получить доступ к DCS-3220 и просмотреть изображение можно с любой рабочей станции в сети.

Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS, доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его 

* 4х кратное цифровое увеличение увеличивает изображение, делая размер пикселей на выбранном участке в 4 раза больше.
**2-сторонняя передача звука требует подключения к камере громкоговорителя (не входит в комплект поставки).
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DCS-3220 Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX 


	
	Общие характеристики:

Камера 

Сенсор 

· Встроенный 1/4-дюймовый сенсор CCD 

· Разрешение: 380 TV-линий 

· Автоматический контроль усиления (AGC): 24дБ 

· Автоматическая настройка экспозиции (AE) 

· Автоматическая настройка баланса белого 

· Электронный затвор объектива: 1/60 или от 1/50 до 1/10000 секунды 

· Минимальная освещенность: 1.0 ux @ f2.0 

Линза 

· Съемная линза CS 

· Фиксированное фокусное расстояние, (6мм, f1.8) с точной подстройкой 

Индикатор 

· 1 двуцветный индикатор состояния (POST, соединение, работа) 

Кнопка сброса 

· Кнопка для сброса параметров к заводским установкам 

Дополнительные входы/выходы 

· 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А) 

· 1 оптически изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА) 

Память 

· SDRAM: 16Мбайт 

· Flash ROM: 4Мбайт 

Видео 

Разрешение 

· до 30 кадров/с при разрешении 176 x 120 (NTSC) 

· до 30 кадров/с при разрешении 352 x 240 (NTSC) 

· до 10 кадров/с при разрешении 704 x 480 (NTSC) 

Модуляция 

· NTSC и PAL (различные сенсоры CCD, поддерживающие NTSC или PAL, установлены в различных моделях камеры) 

Формат 

· Сжатие MPEG4 simple profile для передачи потокового видео 

· Сжатие JPEG для покадровой съемки 

· Степень сжатия: 5 уровней 

· Максимальная частота кадров: 30кадров/с (NTSC), 25кадров/с (PAL) 

· Настраиваемый размер изображения, качества и битовой скорости 

· Наложение временных отметок и текста 

Степени сжатия 

· Среднее, стандартное, хорошее, детализированное, превосходное (по выбору пользователя) 

Размер видео 

· QSIF/QCIF, SIF/CIF, 4SIF/4CIF (по выбору пользователя) 

Отображение информации 

· На изображение может быть наложен текст, временная отметка, окно обнаружения движения 

Цветовые режимы 

· Цветной режим, монохромный режим (по выбору пользователя) 

Позиционирование изображения 

· Поворот и зеркальное отображение 

Параметры изображения 

· Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность (настраивается пользователем) 

Цифровое увеличение 

· 4-х кратное цифровое увеличение 

Звук 

Аудиовход 

· Встроенный всенаправленный микрофон с отношением сигнал/шум более 60дБ 

Аудиовыход 

· Аудиовыход для подключения громкоговорителя** 

Формат 

· Запатентованный аудиокодек 8Кбит/с 

· 2-сторонняя передача звука, моно, поддержка симплексного, полудуплексного и полнодуплексного режима 

Функции 

· Может быть отключен на серверной стороне администратором (вкл./откл. микрофона камеры) 

· Может быть отключен на клиентской стороне (вкл./откл. громкоговорителя ПК) 

· Настраиваемый уровень громкости (вкл./откл. микрофона ПК) 

Сеть 

Сетевой интерфейс 

· 802.3/3u 10/100Мбит/с Ethernet 

Параметры IP 

· IP-адрес восстанавливается при перезагрузке системы, если не был изменен вручную 

Протоколы и приложения 

· Поддержка DDNS и некоторых известных серверов DDNS 

· Поддержка UPnP 

· Клиент NTP 

· Клиент SMTP 

· Клиент FTP 

· Сервер FTP 

· FTP поддерживает пассивный режим 

· Сервер HTTP: макс. 10 пользователей, просматривающих изображение одновременно 

· Настройка порта сервера 

Дополнительные функции 

· Фильтрация IP 

· Аутентификация SMTP 

Детектор движения 

Настройка 

· 3 окна обнаружения движения 

· 2 настраиваемых параметра: чувствительность и процентное отношение 

Индикация 

· При обнаружении движения пользователь может быть информирован через изображение 

Дополнительные входы/выходы 

Цифровой вход 

· Проверка состояния: high, low, rising, falling 

· Сигнализация по срабатыванию детектора движения или внешнего датчика, подключенного к цифровому входу, и отправка уведомлений по FTP или e-mail 

Цифровой выход 

· Включение/отключение 

Управление и просмотр изображения 

Удаленное управление 

· Web-интерфейс управления 

Безопасность 

· Защита учетной записи администратора и группы пользователей 

· Аутентификация по паролю 

Системные требования для просмотра изображения 

· Протокол: ActiveX 

· Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME 

· Браузер: Internet Explorer v.6 

Физические параметры и условия эксплуатации:

· Входной ток 

· 12В постоянного тока, 1.5A 
Источник питания 

· Внешний адаптер питания от переменного тока 
Энергопотребление 

· 4.8 Вт 
Размеры 

· 135 (длина) x 89 (ширина) x 57 (высота) мм (только камера) 
Вес 

· 240 г (только камера) 
Рабочая температура 

· От 0o до 60o C 
Температура хранения 

· От -30o до 75o C 
Влажность 

· От 5% до 95% без конденсации 
Сертификаты EMI 

· FCC Class B 

· CE Class B 
Безопасность 

· LVD (EN60950) 
Комплект поставки 

· Интернет-камера DCS-3220 

· Внешний адаптер питания 12В/1.5A 

· Кабель Ethernet категории 5 

· Руководство по быстрой установке 

· Установочный CD 

· Стойка для камеры 
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более "серьезная" камера - это Panasonic WV-NP472 ее стоимость без учета Трасфокатора составляет: 41160р
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	Сетевая цветная видеокамера с функцией Super Dynamic II и ч/б режимом при плохом освещении

 

	· 1/3-дюймовая 2-скоростная ПЗС матрица цветного изображения. 

· Встроенный сетевой интерфейс (10Base-Т/100Base-Tx) для дистанционного управления с компьютера. 

· Протокол интерфейса: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS и DHCP. 

· Переключается автоматически или вручную из выбранного цветного режима в ч/б режим для круглосуточного наблюдения. 

· В сравнении с обычными камерами встроенная функция Super Dynamic II обладает в 80 раз более широким динамическим диапазоном. 

· Сверхчувствительность (0.8 лк) в цветном режиме и 0.1 лк в ч/б режиме при F1.4. 

· Разрешение по горизонтали 480 твл в цветном режиме и 570 твл в ч/б режиме. 

· Встроенная функция датчика сигнала тревоги для внешних охранных устройств и тревожная активация (FTP). 

· Встроенный цифровой детектор движения. 

· Встроенный 16-символьный буквенно-цифровой знакогенератор. 
	· Усиление электронной чувствительности (автоматическое, до 10 раз; ручное, до 32 раз; выкл.). 

· Цифровая обработка сигнала для получения высококачественных изображений. Вертикальное усиление 2Н для большей резкости изображения. 

· Усредняющая схема для получения лучшего отношения сигнал/шум. 

· Коррекция апертуры при наблюдении ярких объектов. 

· Возможность синхронизации VD2 с системными продуктами Panasonic. 

· Электропитание от 12 В постоянного тока для облегчения монтажа. 


