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WV-NS320/24
• Компактная, купольная универсальная цветная камера. 
• Доступны как аналоговый видеовыход, так и цифровой порт Ethernet. 
• Встроенный сетевой интерфейс 
• Встроенная тревожная функция для наружных устройств безопасности и срабатывание FTP сигнала тревоги. 
• Размеры изображений: JPEG – 752х568; 368х280; 176х136. 
• 1/4 дюйма ПЗС матрица цветного изображения с разрешением 752х582 пикселей. 
• Горизонтальное разрешение – 480 ТВЛ. 
• Минимальная освещенность – 1,0 лк (автоматическая регулировка усиления в позиции high)/ 
• Функция удержания изображения во время прохождения объективом нижней точки. 
• Бесконечный диапазон поворота на 360 градусов. 
• Автоматический поворот по горизонтали со скоростью вращения 100 град/сек. 
• 10-кратное оптическое масштабирование. 
• Механизм объектива с автофокусировкой. 
• Клеммные разъемы входа/выхода, сигналов тревоги. 
• Встроенный детектор движения. 
• Встроенный буквенно-цфровой знакогенератор. 
• Электронное усиление чувствительности.

Производитель: Panasonic 
	Габариты
	120 мм (диаметр) х 196 мм (высота). (110 мм диаметр купола)  

	Потребляемая мощность
	WV-NS320: 220-240 В пер. тока, 50 Гц ; WV-NS324: 24 В пер. тока, 50 Гц  

	Разрешение
	более 480 твл (в центре)  

	Чувствительный элемент
	752 (гор) х 582 (вер)  

	Синхронизация
	внутренняя/внешняя VD2  

	Развертка
	650 строк / 50 полей / 25 кадров  

	Электронный затвор
	1/50 (выкл.) 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с  

	Отношение сигнал/шум
	50 дБ (AGC выкл)  

	Минимальная освещенность
	1,0 лк. при А 1,4 (при AGC "high"  

	Фокусное расстояние
	4,2 - 42 мм  

	Вес
	2 кг  
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WV-CS320/24
• Компактная с диаметром 110 мм купольная цветная камера, для широкого применения в области видеонаблюдения. 
• 1/4-дюймовый чувствительный элемент 752 (гор.) х 582 (верт.) пикс. 
• Горизонтальное разрешение 480 ТВЛ 
• Минимальная освещенность 2 лк (AGC вкл.) 
• Электронный затвор от 1/50 до 1/10000 с 
• Встроенная функция цифрового переворота изображения обеспечивает автоматический поворот на 180 градусов при прохождении камерой нижней точки. 
• Установки AGC 
• Функция удержания кадра в момент новой предустановки. 
• 16-зн. Буквенно-цифровой знакогенератор.

Производитель: Panasonic 
	Габариты
	120 (д.) х 196 (в.) мм диам. купола 110 мм  

	Потребляемая мощность
	WV-CS320: 220 В - 24000 В пер. тока, 50 Гц; WV-CS324: 24 В пер. тока, 50 Гц  

	Разрешение
	480 твл  

	Чувствительный элемент
	752 (гор) х 582 (вер) пикселей  

	Синхронизация
	Выбираема: внутренняя, внешняя, VD2 625 стр/50 полей/25 кадр  

	Развертка
	По гор.: 15,625 кГц, По верт.: 50 Гц  

	Отношение сигнал/шум
	50 дБ (при AGC - выкл)  

	Минимальная освещенность
	2 лк при AGC вкл. (F=1.4)  

	Вес
	Около 1,5 кг  


