1/3” и 1/4” камера
с ИК-подсветкой (День/Ночь)
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Инструкция по

пользованию.

Перед началом работы внимательно изучите данное руководство.
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A. Противосолнечный козырек 

B. Объектив 

C. ИК-диоды 

D. Кронштейн 

E. BNC-разъем (видео)
F. DC –разъем (питание)



	Наименование
	CC-18822BIR
	CC-9622BIR

	     Описание
	1/3” цветная камера с
ИК-подсветкой
	1/4” цветная камера с ИК-подсветкой

	ПЗС-матрица
	Sony SS-11 CCD
	Panasonic D5 CCD

	Разрешение, пикс.
	＜NTSC＞510×492
＜PAL＞512×582

	Электронный затвор
	ВКЛ

	Компенсация встречной засветки
	ВКЛ

	АРУ
	ВКЛ

	Синхронизация
	Внутренняя

	Система сканирования
	2:1 (чересстрочный)

	Разрешение, ТВЛ
	420 

	Сигнал/шум, дБ
	> 48 

	Гамма
	0.45

	Минимальная освещенность, лк
	0.5, F/1.4
(0 при ИК-подсветке)
	0.92, F/1.4
 (0 при ИК-подсветке)

	Горизонтальная развертка, кГц
	                  ＜NTSC＞15.734
＜PAL＞15.625


	Вертикальная развертка, кГц
	60 (50)

	Видео-выход, В
	1.0, 75 Ом

	Питание, В
	DC 12

	Потребляемая мощность, Вт
	3.6

	Температура, ℃
	-10.. +60

	Объектив, мм
	f4.0 

	Электронный затвор, сек
	＜NTSC＞1/60-1/100,000
＜PAL＞1/50-1/100,000

	Габариты, мм
	50 (Ø) × 74

	Вес, кг
	0.3

	примечание
	День/ночь


＊Технические характеристики могут изменяться без предварительно
    уведомления.
Элементы камеры 











Цветная, компактная, с ИК-подсветкой камера с 1/4” ПЗС-матрицей, электронным затвором, АРУ и компенсацией встречной засветки. Встроенная ИК-подсветка позволяет камере работать днем в цветном режиме и ночью (либо в условиях слабой освещенности) в черно-белом. Крепежный кронштейн и противосолнечный козырек входят в комплект поставки каждой камеры. 











Do not point the camera lens toward the sun or other strong light. 


Подключайте только питание DC 12В


Допустимая сила тока 350мА


Будьте аккуратны при монтаже и эксплуатации устройства. Не роняйте и не трясите камеру, т.к. большая вибро нагрузка может ее серьезно повредить.











Для подключения питания к камере следуйте инструкции: 


Подключите разъем камеры DC 12В к источнику питания  DC 12В 


Подключите BNC-разъем камеры к видео кабелю 


Перед монтажом камеры рекомендуется сначала установить на нее объектив.











I. Описание





II. Предостережение





III. Монтаж и настройка 
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