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Комплекс предназначен для организации протяженных рубежей охраны с учетом особенностей рельефа местности и обеспечивает периметровую охрану с гарантированными тактико-техническими характеристиками.


Комплекс обеспечивает создание рубежа охраны на основе сетчатого заграждения, блокированного с помощью пассивного кабельного вибрационного средства обнаружения типа ГОДОГРАФ, которое служит для сигнализации попыток преодоления сетчатого заграждения способом перелаза или разрушения элементов конструкции заграждения.


Комплекс состоит из комплекта станционной аппаратуры и периферийных комплектов, обеспечивающих   сооружение     заграждения �
протяженностью до 10 км с необходимым количеством ворот и калиток.


Станционная аппаратура обеспечивает управление и контроль состояния устройств, размещенных на периметре.


К периферийным комплектам относятся комплекты установочные (КУ), комплекты ворот и калитки.


Периферийная аппаратура размещена в шкафах участковых (ШУ), расположенных по периметру.


Комплекс имеет высокую степень заводской готовности.


Модульный принцип построения комплекса позволяет без избыточных затрат удовлетворить требования заказчика, исходя из его финансовых возможностей.


Предусмотрена возможность интеграции в существующие охранные системы.�
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КОМПЛЕКС МЕТОЛ





ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 


ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ














Применение во всех климатических зонах России





Использование в качестве базовой конструкции заграждения на основе сетки ССЦП.





Высокая чувствительность к обнаружению нарушителя, преодолевающего заграждение путем перелаза или разрушения при высокой устойчивости к помеховым факторам.





Оптимальное сочетание инженерных средств, технических средств обнаружения, системы сбора, передачи и отображения информации и системы электропитания





Оптическая прозрачность заграждения снижает возможность скрытного приближения к нему нарушителей.





Конструкция заграждения не способствует образованию снежных заносов.





Кабельные линии на заграждении защищены металлическим коробом





20 вариантов поставки





�EMBED Unknown��� Используемые средства обнаружения защищены патентами:


	ГОДОГРАФ – RU № 2053562;


	РЛД94 – RU № 2103743.











Адрес: Россия, 442965, г. Заречный

            Пензенской обл., пр. Мира, к.1

Телефон: (841-2) 58-48-84, 58-48-66, 

Телефон/факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office@nikiret
.ru

http:// www.nikiret.ru
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