PIN(клавиатуры) и Proximity считыватели 
уличного (IP68) исполнения 
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Rosslare AY-K12 - Proximity считыватель в пластиковом корпусе, всепогодный. Поддерживает протокол Wiegand, 125 кГц прокси-карты и брелка. Внутренний бипер, один светодиод. Совместим со многими панелями управления Rosslare (AC-215, AC-115, AC-015 ...) и др. управляющими системами. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-K12 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

80 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 35 мА, максимально 50 мА 

Размеры 

80 мм.(Д) x 12,8 мм.(В) X 40 мм.(Ш) 

Масса 

67г. 
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Rosslare AY-J12 - Proximity считыватель в пластиковом корпусе, всепогодный. Поддерживает протокол Wiegand, 125 кГц прокси-карты и брелка. Внутренний бипер, один светодиод. Совместим со многими панелями управления Rosslare (AC-215, AC-115, AC-015 ...) и др. управляющими системами. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-J12 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

100 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 35 мА, максимально 50 мА 

Размеры 

120 мм.(Д) x 15 мм.(В) X 42 мм.(Ш) 

Масса 

83 г. 
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Rosslare AY-L12 - Proximity считыватель в пластиковом корпусе, всепогодный. Поддерживает протокол Wiegand, 125 кГц прокси-карты и брелка. Внутренний бипер, один светодиод. Совместим со многими панелями управления Rosslare (AC-215, AC-115, AC-015 ...) и др. управляющими системами. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-L12 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

120 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 35 мА, максимально 100 мА 

Размеры 

145 мм.(Д) x 20 мм.(В) X 43 мм.(Ш) 

Масса 

102 г. 
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Rosslare AY-M12 - Proximity считыватель в пластиковом корпусе, всепогодный. Поддерживает протокол Wiegand, 125 кГц прокси-карты и брелка. Внутренний бипер, один светодиод. Совместим со многими панелями управления Rosslare (AC-215, AC-115, AC-015 ...) и др. управляющими системами. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-M12 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

100 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 35 мА, максимально 100 мА 

Размеры 

89 мм.(Д) x 15 мм.(В) X 89 мм.(Ш) 

Масса 

110 г. 
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Rosslare AY-H12 - Proximity считыватель в пластиковом корпусе, всепогодный. Поддерживает протокол Wiegand, 125 кГц прокси-карты и брелка. Внутренний бипер, один светодиод. Совместим со многими панелями управления Rosslare (AC-215, AC-115, AC-015 ...) и др. управляющими системами. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-H12 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

120 мм, 125 КГц 

Рабочая температура 

от -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 35 мА, максимально 100 мА 

Размеры 

110 мм.(Д) x 15 мм.(В) X 75 мм.(Ш) 

Масса 

105 г. 
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Rosslare AY-F54 - Клавиатура серии FireFlyTM в прочном пластиковом корпусе, всепогодняя. Внутренний бипер, два светодиода, синяя подсветка. Совместима практически со всеми системами безопасности, существующих на сегодняшний день. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-F54 

Тампер 

Со стены 

Рабочая температура 

От -30° С до +65° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 50 мА; максимально 135 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 30мм.(В) X 71мм.(Ш) 

Масса 

244 г. 




	Rosslare AY-F64 - Считыватель со встроенной клавиатурой серии FireFlyTM в прочном пластиковом корпусе, всепогодный. Внутренний бипер, два светодиода, синяя подсветка, поддерживает протокол Wiegand и RFID карты. Совместим практически со всеми системами безопасности, существующих на сегодняшний день. 
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	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-F64 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

10 см 

Рабочая температура 

От -30° С до +65° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 50 мА; максимально 135 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 30мм.(В) X 71мм.(Ш) 

Масса 

244 г. 
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Rosslare AY-G54 - Клавиатура серии FireFlyTM в прочном пластиковом корпусе, всепогодняя. Внутренний бипер, два светодиода, синяя подсветка. Совместима практически со всеми системами безопасности, существующих на сегодняшний день. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-G54 

Тампер 

Со стены 

Рабочая температура 

От -30° С до +65° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 50 мА; максимально 135 мА 

Размеры 

135мм.(Д) x 28мм.(В) X 44мм.(Ш) 

Масса 

178 г. 
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Rosslare AY-G64 - Считыватель со встроенной клавиатурой серии FireFlyTM в прочном пластиковом корпусе, всепогодный. Внутренний бипер, два светодиода, синяя подсветка, поддерживает формат Wiegand 26-Bit и RFID карты. Совместим практически со всеми системами безопасности, существующих на сегодняшний день. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-G64 

Тампер 

Со стены 

Диапозон считывателя 

10 см 

Рабочая температура 

От -30° С до +65° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 50 мА; максимально 135 мА 

Размеры 

135мм.(Д) x 28мм.(В) X 44мм.(Ш) 

Масса 

178 г. 
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Rosslare AY-Q54B - Металлическая клавиатура с антивандальной защитой, всепогодная. Внутренний бипер, два светодиода, синяя подсветка. Поддерживает разные форматы, тем самым обеспечивает высокий уровень совместимости. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-Q54B 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 55 мА; максимально 80 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 76мм.(Ш) 

Масса 

410 г. 
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Rosslare AY-Q64B - Считыватель с антивандальной защитой, всепогодный. Встроенная металлическая клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, синяя подсветка, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-Q64B 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

65 мм 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 55 мА; максимально 80 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 76мм.(Ш) 

Масса 

410 г. 
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Rosslare AY-Q54 - Металлическая клавиатура с антивандальной защитой, всепогодная. Внутренний бипер, два светодиода. Поддерживает разные форматы, тем самым обеспечивает высокий уровень совместимости. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-Q54 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 55 мА; максимально 80 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 76мм.(Ш) 

Масса 

410 г. 
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Rosslare AY-Q64 - Считыватель с антивандальной защитой, всепогодный. Встроенная металлическая клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, поддерживает протокол Wiegand. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-Q64 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

65 мм 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 55 мА; максимально 80 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 76мм.(Ш) 

Масса 

410 г. 




	Rosslare AY-S55 - Пьезо клавиатура с антивандальной защитой, всепогодная. Внутренний бипер, два светодиода. Поддерживает разные форматы, тем самым обеспечивает высокий уровень совместимости. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-S55 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 30 мА; максимально 70 мА 

Размеры 

150мм.(Д) x 27мм.(В) X 42мм.(Ш) 

Масса 

400 г. 




	Rosslare AY-T55 - Пьезо клавиатура с антивандальной защитой, всепогодная. Внутренний бипер, два светодиода. Поддерживает разные форматы, тем самым обеспечивает высокий уровень совместимости. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-T55 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 30 мА; максимально 70 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 65мм.(Ш) 

Масса 

500 г. 




	Rosslare AY-Q65 - Считыватель с антивандальной защитой, всепогодный. Встроенная пьезо-клавиатура, внутренний бипер, два светодиода, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-Q65 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

65 мм 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 40 мА; максимально 130 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 76мм.(Ш) 

Масса 

410 г. 




	Rosslare AY-Q12 - Считыватель с антивандальной защитой, всепогодный. Внутренний бипер, светодиод, поддерживает протокол Wiegand, Multi-формат. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-Q12 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Диапозон считывателя 

55 мм 

Рабочая температура 

От -31° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 5-16 В 

Потребление 

В режиме ожидания 35 мА; максимально 100 мА 

Размеры 

120мм.(Д) x 27мм.(В) X 76мм.(Ш) 

Масса 

500 г. 




