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Инструкция по применению

Цветная видеокамера высокого / стандартного 

разрешения с вариофокальным объективом

 и инфракрасной подсветкой.
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Перед установкой и использованием этого изделия внимательно прочитайте данную инструкцию.
CE FCC ISO 9001:2000
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Описание:
Цветная 1/3" камера с вариофокальным объективом  разработана для применения в системах охранного телевидения. Изделие имеет следующие особенности:
●высокое / стандартное разрешение и высокую чувствительность при ПЗС матрицах 1/3” Panasonic D5 или SONY и IC;
●автоматическая диафрагма и электронный затвор;

●AGC (Автоматическая регулировка усиления);

●работает в условиях слабой освещенности, высокая чувствительность;
●компенсация задней засветки;
●внешняя синхронизация (Line Lock)

(доступна только при использовании ПЗС матрицы SONY с питанием переменным током)

Принадлежности: 

Видеокамера – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Данное оборудование генерирует и может излучать высокочастотную энергию; если оно неправильно установлено и не используется в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, это может явиться причиной наведения помех на радиотехнические средства связи. Оборудование было испытано и признано отвечающим требованиям, предъявляемым к вычислительным устройствам класса «А» в соответствии с разделом 15 Правил Федеральной комиссии связи, которые разработаны для обеспечения защиты от таких помех при эксплуатации в промышленных условиях. 

Эксплуатация данного оборудования в жилых районах может приводить в этом случае  к  появлению помех; пользователь должен предпринять все необходимые меры для устранения помех.
Предупреждение:
Предохраняйте от огня и удара, защищайте от дождя и влаги.
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Предупреждение: Во избежание риска ударом тока, корпус не вскрывать. Ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.
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Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри кожуха не изолированного опасного напряжения, которое может иметь величину, достаточную для поражения человека электрическим током.

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в документах, прилагаемых к изделиям, важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию.
●Обращаться с камерой осторожно. 

Будьте осторожны при инсталляции и монтаже камеры. Не бросать, во избежание повреждений! Изделие чувствительно к сильным ударам. Не разбирать. 
●Не поворачивать камеру к солнцу. 
Чрезмерно яркое освещение может влиять на качество изображения при работе камеры. Свет Солнца может оказывать влияние на качество изображения или камеру непосредственно. Никогда не направляйте камеру на солнце или другие чрезвычайно яркие источники освещения. 

●Уход за изделием

Не касайтесь поверхности ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ руками. Используйте специальную или хлопчатобумажную ткань, чтобы чистить датчик ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ и линзу объектива. Когда камера не используется, всегда закрывайте её защитной крышкой.
Устройство камеры:
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А) Посадочное место для кронштейна (1/4"-20 UNC) 

Б) Верхняя съемная крышка (снять крышку и отрегулировать фокусное расстояние объектива)

В) Инфракрасная подсветка
Г) Индикатор электропитания
Д) Разъем питания:
     1:AC 24V or DC 12V~24V / AC 24V

     2:AC 110V, 220V, 240V or AC 99V~240V

     3:DC+12V   [image: image2.jpg]_) —17



    соблюдайте полярность
Е) Контрольные переключатели (смотрите описание функций)

Ж) ALC (Автоконтроль уровня) (смотрите описание функций)

З) Видеовыход (BNC разъем)

Описание функций:
На задней стенке камеры расположены 4 переключателя управления, которые применяются для изменения параметров.

1. Внутренняя синхронизация (INT LL)
(только для CC-8926TIR, CC-28926TIR and CC-8826TIR)

Синхронизация предназначена для того, чтобы стабилизировать цвет картинки. При положении переключателя «on» функция включена. Синхронизация доступна при применении переменного источника питания,  невозможна в случае применения питания с постоянным током 12V DC.
2. Автоматический электронный затвор (A.E.S.)

При использовании объективов с автодиафрагмой DC Drive или Video Drive, выключите электронный затвор.

3. Компенсация задней засветки (B.L.C.)

Когда BLC ВКЛЮЧЕН, AGC, AES и автодиафрагма используют для определения освещенности область центра картинки, так, чтобы засвеченный объект переднего плана был ясно различим на ярко освещенном фоне. При необходимости включите функцию BLC, чтобы получить четкое изображение объекта на экране

4. Автобаланс белого (A.W.B.)
Для более естественной цветопередачи и улучшения изображения включите функцию AWB.
Функциональный выключатель DIP.

	Код
	Описание
	Функция

	INT / LL
	LL: синхронизация включена
	LL ON

	
	INT: синхронизация выключена
	LL OFF

	AES / OFF
	OFF: Автоматический электронный затвор выключен 
	Объектив с автодиафрагмой

	
	AES: Автоматический электронный затвор включен
	Объектив с фиксированной или ручной диафрагмой

	BLC / OFF
	OFF: Компенсация задней засветки выключена
	BLC OFF 

	
	BLC: Компенсация задней засветки включена
	BLC ON

	OFF / AWB
	OFF: Автобаланс белого выключен
	Блокировка AWB

	
	AWB: Автобаланс белого включен
	AWB ON


Возможные неисправности:

	Неисправность
	Что делать?

	- Нет изображения на мониторе
	Подано питание? 

Повреждена линия связи? 

Низкая освещённость? 

Настроен монитор? 

	- Мутное изображение 
	Правильно установлен объёктив?

Линза объёктива чистая? 

Настроен фокус? 

Настроен монитор (HIGH, LOW)?


Примечание. 
1. Обратите внимание: если запылена линза объёктива, качество изображения будет страдать. Чтобы очистить линзу, вытрите её мягкой тканью или специальными средствами.

2. При использовании объективов с автодиафрагмой DC Drive, выключите электронный затвор и отрегулируйте ALC, если это необходимо. При использовании объективов с фиксированной или ручной диафрагмой включите электронный затвор.

Спецификация.

	Модель
	CC-8926TIR
	CC-28926TIR
	CC-8726TIR
	CC-8626TIR
	CC-8826TIR

	Характеристики
	1/3” Цветная камера высокого разрешения с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” Цветная высокочувствительная камера высокого разрешения с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” Цветная камера высокого разрешения с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” Цветная камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой
	1/3” Цветная камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

	ПЗС матрица
	Sony Super-Had CCD
	Sony Ex-View CCD
	Panasonic D5 CCD
	Panasonic D5 CCD
	Sony Super-Had CCD

	Количество пикселей
	<NTSC>768(H) x 494(V)

<PAL>752(H) x 582(V)
	<NTSC>510(H) x 492(V)

<PAL>512(H) x 582(V)

	ALC
	Low-High

	ATW
	ON-OFF

	Компенсация задней засветки
	ON-OFF

	Автоатический электронный затвор
	ON-OFF

	Объектив
	Вариофокальный объектив с автодиафрагмой (DC Drive)

	ИК-подсветка
	Кол-во
	12

	
	Радиус действия
	10 метров

	Line Lock
	ON
	-
	ON

	Режим синхронизации
	Внутренняя синхронизация

	Сканирующая система
	2 : 1 Interlace

	Разрешение
	550 TV Lines
	420 TV Lines

	Отношение сигнал/шум
	48db

	Гамма коррекция
	0.45

	Чувствительность
	0.5 Lux, F1.4
	0.03 Lux, F1.4
	0.5 Lux, F1.4
	0.92 Lux, F1.4
	0.5 Lux, F1.4

	Горизонтальная частота кадров
	<NTSC> 15.750 KHz  <PAL>15.625 KHz

	Видеовыход
	1.0 Vp-p, 75 ohm

	Питание
	AC 24V/DC 12V or AC 99V~240V(Switching Power)

	Потребляемая мощность
	3.6W

	Температурный диапазон
	-10℃ to +60℃

	Электронный затвор
	<NTSC>1/60-1/100,000 sec.  <PAL>1/50-1/100,000sec

	Габариты
	164(L) x 60(H) x 70(W) mm

	Вес
	<AC Type>0.9kg  <DC Type>0.6kg

	Модификации
	CC-8926DIR

Crystal filter is not move able
	CC-28926DIR

Crystal filter is not moveable
	CC-8726DIR

Crystal filter is not moveable
	CC-8626DIR

Crystal filter is not moveable
	CC-8826DIR

Crystal filter is not moveable
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CC-8726(D)TIR/CC-8626(D)TIR





CC-28926(D)TIR/CC-8926(D)TIR


CC-8826(D)TIR











