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CS-5000
Арочный металлодетектор

Простой и надежный арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением. Используется для обнаружения любых металлических предметов запрещенных к проносу. 

CS-5000:
· Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм. 

· Имеет специальную схему защиты от помех мониторов и оргтехники. 

· Исключает взаимную маскировку металлических предметов с противоположными магнитными свойствами. 

· Современный дизайн, практичное покрытие панелей. 

· Возможность работы в широком диапазоне температур. 

Возможности:
· 20 стандартных программ для различных условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.) 

· 200 уровней чувствительности для каждой программы. 

· Постоянное отображение состояния работы на дисплее. 

· Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы. 

· Тестовый режим самодиагностики. 

· Счетчик количества проходов на ИК-барьере 

· Энергонезависимая память для сохранения установок 

· Низковольтовые выходы управления внешними устройствами 

· Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы. 

· Жидкокристаллический дисплей и клавиатура. 

· Световая и звуковая индикация 

Конструкция:
Детектор выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей, расположенных на расстоянии 80 см. друг от друга. Блоки управления и индикации находятся в верхней секции арки, что позволяет избежать внешних воздействий на кабели и возможность нежелательного вмешательства. Устойчивые к механическим повреждениям панели с ударопрочными торцевыми вставками. Блок управления и поперечная штанга из упрочненного алюминия.
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Технические характеристики:
· Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт 

· Рабочие температуры: -20 - +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсата 

· Вес: 45 кг 

· Внешние размеры: 0.9х 2.2х0.58 м 

· Внутренние размеры туннеля: 0.76х2х0.58 м 

· Упаковка: 0,9х 2,3х0,17 м вес 62 кг 

Опции: 
· Выносной пульт дистанционного управления с кабелем длиной 12 метров. 

· Модуль бесперебойного питания модель Позволяет работать автономно до 20 часов. 

· Тележка для транспортировки собранного детектора Модель 

· Пластины для крепления к полу Модель 

· Тестовый образец для настройки Модель 

Cеритификаты:
· Сертификат соответствия Управления транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в гражданской авиации РФ 

· Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ 

· Соответствует всем требованиям Федеральной Администрации Авиации США от 1991 г. по применению в аэропортах 

· Соответствует стандарту 0601.00 Национального института силовых структур и криминального правосудия США 

· Соответствует новой директиве Европейского сообщества по Электромагнитной совместимости 

· Соответствует стандарту IEC по требованиям безопасности для Электронных измерительных аппаратов
