Личные подсистемы для создания дополнительного рубежа доступа на базе серии блоков ALT.

____________________________________________________________________________

Рядом с входной дверью в квартиру устанавливается панель вызова, имеющая в своем составе:

· модуль переговорного устройства;

· модуль ТВ-камеры с подсветкой;

· клавишу вызова владельца квартиры.

Установка в квартире дополнительного оборудования обеспечивает:

· прием сигнала вызова от панели вызова при входе в квартиру или на этажную площадку;

· переключение аудио/видео каналов между коммунальной системой и личной подсистемой (панелью вызова при входе в квартиру или на этажную площадку);

· возможность подключения обзорных телекамер (1 – 3 телекамеры);

· самостоятельный обзор пространства перед входом в квартиру или на этажную площадку посредством обзорных телекамер;

· электронную защиту от неправомерных действий;
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автономное функционирование личной подсистемы независимо от состояния коммунальной системы. 
Краткое описание блока ALT
Маркировка блоков ALT.

Пример: ALT1032/СLV3-2

где:

· ALT – тип блока (префикс);

· 1032 - принадлежность к типу коммунальной системы URMET 1032 SCAIBUS, возможно использование в цифровых системах URMET 826 и URMET 1038 DIGIVOICE, а также в коммунальных системах прямой адресации URMET 1131 и URMET 1202;

· C – наличие подключения к коммунальной системе (возможно и автономное использование блока);

· L – тип панели вызова перед входом в апартаменты (квартиру). Возможны следующие варианты:

· L – панель вызова, со встроенными ТВ камерой и переговорным устройством (возможна установка ТВ камеры и вне панели вызова, при этом вызов с личной панели вызова будет сопровождаться изображением от этой камеры);

· А - панель вызова, со встроенным переговорным устройством;

· V - панель вызова, со встроенной ТВ камерой, т.е. комбинация типа: кнопка звонка и ТВ глазок.

· 3 - количество подключаемых обзорных ТВ камер (количество варьируется по необходимости от 0 до 3, без учета ТВ камеры в личной панели вызова);

· -2 - количество подключаемых абонентских мониторов.

Описание сигналов.

	-6
	Общий аудио

	R1
	Общий питания видео

	V5
	Общий видеосигнала

	СА
	Сигнал вызова к абоненту

	СС
	Вход сигнала вызова от коммунальной системы

	CL
	Вход сигнала вызова от личной системы

	1,2
	Аудио сигнал: С - от коммунальной системы, L - от личной системы, A - к абоненту

	R2
	Питание видео, 18В, таймированное 2 - 2,5 минут

	+18
	Питание видео, 18В

	+IR
	Питание видео, 12В, таймированное 2 - 2,5 минут

	+12
	Питание видео, 12В

	-6 +6
	Питание аудио канала

	SC
	Генератор сигнала вызова, ассоциированный с портом коммунальной системы (используется в автономных системах)

	SL
	Генератор сигнала вызова, ассоциированный с портом личной подсистемы

	V, S
	Входы, выходы коммутатора видео сигнала

	XY
	Вход для сигнала переключения коммунальная – личная

	VD
	Вход переключения обзорных телекамер и комм или личной телекамеры


Особенности монтажа блока ALT.

Все подключения осуществлять только при обесточенной подсистеме. 

Со стороны коммунальной системы, перед подключением проводников к блоку, выдерните съемные клеммники с магистрального декодера. По окончании монтажа, до включения сетевого питания, проверьте отсутствие короткого замыкания между цепями:

R1, R2

R1, +12

R1, +IR

R1, SL, CL

6, R2

6, +12

6, +IR

Последовательность монтажа блока ALT.

Снимите крышку, отверните 4 крепежных винта и выньте электронный модуль из основания пластмассового корпуса. 

Наметьте места и просверлите отверстия в основании корпуса для ввода кабеля. Снимите на необходимом расстоянии внешнюю изоляцию кабеля, проденьте кабель через отверстия и закрепите к стене основание корпуса. 

Установите электронный модуль в основание корпуса и закрепите 4 винтами. 

Расключите провода согласно схеме, соблюдая особенности монтажа блока. Вверните 4 пластмассовых фиксатора в резьбовые отверстия в углах крышки, надвиньте крышку, по направляющим, на основание до фиксации.

Особенности монтажа оборудования абонента.

В мониторе абонента к терминалам V4 V5 должен быть подключен или коаксиальный кабель идущий к следующему монитору, или резистор "заглушка" 75 Ом.

Пуско-наладка личной подсистемы.

После того как выполнено подключение всех устройств личной подсистемы абонента, вставьте на место съемные клеммники магистрального декодера. 

Включите сетевое питание блока ALT - подсистема абонента готова к работе. 

Может потребоваться подстройка чувствительности микрофона и мощности динамика в панели вызова абонента.

Подстройка чувствительности микрофона и выходной мощности динамика выполняется следующим образом: сделайте вызов с панели вызова абонента, снимите трубку с ближайшего электронного телефона абонента - если слышен свист (возбуждается усилитель переговорного устройства), уменьшите, вращая соответствующий потенциометр, чувствительность микрофона и/или выходную мощность динамика. 

Параметры чувствительности и выходной мощности отрегулированы оптимальным образом, но для конкретной акустической обстановки на объекте может потребоваться дополнительная подстройка. При самостоятельной подстройке необходимо обеспечивать принцип: чем больше чувствительность микрофона, тем меньше можно (без опасения самовозбуждения усилителя) установить выходную мощность динамика и наоборот.

Проверка функционирования личной подсистемы абонента.

Сделайте вызов абонента из коммунальной системы (с пульта вызова у подъезда) - прозвучит сигнал вызова, и включится монитор (2 монитора). 

Снимите трубку на одном из абонентских устройств и убедитесь в наличии аудио канала из коммунальной системы. 

Без промедления, не более 1 минуты, сделайте вызов с личной панели вызова - прозвучит сигнал вызова, и аудио-видео канал переключится в сторону посетителя у личной панели вызова. 

Убедитесь в наличие аудио-видео канала с посетителем у личной панели вызова. 

Нажатием кнопки "XY" переключайте аудио-видео канал между посетителем у панели вызова коммунальной системы и посетителем у панели вызова личной подсистемы. 

Находясь на связи с посетителем у любой панели вызова, повторными нажатиями кнопки "VD", переключайте обзорные телекамеры (аудио канал сохранится текущий!) до возврата к текущему видео каналу. 

Переключение телекамер однонаправленное. По завершению процесса общения с посетителем у коммунальной системы нажмите кнопку отпирания замка - убедитесь в деблокировке замка. 

Через 2 - 2,5 минуты мониторы выключатся, но текущий аудио канал сохранится. 

Нажатием кнопки "VD", можно активировать монитор (мониторы) и продолжить видео наблюдение. Необходимо отметить, что если попытаться переключиться, не имея вызова, в сторону коммунальной системы ни видео сигнала ни аудио канала образовываться не будет.
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Внимание:

 Суммарный  ток всех

потребителей не более 1,5 А

Вариант 1:

 Пара соединений

Y1

(1202/90)                       - 

XY

(ALT1032/CLV1)

VD

(ALT1032/CLV1(2,3))    - 

R1

(ALT1032/CLV1(2,3))

обеспечит функции:

   - короткое нажатие (менее 2 сек.) - переключение коммунальная/личная;

   - длинное нажатие (более 2,5 сек.) - подключение обзорной телекамеры (тел

екамер).

Вариант 2:

 Пара соединений

Y1

(1202/90)                       - 

VD

(ALT1032/CLV1)

XY

(ALT1032/CLV1(2,3))    - 

R1

(ALT1032/CLV1(2,3))

обеспечит функции:

- длинное нажатие (более 2,5 сек.) - переключение коммунальная/личная;

- короткое нажатие (менее 2 сек.) - подключение обзорной телекамеры (телека

мер);

- удержание - переключение обзорных телекамер, в цикле.

Вариант 3: Пара соединений

T1*

(1132/1)   - 

XY

(ALT1032/CLV1(2,3))

T2*

(1132/1)   - 

VD

(ALT1032/CLV1(2,3))

обеспечит функции:

- нажатие T1 - переключение коммунальная/личная;

- нажатие T2 - подключение обзорной телекамеры (телекамер).

*

T1

, 

T2

 - дополнительные клавиши.
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Внимание:

 Суммарный  ток всех

потребителей не более 1,5 А

Вариант 1:

 Пара соединений

Y1

(1202/90)                       - 

XY

(ALT1032/CLV1)

VD

(ALT1032/CLV1(2,3))    - 

R1

(ALT1032/CLV1(2,3))

обеспечит функции:

   - короткое нажатие (менее 2 сек.) - переключение коммунальная/личная;

   - длинное нажатие (более 2,5 сек.) - подключение обзорной телекамеры (тел

екамер).

Вариант 2:

 Пара соединений

Y1

(1202/90)                       - 

VD

(ALT1032/CLV1)

XY

(ALT1032/CLV1(2,3))    - 

R1

(ALT1032/CLV1(2,3))

обеспечит функции:

- длинное нажатие (более 2,5 сек.) - переключение коммунальная/личная;

- короткое нажатие (менее 2 сек.) - подключение обзорной телекамеры (телека

мер);

- удержание - переключение обзорных телекамер, в цикле.

Вариант 3: Пара соединений

T1*

(1132/1)   - 

XY

(ALT1032/CLV1(2,3))

T2*

(1132/1)   - 

VD

(ALT1032/CLV1(2,3))

обеспечит функции:

- нажатие T1 - переключение коммунальная/личная;

- нажатие T2 - подключение обзорной телекамеры (телекамер).

*

T1

, 

T2

 - дополнительные клавиши.
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