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Блок вызова домофона.

· A - без встроенной телекамеры.

Цветовые исполнения: [image: image1.jpg]


 - brown, [image: image2.jpg]


 - grey.

Выполняемые функции:

· вызов абонента и звуковой контроль сигнала вызова; 

· дуплексная громкоговорящая связь с абонентом.
  

	Модель блока вызова

	БВД-101А

	БВД-101V


	Видеосистема

	-

	CCIR, Monochrome


	Разрешение,            чувствительность т/камеры

		380 tvl, 0.2 lux


	Объектив, угол

		pinhole, 900

	Напряжение питания, В

	от УКП-101

	от монитора


	Источник питания

	БПД18/12-3-1

	монитор


	Диапазон рабочих температур, 0С

	от -40 до + 45

	от -30 до +45


	Способ монтажа 

	накладной


	Габаритные размеры, мм 

	120х60х28


	Масса, кг, не более

	0.17

	0.22
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Схема подключения  БВД-101A

 

	Цепи

	Наибольшая длина, м


		диаметр 0,3 мм

	диаметр 0,5 мм

	диаметр 0,8 мм


	Аудио

	Блок вызова - монитор

	10

	25

	50


	Видео

	Блок вызова - монитор

	10

	25

	50


	Питание

	Монитор - замок эл.механический 

(12В, 1,2А max)

	-

	10

	25


		Блок питания - замок эл.механический

(12В, 1,2А max)

	-

	10

	25


		Монитор - замок эл.магнитный 

VIZIT-ML400

	-

	25

	50


		Блок питания - замок эл.магнитный 

VIZIT-ML400

	-

	25

	50


	 

	сечение 0,07 мм2
	сечение 0,2 мм2
	сечение 0,5 мм2


	


