Радиочастотный считыватель и передатчики 
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Rosslare AY-L23C / E - Приемник микроволновых сигналов серии LongArmTM, работающий на частоте 433.92 / 868.35 МГц, всепогодный. Позволяет принимать сигналы в закрытом помещении на расстоянии до 50 м, на открытом - до 80 м. Построен на микропроцессорной архитектуре, имеет внутренюю антенну, встроенный бипер, светодиод, поддерживает протокол Wiegand. Совместим с SA-26, SA-27, SA-28. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare AY-L23C / E 

Тампер 

На передней панели и со стены 

Соединение с контроллером 

150 м (кабельное) 

Рабочая температура 

От 0° С до +63° С 

Влажность 

95% 

Питание 

Пост. 6-12 В 

Потребление 

В режиме ожидания 25 мА; максимально 55 мА 

Размеры 

145мм.(Д) x 21мм.(В) X 43мм.(Ш) 

Масса 

138 г. 
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Rosslare SA-26 - Беспроводной однокнопочный передачик совместим с панелью безопасности Rosslare, работающий на частоте 418 МГц / 433 МГц/ 868 МГц. Построен на микропроцессорной архитектуре, имеет внутренюю антенну и радиопередачик (стандарт ISO9001). Модель закодирована 16 миллионым кодом, поэтому в одной системе безопасности может надежно работать большое количество передатчиков SA-26. Передачик можно прикрепить к ремню, к цепочке или к крипежу, установленному на стене; или носить в кармане, так как он небольшого размера с гладкой поверхностью. Горящий светодиод сигнализирует о хорошей передачи сигнала. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare SA-26 

Питание 

Две 1.5 В щелочные батареи (ААА) 

Кнопка 

Одна (паника) 

Рабочая температура 

От 0° С до +50° С 

Влажность 

95% 

Радиопередача 

500 мсек 

Рабочая частота 

418 МГц / 433.92 МГц/ 868.35 МГц / 916 МГц 

Тест сигнала 

Не предусмотрен 

Тампер 

Отсутствует 

Потребление 

максимально 16 мА 

Размеры 

104мм.(Д) x 15мм.(В) X 40мм.(Ш) 

Масса 

28г. (c батареей) 
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Rosslare SA-27 - Беспроводной двукнопочный передачик совместим с панелью безопасности Rosslare, работающий на частоте 418 МГц / 433 МГц/ 868 МГц. Построен на микропроцессорной архитектуре, имеет внутренюю антенну и радиопередачик (стандарт ISO9001). Модель закодирована 16 миллионым кодом, поэтому в одной системе безопасности может надежно работать большое количество передатчиков SA-27. Передачик можно прикрепить к ремню, к цепочке или к крипежу, установленному на стене; или носить в кармане, так как он небольшого размера с гладкой поверхностью. Горящий светодиод сигнализирует о хорошей передачи сигнала. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare SA-27 

Питание 

Две 1.5 В щелочные батареи (ААА) 

Кнопки 

Две (Вкл./выкл.) 

Рабочая температура 

От 0° С до +50° С 

Влажность 

95% 

Радиопередача 

500 мсек 

Рабочая частота 

418 МГц / 433.92 МГц/ 868.35 МГц / 916 МГц 

Тест сигнала 

Не предусмотрен 

Тампер 

Отсутствует 

Потребление 

максимально 16 мА 

Размеры 

104мм.(Д) x 15мм.(В) X 40мм.(Ш) 

Масса 

28г. (c батареей) 
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Rosslare SA-28 - Беспроводной четырехкнопочный передачик совместим с панелью безопасности Rosslare, работающий на частоте 418 МГц / 433 МГц/ 868 МГц. Построен на микропроцессорной архитектуре, имеет внутренюю антенну и радиопередачик (стандарт ISO9001). Модель закодирована 16 миллионым кодом, поэтому в одной системе безопасности может надежно работать большое количество передатчиков SA-28. Передачик можно прикрепить к ремню, к цепочке или к крипежу, установленному на стене; или носить в кармане, так как он небольшого размера с гладкой поверхностью. Горящий светодиод сигнализирует о хорошей передачи сигнала. 

	Технические данные 

Модель 

Rosslare SA-28 

Питание 

Две 1.5 В щелочные батареи (ААА) 

Кнопки 

Четыре (Вкл./выкл./програм./паника) 

Рабочая температура 

От 0° С до +50° С 

Влажность 

95% 

Радиопередача 

500 мсек 

Рабочая частота 

418 МГц / 433.92 МГц/ 868.35 МГц / 916 МГц 

Тест сигнала 

Не предусмотрен 

Тампер 

Отсутствует 

Потребление 

максимально 16 мА 

Размеры 

104мм.(Д) x 15мм.(В) X 40мм.(Ш) 

Масса 

28г. (c батареей) 




