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КОМПЛЕКС МЕТОЛ


ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОМПЛЕКТЫ





























Системы


Охраны


Государственных


Объектов














� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ��� Установка любого количества ворот и калиток.


� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ��� Ширина двухстворчатых ворот – 6 м, высота ворот 2,2 м.


� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ��� Защита ворот от перелаза с помощью СО РЛД94 УМ-050-18-К.


� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ��� Возможность увеличения высоты ворот до 3 м с помощью ленты АСКЛ (АКЛ).


� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ��� Предусмотрена установка на ворота замкового устройства (ЗУ).


� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ��� Ширина калитки 1м, высота - 2,3 м.





УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Диапазон рабочих  температур,(С


станционной аппаратуры         +5…40


периферийной аппаратуры	     -50…+50


Относительная влажность воздуха


 при температуре 35ОС, %		 98


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


Комплекс МЕТОЛ-(L) БЖАК.425621.003-(N) по БЖАК.425621.003ТУ,


где: L-протяженность периметра от 500 до 10000 м (кратная 500 м);


N-номер варианта поставки от 0 до 19  (в соответствии с БЖАК.425621.003ТУ).


При заказе указывается необходимое количество комплектов ворот и калиток.





Комплекс поставляется в полной заводской готовности для монтажа и эксплуатации
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