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Сервер мультиплексора МХ4000SVR

Руководство по установке и эксплуатации

Правила безопасности

Перед установкой и использованием данного оборудования необходимо ознакомиться со следующими правилами техники безопасности:

1. Установка и обслуживание данного оборудования должна осуществляться только квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями ГОСТов ИТУ РБ.

2. Если оборудование не имеет маркировки NEMA Type 3, 3R, 3S, 4, 4Х, 6 или 6Р, оно может быть использовано только в помещении, и не должно подвергаться воздействию влаги.

3. Для замены неисправных частей оборудования необходимо использовать только комплектующие, рекомендованные PELCO

На приборе могут присутствовать следующие маркировочные знаки: 
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Данный символ означает наличие высокого напряжения и риск поражения электрическим током.
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Данный символ означает наличие важных инструкций по установке и эксплуатации оборудования в руководстве, прилагаемом к данному оборудованию.

Описание

Сервер мультиплексора МХ4000SVR Genex( обеспечивает расширение возможностей работы системы мультиплексоров, поскольку позволяет сразу четырем операторам осуществлять контроль и управление данной системой. Если сервер мультиплексора не используется, контроль и управление системой может осуществлять только один оператор.

К данной модели сервера возможно подключить до восьми мультиплексоров модели МХ4000. Управление данными мультиплексорами возможно осуществлять при помощи четырех клавиатур KBD4000. Отображение видеоизображения с мультиплексоров осуществляется на четырех мониторах.

Данная модель сервера имеет два видеовхода для каждого мультиплексора: один для выхода главного монитора с мультиплексора, второй – для выхода вспомогательного монитора с мультиплексора.

Модели 

	МХ4000SVR
	Данная модель сервера мультиплексора позволяет объединить восемь мультиплексоров серии МХ4000 в единую систему, стандарт NTSC, 120В АС, 60 Гц (FСС, класс А)

	МХ4000SVR0-X
	Данная модель сервера мультиплексора позволяет объединить восемь мультиплексоров серии МХ4000 в единую систему, стандарт PAL, 230В АС, 50 Гц (СЕ, класс А)
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Рисунок 1. Сервер с подключенными к нему мультиплексорами МХ4000 и клавиатурами KBD4000

Установка оборудования
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 Подготовка

Рисунок 2. Джамперы видеосогласования

Если необходимо использовать транзитный выход видеосигнала от сервера к другому подключенному оборудованию, необходимо произвести установку соответствующих переключателей (джамперов). Для установки джамперов необходимо снять верхнюю панель сервера мультиплексора.

В задней части сервера мультиплексора находятся четыре ряда разъемов BNC.

· первый и третий ряды разъемов используются для приема видеосигнала с мультиплексора в сервер;

· второй и четвертый ряды разъемов используются для передачи транзитного выходного видеосигнала с сервера к другим устройствам, таким как монитор или видеомагнитофон. Если используются транзитные выходы, согласование видеосигнала на сервере должно быть изменено с 75 Ом (установка по умолчанию) на высокое сопротивление. На видеосигнал (особенно на сигнал Coaxitron(, используемый для управления функциями камеры и поворотного устройства в горизонтальной/вертикальной плоскости) влияет некорректное согласование видеосигнала. Поэтому если видеосогласование на сервере изменено на высокое сопротивление, согласование оконечного устройства системы должно быть изменено на 75 Ом.

Для изменения установок джамперов согласования необходимо проделать следующие шаги:

1. Снимите верхнюю крышку сервера мультиплексора.

2. Для корректного видеосогласования, проделайте переустановку положения соответствующих джамперов (см. «Рисунок 2»).

3. Установите крышку сервера мультиплексора на прежнее место.

( Установка оборудования
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Рисунок 3. Монтажные скобы

Примечание. В комплект поставки каждого сервера входит две монтажные скобы.

1. Установите сервер в зависимости от ваших требований. Монтажное оборудование не входит в комплект поставки.

В комплект поставки оборудования входят две монтажные скобы, предназначенные для установки сервера мультиплексора в стандартную 19-дюймовую стойку. Сервер также возможно установить на столе или полке (крепежные скобы можно снять).

2. Подключите сетевой шнур. На передней панели сервера мультиплексора загорится зеленый светодиод, индицирующий подачу питания.

( Одиночный (Single) и парный (Paired) режим работы
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Конфигурация с одиночным (Single) режимом работы
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Конфигурация с парным (Paired) режимом работы

Рисунок 4. Конфигурация клавиатур и мониторов

Для данной модели сервера мультиплексора возможно запрограммировать три режим работы:

· Одиночный режим (Single Mode)

При помощи одной клавиатуры осуществляется управление одним монитором (как показано штриховыми линиями на «Рисунке 4»)

· Парный режим (Paired Mode) 

При помощи одной клавиатуры осуществляется управление двумя мониторами .

· Одиночный и парный режим (Single or Paired Mode) 

Данный режим является комбинацией рабочих режимов, описанных выше. Одна клавиатура (парный режим)  осуществляет управление двумя мониторами, и одна или две клавиатуры (одиночный режим) осуществляю управление индивидуальными мониторами.

Программирование сервера зависит от того, сколько мониторов и клавиатур будет входить в конфигурацию.

( Входы мультиплексора
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Рисунок 5. Задняя панель сервера мультиплексора

Обратитесь к «Рисунку 5», Данная модель сервера имеет две группы видеовходов (разъемы типа BNC) для каждого мультиплексора. К данному серверу возможно подключить восемь мультиплексоров.

· Группа видеовходов, имеющая маркировку MAIN (Главный), предназначена для подключения видеовыхода главного монитора с мультиплексора.

· Группа видеовходов, имеющая маркировку SPOT (Вспомогательный), предназначена для подключения видеовыхода вспомогательного монитора с мультиплексора.

Каждый видеовход имеет два разъема типа BNC.

· Верхний разъем типа BNC предназначен для подключения входного видеосигнала с мультиплексора.

· Нижний разъем типа BNC предназначен для передачи транзитного видеосигнала с выхода мультиплексора на другое устройство, такое как монитор или видеомагнитофон.

При выполнении шагов, описанных ниже, для определения типа видеокоаксиального кабеля обратитесь к «Таблице А».

1. Подключите выходы главного (MAIN) и вспомогательного (SPOT) монитора с каждого мультиплексора к соответствующим видеовходам MAIN и SPOT сервера мультиплексора.

2. Подключите монитор, видеомагнитофон или любое другое используемое устройство к транзитным разъемам сервера.

Примечание: При использовании транзитных разъемов, для видеосогласования сервера мультиплексора необходимо установить высокое сопротивление. Для установки джамперов видеосогласования, обратитесь к разделу «( Подготовка». Оборудование, подключенное к транзитным входам, должно быть согласовано на 75 Ом.

Таблица А. Длина видеокоаксиального кабеля

	Тип кабеля
	Максимальная дистанция подключения

	RG59/U
	750 футов (229 м)

	RG6/U
	1000 футов (305 м)

	RG11/U
	1500 футов (457 м)


Требования к кабелю:

· 75 Ом;

· Медная центральная жила;

· Медный плетеный экран с общим покрытие 95%.

( Подключение мониторов

Подключите монитор (мониторы) к одному из разъемов видеовыхода (Video Outputs). Для определения типа видеокоаксиального обратитесь к «Таблице А»,

· При использовании конфигурации с одиночным режимом (Single Mode) работы подключите один монитор для работы с одной клавиатурой.

· При использовании конфигурации с парным режимом (Paired Mode) работы подключите два монитора для работы с одной клавиатурой.

( Подключение и работа с мультиплексорами

Мультиплексоры подключаются в системе последовательно для организации обмена данными с сервером.

· Если первый  мультиплексор  системы  находится  от сервера  на расстоянии, не превышающем  1,8 метра (6 футов),  проделайте  шаги, описанные в разделе «6-а. Локальное подключение».

· Если первый  мультиплексор  системы  находится  от сервера  на расстоянии, превышающем  1,8 метра (6 футов),  проделайте  шаги, описанные в разделе «6-b. Удаленное (дистанционное) подключение».

6-а. Локальное подключение
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Рисунок 6. Соединения для локального подключения оборудования

В комплект поставки каждого мультиплексора РЕLСО входит 1.8-метровый кабель для передачи данных с разъемами типа RJ-45. Обратитесь к «Рисунку 5».

1. Подключите один конец кабеля к разъему RJ-45, имеющему маркировку MUX(S)/Мультиплексор(ы), расположенному на задней панели сервера мультиплексора.

2. Подключите  другой  конец  кабеля  к  разъему RJ-45, имеющему маркировку COM IN, расположенному на задней панели первого мультиплексора системы.

3. Для последовательного подключения всех мультиплексоров системы, проделайте следующие шаги:

a) Подключите соединительный кабель от порта COM OUT первого мультиплексора к порту COM IN второго мультиплексора.

b) Подключите соединительный кабель от порта COM OUT второго мультиплексора к порту COM IN третьего мультиплексора, и т.д.

6-b. Удаленное (дистанционное) подключение
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Рисунок 7. Соединения для дистанционного подключения оборудования

1. Подключите один конец кабеля к порту COM IN первого мультиплексора к порту COM 1 сервера (см. “Рисунок 7”).

Протокол передачи данных между мультиплексором и сервером – RS-485. Максимальная длина кабеля (сечение 24AWG) – 1,219м (4,000 футов). Для подключения оборудования фирма – производитель оборудования рекомендует использовать экранированный кабель витая пара, соответствующий требованиям стандарта EIA для работы по протоколу RS-485.

2. Для последовательного подключения всех мультиплексоров системы, проделайте следующие шаги:

a) Подключите соединительный кабель от порта COM OUT первого мультиплексора к порту COM IN второго мультиплексора.

b) Подключите соединительный кабель от порта COM OUT второго мультиплексора к порту COM IN третьего мультиплексора, и т.д.

( Подключение клавиатуры

К данной модели мультиплексора возможно подключить четыре клавиатуры. Клавиатуры возможно подключить двумя способами:

· Вы можете подключить одну клавиатуру к порту Local Keyboard (Локальная клавиатура), а три остальные – к порту Remote Keyboard(s) (Дистанционные клавиатуры).

· Вы можете подключить все четыре клавиатуры к порту Remote Keyboard(s) (Дистанционные клавиатуры).

Примечание: При подключении клавиатуры к порту, не нужно принимать во внимание то, какой рабочий режим будет использоваться (парный или одиночный).

Локальный порт позволяет подключить одну клавиатуру к порту сервера мультиплексора. Клавиатура должна находится от сервера на расстоянии, не превышающем 7.6 м (25 футов). Клавиатура будет запитываться от сервера.

Дистанционный порт позволяет устанавливать клавиатуры на большом расстоянии от сервера. Для подключения каждой клавиатуры к дистанционному порту необходимо использовать набор для подключения KBDKIT или KBDKIT-X, входящий в комплект поставки. Данный набор состоит из двух настенных разводных коробок RJ-45 и одного трансформатора (120 В АС – 12 В АС в наборе KBDKIT, и 230 В АС – 12 В АС в наборе KBDKIT-X).

7-а. Подключение клавиатуры к порту Local Keyboard (Локальная клавиатура)

1. Подключите один конец 7,6-метрового (25-футового) кабеля, который входит в комплект поставки клавиатуры, к разъему RJ-45, расположенному на задней панели клавиатуры.

2. Подключите другой конец кабеля к порту Local Keyboard (Локальная клавиатура), расположенному на задней панели сервера.

7-b. Подключение клавиатуры к порту Remote Keyboard(s) (Дистанционные клавиатуры)
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Рисунок 8. Схема подключения нескольких дистанционных клавиатур

Протокол передачи данных между мультиплексором и сервером – RS-485. Максимальная длина кабеля (сечение 24AWG) – 1,219м (4,000 футов). Для подключения оборудования фирма – производитель оборудования рекомендует использовать экранированный кабель витая пара, соответствующий требованиям стандарта EIA для работы по протоколу RS-485.

Для подключения каждой клавиатуры к дистанционному порту необходимо использовать набор для подключения KBDKIT или KBDKIT-X, входящий в комплект поставки.

Примечание: набор KBDKIT(-X) состоит из двух настенных разводных коробок RJ-45 и одного трансформатора.

1. Определите место установки клавиатуры.

2. Подключите провода к разъему Remote Keyboard(s), расположенному на задней панели сервера (см. «Рисунок 8»). Для упрощения подключения проводов, вы можете достать съемный 6-контактный разъем с задней панели сервера.

3. Подведите провода к месту расположения первой клавиатуры, а затем подключите провода к разводной коробке, входящей в комплект подключения KBDKIT(-X). Обратитесь к «Рисунку 8».

Коробка подключения должна располагаться на расстоянии не более 1.8 м (6 футов) от ближайшей электрической розетки.

4. Подключите провода от первой разводной коробки к разводным коробкам второй, третьей и четвертой клавиатур (если необходимо).

5. Подключите трансформатор, входящий в комплект подключения KBDKIT(-X), к контактам 3 и 4 разводной коробки. Проделайте этот шаг для каждой разводной коробки.

6. Надежно закрепите разводные коробки.

7. Подключите трансформаторы.

8. Для установки позиционных переключателей каждой клавиатуры, обратитесь к руководству по установке и эксплуатации, прилагаемому к клавиатуре KBD4000

9. В комплект поставки каждой клавиатуры входит 7.6-метровый (25-футовый) кабель.

a) Подключите один конец кабеля к разъему RJ-45, расположенному на задней панели клавиатуры.

b) Подключите другой конец кабеля к разъему RJ-45, расположенному на разводной коробке.

( Программирование

Для программирования сервера мультиплексора в соответствии с требованиями, которые предъявляются к существующей системе, используйте меню программирования.
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Программирование параметров сервера мультиплексора

Рисунок 9. Схема меню программирования

Для работы сервера мультиплексора нет необходимости программировать его. Однако программирование позволяет активизировать следующие функции:

· Титры мультиплексоров.

· Отображать или не отображать титры мультиплексоров на мониторах.

· Определять положение титров на мониторе.

· Позволять или не допускать переключение между полноэкранным и мультиэкранным режимами отображения изображения на экране главного монитора.

· Выбирать рабочий режим клавиатуры (одиночный или парный).

· Устанавливать время переключения последовательностей мультиплексоров.

Примечание: При программировании мультиплексора, подключенного к серверу, необходимо входить в режим программирования при помощи клавиш, расположенных на передней панели мультиплексора. После этого возможно программировать параметры мультиплексора при помощи клавиш передней панели мультиплексора или осуществлять программирование при помощи клавиатуры.

Примечание: Необходимо помнить, что один из мультиплексоров должен быть ведущим (master).

Программирование может осуществляться при помощи любой подключенной клавиатуры. Доступ ко всем функциям программирования возможен при помощи экранных меню, отображаемых на экране монитора. Монитор, на котором отображается экранное меню, соответствует используемой вами клавиатуре. Например, если вы используете клавиатуру №2, экранное меню отображается на экране монитора №2.

Программирование титров
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         Рисунок 10. Главное меню

Рисунок 11. Меню программирования






титров мультиплексора

1. Нажимайте клавишу VIEW на клавиатуре KBD4000 в течение 3 секунд до тех пор, пока на экран монитора не будет выведено главное меню программирования.

2. Пункт меню 1 (UNIT TITLES /Титры мультиплексора) мерцает. Для выбора данного пункта меню передвиньте джойстик вправо. На экран будет выведено меню UNIT (меню мультиплексора).

3. В строке «UNIT 01» цифровой показатель будет мерцать. Данный цифровой показатель является номером мультиплексора. Для выбора номера нужного вам мультиплексора передвигайте джойстик вправо или влево. При каждом передвижении джойстика, цифровой показатель будет увеличиваться или уменьшаться на единицу. Данный номер соответствует номеру входа мультиплексора на задней панели сервера.

4. Для выбора пункта MAIN TITLE или SPOT TITLE, передвигайте джойстик вверх или вниз. Для выбора символов, которые будут входить в титры мультиплексора, используйте клавиши OPEN и CLOSE. Для определения положения символов перемещайте джойстик вправо или влево. Титры мультиплексора могут включать в себя до 20 символов.

5. Для программирования титров каждого мультиплексора, проделайте шаги 3 – 4.

6. При помощи джойстика выберите пункт RETURN (Возврат). Для возврата в режим главного меню программирования, поверните джойстик вправо.

7. При помощи джойстика выберите пункт EXIT (Выход). Для выхода из режима главного меню программирования, поверните джойстик вправо.

Программирование параметров мониторов
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    Рисунок 12. Главное меню
              Рисунок 13. Меню программирования
    Рисунок 14. Меню программирования




                                 функций монитора                                       времени переключения 

       последовательностей

1. Нажимайте клавишу VIEW на клавиатуре KBD4000 в течение 3 секунд до тех пор, пока на экран монитора не будет выведено главное меню программирования.

2. Пункт меню 1 (UNIT TITLES /Титры мультиплексора) мерцает. Для выбора пункта 2 (MONITORS/Мониторы) передвиньте джойстик вниз. Пункт 2 MONITORS высветится. Для выбора данного пункта меню передвиньте джойстик вправо. На экран будет выведено меню программирования параметров монитора.

3. В строке «MONITOR 01» цифровой показатель будет мерцать. Данный цифровой показатель является номером монитора. Для выбора номера нужного вам монитора передвигайте джойстик вправо или влево. При каждом передвижении джойстика, цифровой показатель будет увеличиваться или уменьшаться на единицу. Данный номер соответствует номеру видеовыхода (VIDEO OUT), расположенного на задней панели сервера.

4. Для выбора пункта MAIN MON CONTROL (Режим отображения видеоизображения на главном мониторе) передвиньте джойстик вниз. На экране будет мерцать пункт ON или OFF. Для пролистывания опций передвигайте джойстик влево или вправо.

· Если выбрана опция ON, оператор сможет переключаться между форматами отображения видеоизображения на главном мониторе – полноэкранном и мультиэкранном.

· Если выбрана опция OFF, оператор не может изменять режим отображения видеоизображения на главном мониторе с полноэкранного на мультиэкранный и наоборот. Это означает, что такие функции, как электронное увеличение изображения, режим «картинка в картинке», САМ (камеры), режимы разбиения экрана 4, 9 и 16 секторов не действуют. Изображение на экране главного монитора отображается в том формате, в котором оно отображалось до того, как была выбрана опция OFF.

5. Для выбора пункта MODE (Режим работы) передвиньте джойстик вниз.  На экране будет мерцать пункт SINGLE (Одиночный) или PAIRED (Парный). Для пролистывания опций передвигайте джойстик влево или вправо.

· Если выбран режим работы SINGLE (Одиночный), то клавиатура 1 будет управлять монитором 1, клавиатура 2 – монитором 2, клавиатура 3 – монитором 3 и клавиатура 4 – монитором 4.

· Если выбран режим работы PAIRED (Парный), то клавиатура 1 будет управлять мониторами 1 и 2. На мониторе 1 будет отображаться изображение главного монитора мультиплексора, а на мониторе 2 будет отображаться изображение вспомогательного монитора мультиплексора.

Клавиатура 2 будет управлять мониторами 3 и 4. На мониторе 3 будет отображаться изображение главного монитора мультиплексора, а на мониторе 4 будет отображаться изображение вспомогательного монитора мультиплексора.

Для двух мониторов системы возможно установить парный режим работы, а для двух других – одиночный режим работы.

6. Для выбора пункта DISPLAY (Режим отображения титров) передвиньте джойстик вниз. На экране будет мерцать пункт ON или OFF. Для пролистывания опций передвигайте джойстик влево или вправо.

· Если выбрана опция ON, титры мультиплексора будут отображаться на экране монитора.

· Если выбрана опция OFF, титры мультиплексора не будут отображаться на экране монитора.

Программирование данного параметра не влияет на титры камер, а также на показатель даты времени.

7. Для выбора пункта POSITION DISPLAY (Положение титров мультиплексора) передвиньте джойстик вниз. Цифра «1» будет мерцать. Для выбора данного пункта передвиньте джойстик вправо. Для определения положения титров на экране монитора используйте джойстик. Для возврата в меню мониторов (Monitor Menu) нажмите клавишу VIEW.

8. Для выбора пункта SET SEQUENCE (Программирование времени переключения последовательностей видеоизображений) передвиньте джойстик вниз. Цифра «2» будет мерцать. Для выбора данного пункта передвиньте джойстик вправо. На экран монитора будет выведено меню программирования последовательности (Sequence menu).

a) Для выбора времени переключения последовательности (цифровой показатель, состоящий из двух цифр), передвигайте джойстик вправо, влево, вверх или вниз. Для выбора нужного значения времени переключения используйте клавиши OPEN и CLOSE.

b) После того как нужное значение времени переключения установлено, при помощи джойстика выберите пункт RETURN. Для возврата в меню мониторов (Monitor Menu) поверните джойстик вправо.

9. Для программирования параметров других мониторов повторите шаги 3 – 8.

10. При помощи джойстика выберите пункт RETURN (Возврат). Для возврата в режим главного меню программирования, поверните джойстик вправо.

11. При помощи джойстика выберите пункт EXIT (Выход). Для выхода из режима главного меню программирования, поверните джойстик вправо.

Сброс установок
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Рисунок 15. Главное меню

    Рисунок 16. Меню сброса установок

1. Для вывода на экран главного меню программирования, нажимайте кнопку VIEW клавиатуры KBD4000 в течение 3 секунд.

2. Пункт меню 1 (UNIT TITLES /Титры мультиплексора) мерцает. Для выбора пункта 3 (RESET/Сброс установок) передвиньте джойстик вниз. Для выбора данной функции передвиньте джойстик вправо. На экран монитора будет выведено следующее предупредительное сообщение: “You are about to reset this unit to the original factory settings are you sure: N” (Вы хотите сбросить запрограммированные установки прибора к его установкам по умолчанию. Вы уверены?: Нет). Показатель “N” (“Нет”) мерцает. 
3. Для пролистывания опций “N” (“Нет”) и “Y” (“Да“) передвиньте джойстик влево.
4. При помощи джойстика выберите пункт RETURN.  Для выполнения сброса установок (если выбрана опция “Y”) или отмены (если выбрана опция “N”), поверните джойстик вправо.
“Y” = выполняется сброс установок к установкам по умолчанию и осуществляется выход из меню программирования.

“N” = сброс не выполняется и осуществляется возврат в главное меню.

Эксплуатация сервера

При работе сервера с подключенной к нему клавиатурой KBD4000, обратитесь к руководству по установке и эксплуатации, прилагаемому к клавиатуре.

Некоторые программируемые установки сервера влияют на работу клавиатуры. Способ подключения мультиплексора к серверу также влияет на работу сервера.

Необходимо учитывать следующее:

1. Если для опции MAIN MON CONTROL в меню мониторов выбрано значение OFF, клавиши не функционируют для следующих режимов просмотра:

· Полноэкранный режим;

· «Картинка в картинке»;

· Электронное увеличение;

· Формат экрана с разбиение на 4, 9 и 16 секторов.

Невозможно осуществлять переключение из одного режима просмотра изображения в другой.

2. Если для опции MAIN MON CONTROL в меню мониторов выбрано значение ON, клавиши в приведенных выше режимах просмотра функционируют.

Управление системой

Если система включает в себя более чем одну клавиатуру, каждый оператор может осуществлять просмотр изображения с любого мультиплексора. Данное оборудование имеет два канала передачи видеоизображения с мультиплексора: видеовыход главного монитора и видеовыход вспомогательного монитора. Поэтому два оператора могут осуществлять одновременный просмотр видеоизображения с одного и того же мультиплексора, если один из них осуществляет просмотр на главном мониторе, а второй – на вспомогательном мониторе. Однако если один оператор пытается осуществить запуск функций панорамирования, объектива и т.д. в то время как другой оператор пытается сделать тоже самое с этой же камерой,, на экран второго оператора будет выведено сообщение “BUSY” (Занято).  После того, как первый оператор завершит работу с данной камерой, второй оператор может начать работать с ней приблизительно через 5 секунд.

Возможные неисправности и способы их устранения

Нормальная работа используемой вами модели сервера зависит не только от него самого, но также и от подключенных к нему мультиплексоров и клавиатур. Если в работе используемого вами оборудования обнаруживаются сбои и неисправности. обратитесь к руководству по эксплуатации мультиплексора МХ4000, а также к руководству, прилагаемому к клавиатуре KBD4000 для ознакомления с перечнем возможных неисправностей в работе системы и способами устранения данной проблемы.

Перезагрузка сервера для возобновления нормальной работы оборудования
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При перенапряжении сервер может потерять управление. В такой ситуации для возобновления нормальной работы оборудования необходимо нажать кнопку сброса, расположенную на лицевой панели сервера. Для этого воспользуйтесь маленькой отверткой или карандашом. Удерживайте кнопку в течение одной секунды, а затем отпустите. Сервер перезагрузится и вернется к установкам по умолчанию.

Рисунок 17. Кнопка «Сброс»

Таблица В. Перечень установок по умолчанию

	Меню
	Подменю
	Опция
	Установка по умолчанию

	Unit Titles

(Меню титров мультиплексора)
	Unit xx
(Мультиплексор №хх)
	Main Titles (Титры главного монитора)
	Unit xx Main

	
	
	Spot Titles (Титры вспомогательного монитора)
	Unit xx Spot

	Monitors (Меню мониторов)
	Monitor уу
(Монитор №уу)
	Main Mon Control

(Управление главным монитором)
	ON

	
	
	Mode (Режим работы)
	Single (Одиночный)

	
	
	Display (Отображение титров мультиплексора на мониторе)
	ON

	
	
	Position Display (Положение титров на мониторе)
	Левая центральная часть экрана

	
	
	Set Sequence (Время переключения последовательности изображений)
	Spot Dwell(Переключение на вспом. мониторе) = 00

Main Dwell(Переключение на главном мониторе) = 04



	Reset (Меню сброса установок)
	
	Are you sure? (Вы уверены?)
	N (Нет)


Примечание: хх = 01 – 08; уу = 01 – 04

Техническая спецификация

	Видеовходы
	

	Количество видеовходов
	16

	Тип
	75 Ом, согласованный или транзитный, имеет перемычки согласования

	Уровень видеосигнала
	1 В р-р

	Тип разъема
	BNC



	Видеовыходы
	

	Количество
	4 (максимум)

	Тип
	75 Ом

	Уровень видеосигнала
	1 В р-р

	Детекция потери видеосигнала
	

	Тип
	Вертикальный синхронизирующий детектор

	Тип разъема
	BNC

	Видеоспецификация
	

	Ширина полосы пропусканияи
	17 Мгц

	Амплитудно-частотная характеристика
	8 Мгц, (1.0 Дб – 12 МГц

	Коэффициент усиления
	Единица ((1 Дб)

	Дифференциальный коэффициент усиления
	2%

	Дифференциальная фаза
	0.2(

	Относительный спад вершины импульса в процентах
	0.5%

	Соотношение сигнал/шум
	-55Дб

	Постоянный выходной ток
	0 В

	Наводка
	-50Дб при 3.58 Мгц



	Генератор символов
	

	Дисплей
	Белый с черной границей

	Меню программирования
	Растровый фон с белыми символами



	Интерфейс клавиатуры
	

	Количество портов
	2 (дистанционный и локальный)

	Количество подключаемых клавиатур
	4

	Скорость обмена данными
	9600

	Тип разъема
	8-контактный разъем типа RJ-45

	Тип кабеля (входит в комплект поставки)
	6-футовый (1.83 м), плоский, неэкранированный (может быть экранированным)

	Источник питания
	

	Входное напряжение
	120 В Ас, 50/60 Гц или 230 В Ас, 50 Гц

	Потребляемая мощность
	10 Ватт

	Диапазон рабочих температур
	-7(С - +49(С

	Относительная влажность
	10% - 90%, без конденсата



	Физические характеристики
	

	Размеры
	

	С монтажными скобами (ушами)
	8.89см (высота) х 48.26см (ширина) х 28.58см (длина)

	Без монтажных скоб
	8.89см (высота) х 43.18см (ширина) х 28.58см (длина)

	Масса
	4.21 кг (9.3 фунта)

	Материал
	Алюминий
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Выход вспомогательного монитора с мультиплексора (опция)





Выход главного монитора с мультиплексора
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Клавиатуры KBD4000





Набор


KBDKIT(-X)





К дополнительным клавиатурам
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Сервер





Мониторы – максимум 4





Примечание: джампер №1 (J1) соответствует видеовходу №1, джампер №2 (J2) – видеовходу №2 и т.д.





Джамперы согласования на 75 Ом  одному для каждого входа





Монтажные скобы для установки оборудования в стойке (сзади)





Монтажные скобы для установки оборудования под столом





Монтажные скобы для установки оборудования в стойке (спереди)





Монтажные скобы для установки оборудования впотай (настенная установка или на плоскости)





Клавиатура 2





Монитор 2





Монитор 3





Монитор 4
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Монитор 4
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Клавиатура 2





Клавиатура 1





Разъемы BNC





Разъем RJ-45





12-контактный разъем подключения





6-контактный разъем подключения





Разъем RJ-45





Сетевой шнур
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Мультиплексор





Кон.1





Кон.1





6-футовый (1.8 м) кабель





Кон.1





Мультиплексор





Сервер





Экранированная витая пара





Контакты настенной коробки





12В АС





12В АС





PELCO MULTIPLEXER SERVER


MODEL MX4000SVR VER Х.XX


SELECT
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RESET�
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EXIT�
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UNIT 01





MAIN TITLE


UNIT 1 MAIN





SPOT TITLE


UNIT 1 SPOT





RETURN





MONITOR 1


MAIN MON CONTROL: ON


MODE: SINGLE


DISPLAY:ON


1.  POSITION DISPLAY


2.  SET SEQUENCE





RETURN








YOU ARE ABOUT TO RESET


THIS UNIT TO THE


ORIGINAL FACTORY


SETTINGS


ARE YOU SURE: N





RETURN





SPOT SEQUENCE


MUX�
1�
2�
3�
4�
�
DWELL�
00�
00�
00�
00�
�
MUX�
5�
6�
7�
8�
�
DWELL�
00�
00�
00�
00�
�



MAIN SEQUENCE


MUX�
1�
2�
3�
4�
�
DWELL�
04�
04�
04�
04�
�
MUX�
5�
6�
7�
8�
�
DWELL�
04�
04�
04�
04�
�



RETURN





UNIT 01





MAIN TITLE


UNIT 1 MAIN





SPOT TITLE


UNIT 1 SPOT





RETURN





PELCO MULTIPLEXER SERVER


MODEL MX4000SVR VER Х.XX


SELECT


�
UNIT TITLES�
�
�
MONITORS�
�
�
RESET�
�
�
EXIT�
�









SPOT SEQUENCE


MUX�
1�
2�
3�
4�
�
DWELL�
00�
00�
00�
00�
�
MUX�
5�
6�
7�
8�
�
DWELL�
00�
00�
00�
00�
�



MAIN SEQUENCE


MUX�
1�
2�
3�
4�
�
DWELL�
04�
04�
04�
04�
�
MUX�
5�
6�
7�
8�
�
DWELL�
04�
04�
04�
04�
�



RETURN





MONITOR 1


MAIN MON CONTROL: ON


MODE: SINGLE


DISPLAY:ON


1.  POSITION DISPLAY


2.  SET SEQUENCE





RETURN





PELCO MULTIPLEXER SERVER


MODEL MX4000SVR VER Х.XX


SELECT


�
UNIT TITLES�
�
�
MONITORS�
�
�
RESET�
�
�
EXIT�
�












YOU ARE ABOUT TO RESET


THIS UNIT TO THE


ORIGINAL FACTORY


SETTINGS


ARE YOU SURE: N





RETURN





PELCO MULTIPLEXER SERVER


MODEL MX4000SVR VER Х.XX


SELECT


�
UNIT TITLES�
�
�
MONITORS�
�
�
RESET�
�
�
EXIT�
�















8
16

