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ABLOY EL580 и EL582 для сплошных дверей. 
	

	
	ABLOY EL580 И EL582 СОЛЕНОИДНЫЙ ЗАМОК С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ РУЧКИ

Назначение:
- EL580 со штоком из двух частей (сплит).
- EL582 со сквозным штоком (обычный). 

Механическая работа
- Ключем или ручкой с внутренней стороны (EL580) 
- Ключем или поворотной кнопкой (EL582)

  Замок всегда фиксируется автоматически, когда дверь закрыта и эл.управление включено/выключено.
- Режим открывания при включенном или отключенном электропитании можно легко выбирать посредством изменения направления соленоида.
- Не фиксируется, пока дверь действительно не закрыта. 

  Замки обычно используются в межкомнатных дверях офисных помещений и входных дверях квартир. 

  Сторонность и выход ригеля легко изменить. 

  Изменение стороны управления ручками EL580. 

  Контроль: ригель наружи/внутри и ручка нажата вниз/не нажата. 
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	ABLOY EL580 И EL582 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочее напряжение: 

12 - 24 В пост. -10% +15% 

Максимальный ток: 

0.35 A 

Ток ожидания: 

0.12 A (12 В), 0.07 (24 В) 

Температура: 

-20°C...+60°C 

Выход ригеля: 

14 / 20 мм 

Расстояние от поверхности передней планки до середины цилиндра: 

50 мм 70 мм 

Передняя планка: 

22 мм 

Шток: 

8 мм 

Цилиндры: 

овальный или круглый скандинавского типа или финский тип 

Запорная планка: 

4630 / 4631 / LP701 

Кабель: 

EA210 

Ручка (EL580): 

Тип ручки который фиксируется ручку к щитку (бoльшая часть ручек Abloy®/007, например, FORUM 4/007) 
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СОВМЕСТИМОСТЬ С ЦИЛИНДРАМИ, СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПО СПЕЦЗАКАЗАМ

	ЦИЛИНДРЫ И СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (Заказать отдельно) 

	  
	ABLOY CLASSIC 
	ABLOY PRO 
	Ручка 
	Запорная планка 
	Провод 
	Кабеле-проход 

	
	Цилиндр/
скобянка
	Цилиндр/
скобянка 
	
	
	
	

	EL580
	Цилиндр/
планка 
	CY037C 
	CY201D (SO)/- 
	См.раздел СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
	Дверь без фальца: 4630/LP 701 Дверь с фальцем: 4631 
	EA206 
	EA280/ 
EA 281

	EL582
	Цилиндр / поворотная ручка 
	CY001C5781C*) 
	CY001D (F) CY201D (SO) / -5781D (F)* CY202D (SO)/- 
	При применении тяжелых ручек использовать пружины возврата ручек 
	
	
	

	
	Цилиндр с обеих сторон 
	CY002C5782C 
	CY002D (F) CY205D(SR) / -5782D (F) 
	ВНИМ. С замком EL580 использовать ручку прикрепленную к пластине 
	
	
	


*) Подходит для применения с пластиковой защитой для эвакуационных выходов 6488
SO = скандинавский овальный цилиндр, SR = скандинавский круглый цилиндр
F = цилиндр финского типа 

