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Инструкция по применению

1/3" Цветная камера с вариофокальным объективом.
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Перед установкой и использованием этого изделия внимательно прочитайте данную инструкцию.
CE FCC ISO 9001:2000
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Описание:
Цветная 1/3" камера с вариофокальным объективом  разработана для применения в системах охранного телевидения. Изделие имеет следующие особенности:
●высокое разрешение и высокая чувствительность при 1/3" ПЗС матрицах Sony Ex-View/ Sony Super-Had и IC, а также 1/3" ПЗС матрице Panasonic и IC;

●автоматическая диафрагма и электронный затвор;
●AGC(Автоматическая регулировка усиления)

●вариофокальный объектив с автодиафрагмой DC Drive;

●работает в условиях слабой освещенности, высокая чувствительность;
●компенсация задней засветки;
●Внешняя синхронизация (Line Lock)

<только для устройств Sony CC-8906 DVF/ CC-28906DVF>
Принадлежности: 

Видеокамера – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.
Данное оборудование генерирует и может излучать высокочастотную энергию; если оно неправильно установлено и не используется в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, это может явиться причиной наведения помех на радиотехнические средства связи. Оборудование было испытано и признано отвечающим требованиям, предъявляемым к вычислительным устройствам класса «А» в соответствии с разделом 15 Правил Федеральной комиссии связи, которые разработаны для обеспечения защиты от таких помех при эксплуатации в промышленных условиях. 

Эксплуатация данного оборудования в жилых районах может приводить в этом случае  к  появлению помех; пользователь должен предпринять все необходимые меры для устранения помех.
Предупреждение:
Предохраняйте от огня и удара, защищайте от дождя и влаги.[image: image4.jpg]a"
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Предупреждение: Во избежание риска ударом тока, корпус не вскрывать.

Ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.
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Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри кожуха не изолированного опасного напряжения, которое может иметь величину, достаточную для поражения человека электрическим током.

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в документах, прилагаемых к изделиям, важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию.
●Обращаться с камерой осторожно. 

Будьте осторожны при инсталляции и монтаже камеры. Не бросать, во избежание повреждений! Изделие чувствительно к сильным ударам. Не разбирать. 
●Не поворачивать камеру к солнцу. 
Чрезмерно яркое освещение может влиять на качество изображения при работе камеры. Свет Солнца может оказывать влияние на качество изображения или камеру непосредственно. Никогда не направляйте камеру на солнце или другие чрезвычайно яркие источники освещения. 

●Уход за изделием

Не касайтесь поверхности ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ руками. Используйте специальную или хлопчатобумажную ткань, чтобы чистить датчик ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ и линзу объектива. Когда камера не используется, всегда закрывайте её защитной крышкой.
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Устройство камеры:
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	A) Посадочное место для кронштейна (1/4"-20 UNC) 

Б) Видеовыход (ИТС разъем)

В) Индикатор электропитания

Г) Разъем питания. Пожалуйста, следите за индикатором.

D1:AC/DC (12~24)V

D2:AC 220V, AC110V.

D3:DC+12V   [image: image1.jpg]_) —17



  соблюдайте полярность

Д) Подстройка фазы для внешней синхронизации

Е) Функциональный выключатель DIP

	


Описание функций:
Переключатели управления, расположенные на задней стенке камеры, применяются для изменения параметров. Камера оснащена следующими переключателями: включение/выключение функции синхронизации, автоматического электронного затвора, компенсации задней засветки, автобаланса белого, увеличения апертуры.   

1. Синхронизация (INL LL)
<Sony устройства CC-8906DVF/ CC-28906DVF>
Синхронизация предназначена для того, чтобы стабилизировать цвет картинки. При положении переключателя «on» функция включена. Синхронизация доступна при применении переменного источника питания,  невозможна в случае применения питания с постоянным током 12V DC.
2. Автоматический электронный затвор (A.E.S.)(все модели)

При использовании объективов с автодиафрагмой DC Drive или Video Drive, выключите электронный затвор. При использовании объективов с фиксированной или ручной диафрагмой включите электронный затвор в автоматический режим.

3. Компенсация задней засветки (B.L.C.) (все модели)

Когда BLC ВКЛЮЧЕН, AGC, AES и автодиафрагма используют для определения освещенности область центра картинки, так, чтобы засвеченный объект переднего плана был ясно различим на ярко освещенном фоне. При необходимости включите функцию BLC, чтобы получить четкое изображение объекта на экране

4. Автобаланс белого (A.W.B.)(все модели)

Для более естественной цветопередачи и улучшения изображения включите функцию AWB.

5. Увеличение апертуры (A.P.G.)(Panasonic устройства CC-8706DVF / CC-8606DVF)  

При включенной функции APG точность изображения увеличивается.

Подключение:
1. Не подавайте питание на камеры в процессе инсталляции. 

2. Обеспечивайте правильное входное напряжение; и камера и разъём питания могут быть повреждены при подаче неправильного напряжения.

3. Обеспечивайте нагрузку 75 ohms на конце линии видео. Используйте 75-ohm коаксиальный кабель (RG-59/U, RG-6/U, RG-11/U). Всегда устанавливайте на оконечном мониторе переключатель в положение 75 ohms, а  переключатели  промежуточных мониторов в положение HIGH (HI-Z).


4. Таблица  показывает максимальные длины линий для рекомендованных кабелей.

	Тип коаксиального кабеля.
	RG-59/U

(3C-2V)
	RG-6/U

(5C-2V)
	RG-11/U

(7C-2V)

	Рекомендованная

максимальная длина линии
	30 ft

100 m
	660 ft.

200 m
	825 ft.

250 m


Возможные неисправности:
	Неисправность
	Что делать?

	- Нет изображения на мониторе
	Подано питание? 

Повреждена линия связи?

Снята защитная крышка объектива?   

Низкая освещённость? 

Настроен монитор? 

	- Мутное изображение 
	Правильно установлен объёктив?

Линза объёктива чистая? 

Настроен фокус? 

Настроен монитор (HIGH, LOW)?


Примечание. Обратите внимание: если запылена линза объёктива, качество изображения будет страдать. Чтобы очистить линзу, вытрите её мягкой тканью или специальными средствами.

Спецификация.
	Модель
	CC-8906DVF
	CC-28906DVF
	CC-8706DVF
	CC-8606DVF
	CC-8806DVF

	Характеристики 
	1/3” Цветная камера высокого разрешения с вариофокальным объективом
	1/3” Цветная высокочувстви-

тельная камера с вариофокальным объективом
	1/3” Цветная камера высокого разрешения с вариофокальным объективом
	1/3” Цветная камера с вариофокальным объективом 
	1/3” Цветная камера с вариофокальным объективом

	ПЗС матрица
	Sony Super-Had CCD Image Sensor
	Sony Ex-View CCD Image Sensor
	Panasonic D5 CCD Image Sensor
	Panasonic D5 CCD Image Sensor
	Sony Super-Had CCD Image Sensor

	Количество пикселей
	<NTSC>768 (H) × 494 (V) / <PAL>752 (H) ×582 (V)
	<NTSC>510 (H) × 492 (V) / <PAL>512 (H) ×582 (V)

	Компенсация задней засветки
	ON-OFF

	Объектив
	Вариофокальный объектив с автодиафрагмой (DC Drive)

	Автоматичекий электронный затвор
	ON-OFF

	Flickerless
	ON
	ON-OFF
	ON

	Link Lock
	ON
	-
	ON

	ALC
	Low-High

	ATW 
	ON-OFF

	Режим синхронизации 
	Внутренняя синхронизация

	Сканирующая система 
	2:1 Interlace

	Разрешение
	550 TVL
	420 TVL

	Отношение сигнал/шум
	48db

	Гамма коррекция 
	0.45

	Чувствительность
	0.5Lux, F 1.4
	0.03Lux, F 1.4
	0.5Lux, F 1.4
	0.92Lux, F 1.4
	0.5Lux, F 1.4

	Горизонтальная частота кадров 
	<NTSC> 15.750 KHz

<PAL> 15.625 KHz

	Видеовыход
	1.0 Vp-p, 75 ohm

	Питание
	AC/DC(12~24)V or AC 99V~240V (Switching Power)

	Потребляемая мощность
	3.6W

	Температурный диапазон
	-10℃ to +60℃

	Электронный затвор
	<NTSC> 1/60-1/100,000 sec. / <PAL>1/50-1/100,000sec

	Габариты
	166 (L) × 56(H) ×58(W) mm

	Вес
	<AC Type> 0.8kg <DC Type> 0.5kg

	Модификации
	CC-8906BVF / вариофокальный объектив с ручной диафрагмой
	CC-28906BVF / вариофокальный объектив с ручной диафрагмой
	CC-8706BVF / вариофокальный объектив с ручной диафрагмой
	CC-8606BVF / вариофокальный объектив с ручной диафрагмой
	CC-8806BVF / вариофокальный объектив с ручной диафрагмой
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