Руководство пользователя

МОНОХРОМНАЯ 1/3" ПЗС КАМЕРА
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Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед началом использования изделия.

ВОЗМОЖНОСТИ

1/3” ПЗС матрица 

Основной элемент камеры - преобразователь свет - сигнал (датчик изображения).
	Широкоугольный объектив  (f=3.6мм) 
	 
Позволяет просматривать большой участок местности одной камерой.


Электронный ирис 

Автоматически регулирует экспозицию (время накопления).
Обеспечивает качество изображения при изменении освещенности на сцене.

Микрофон  


Позволяет прослушивать звук в том месте, где установлена камера.

	[image: image1.wmf]
	Примечание: Пользователь этой системы несет ответственность за  исполнение местного и федерального законодательства  относительно регистрации и контроля сигналов звуковой частоты.


	Переключатель  звука ВКЛ - ВЫКЛ

 
	Позволяет выключить встроенный микрофон. Это важно в государствах или городах, которые не позволяют проводить аудио контроль и регистрацию. 


Дополнительный вход 
Позволяет подключать датчик тревоги, детектор движения и двусторонний интерком.

Кронштейн камеры
 
Позволяет устанавливать камеру на стене, потолке и пр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

НЕ ВСТАВЛЯТЕ ПОСТОРОННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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RJ-11-E- plug to camera


1. Микрофон 
Преобразует звук в электрический сигнал и передает на монитор.

	2. Широкоугольный объектив  (f=3.6мм) 
	 
Позволяет просматривать большой участок местности одной камерой.


4. Крепежное отверстие


Отверстие с резьбой для крепления камеры.

3. Разъем камеры 



Разъем для подключения к монитору.  

5. Дополнительный разъем

Дополнительный разъем. Используется для подключения детектора движения, или датчика тревоги, или двунаправленного интеркома.

	[image: image2.wmf]
	НАПОМИНАНИЕ: Никогда не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей!


УСТАНОВКА

1. Распакуйте и идентифицируйте следующие части из транспортного контейнера:


a. Камера
d. Установочные изделия 



b. Специальный кабель
e. Руководство пользователя 



c. Кронштейн камеры

2. Специальный кабель имеет разъемы RJ-11-E, которые являются подобными тем, что применяются на телефонных кабелях для того, чтобы упростить монтаж и установку.
Подключите один конец кабеля к разъему на камере, а второй - к разъему на задней стенке монитора (CA1, CA2 и т.д.). 

	[image: image3.wmf]
	Примечание: Убедитесь в том, что питание камеры выключено.
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ОПЕРАЦИИ

Возможность отключения встроенного микрофона позволяет пользователю отключать прослушивание, если это запрещено местным или федеральным законодательством.


Для использования переключателя запрета звука:

1. Выключите тумблер MAIN POWER на мониторе.  

2. Снимите камеру с кронштейна.

3. Отсоедините кабели от разъемов камеры. 

4. Типа ШАР: Вращайте переднюю крышку камеры до совмещения меток на передней  и задней стороне. 

5. Параллелепипед: Открутите два винта на задней стенке камеры. 

6. Снимите заднюю крышку камеры. 

7. Найдите переключатель запрета звука (SW101). 

8. Осторожно вытащите электронную плату из корпуса камеры. 

9. Измените позицию переключателя с ON на OFF/
10. Установите плату на место. 

11. Установите заднюю крышку.

12. Подсоедините кабели к камере.

13. Включите питание монитора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания

15В постоянного тока (от монитора)

Потребляемая мощность
Максимум 2Вт

Датчик изображения

1/3” ПЗС со строчным переносом 

Активные элементы

EIA    : 512Г x 492В 

CCIR : 512Г x 58В

Размер матрицы

4.8мм Г x 3.7мм В

Разрешение


> 350 ТВЛ 

	Минимальная освещенность на сцене
	2 лк (F3.8)


Отношение сигнал / шум
46 дВ 


Электронный ирис

1/100,000 сек. 

Синхронизация

Внешняя

Формат сигнала

EIA   : 525 строк, 2:1 чересстрочная

CCIR: 625 строк, 2:1 чересстрочная 

Выход видео


1.0В размах, 75 Ом, неуравновешенный 


Выход звука


600 Ом, линейный выход 

Объектив


f=3.6мм  (F3.8) 

Крепление камеры

отверстие с 1/4” резьбой

Температура среды

от -10°C до +45°C 

Влажность


10 - 96%, без конденсата

Габариты: 

Типа ШАР 


диаметр -60мм

Параллелепипед (Ш x Д x В) 
81мм x 50мм x 40мм

Вес
 


72г
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ВИД СЗАДИ





ВИД СПЕРЕДИ
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Дополнительный вход.  Позволяет пользователю подсоединить к каждой камере два дополнительных устройства, например: двунаправленное устройство связи (интерком), датчик тревоги или детектор движения (дополнительные устройства поставляются отдельно).





НА МОНИТОР





ВИД СЗАДИ





НА МОНИТОР





Камера со снятой задней крышкой и удаленной  электронной платой.





Переключатель "ЗВУК".


В положении OFF микрофон отключен.





Камера со снятой задней крышкой
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