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Влагозащищенная видеокамера.
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Руководство пользователя.

CE FCC ISO 9001:2000
I. Описание:
Серия черно-белых и цветных компактных влагозащищенных камер представляет из себя законченные полнофункциональные устройства. Стильный дизайн позволяет пользователю применять её в различных ситуациях.

Влагозащищенная камера может быть легко установлена на потолке или стене, может быть использована как для внутреннего, так и для наружного видеонаблюдения, а также в качестве автомобильной видеокамеры. 

В черно-белой влагозащищенной камере используется высококачественный 1/3" ПЗС датчик и компоненты (Sony / Sharp) с электронным затвором и автоматическим управлением уровня сигнала. 

В цветной влагозащищенной камере используется высококачественный Panasonic 1/3 " и 1/4 " ПЗС датчик и такие  компоненты как: электронный затвор, автоматическое управление уровнем сигнала и компенсация заднего света.

Примечание: 

Влагозащищенная камера имеет вандалозащищенный корпус с ударопрочным стеклом, которое предохраняет объектив от искусственных повреждений.
II.  Меры предосторожности:

· Не направлять линзу камеры к солнцу или другому сильному свету.

· Использовать электропитание 12VDC для обеих камер. Электропитание должно быть стабилизированным. Ч/б камера потребляет 350mA; цветная камера - 500mA. 

· Влагозащищенная камера не предназначена для использования под водой.

III.  Инструкции по установке:
· Угол обзора влагозащищенной видеокамеры определяется фокусным расстоянием объектива, как показано в таблице ниже:

Фокусное расстояние            Угол обзора  
2.9mm                


95°
3.6mm               


82.5°
4.3mm                


70°
6.0mm                


55°
· Камеру можно вращать на 0-90° по вертикали

· Выполните следующие действия для установки влагозащищенной камеры:

1) Установите кронштейн камеры в желательном местоположении

2) Установите влагозащищенную камеру на кронштейне с помощью винтов.

3) Отрегулируйте направление объектива камеры, после чего, с помощью шестигранного ключа, зафиксируйте камеру на кроншейне.

4) Подключите гнездо электропитания 2 с 12VDC (350mA для ч/б, 500mA для цвета) и BNC Видео Output1 на желательную линию видео.

IV. Спецификация:

Цветная влагозащищенная камера:

	
	CC-8720B
	CC-8620B
	CC-9620B
	CC-18820B

	Описание
	1/3” High Resolution Color DSP

Waterproof Camera
	1/3” Color DSP Waterproof Camera
	1/4” Color DSP Waterproof Camera
	1/3” Color DSP Waterproof Camera

	ПЗС матрица
	Panasonic D5 CCD Image Sensor
	Sony CCD

Image Sensor

	Количество пикселей
	<NTSC>768(H)x494(V)

<PAL>752(H)x582(V)
	<NTSC>510(H)x492(V)

<PAL>512(H)x582(V)

	Компенсация заднего света
	ДА

	Автоматический электронный затвор
	ДА

	Автобаланс белого
	                               ДА

	AGC
	ДА

	Синхронизация
	Внутренняя

	Система сканирования матрицы
	                           2:1 Interlace

	Разрешение
	550 TV Lines
	420 TV Lines

	Соотношение сигнал/шум
	More than 48dB

	Гамма коррекция
	0.45

	Чувствительность
	0.5 Lux, F1.4
	0.92 Lux, F1.4
	0.5 Lux, F1.4

	Горизонтальная синхронизация, частота
	<NTSC>15.734 KHz

<PAL>15.625 KHz

	ВидеоВыход
	1.0 Vp-p, 75 ohm

	Питание
	DC 12V

	Потребляемая мощность
	3.6W

	Рабочая температура
	-10°C to + 60°C

	Объектив
	f6.0mm Board Lens(Standard)

4.0mm/8.0mm Board Lens(Optional)

	Электронный затвор
	<NTSC>1/60-1/100,000 sec.

<PAL>1/50-1/100,000 sec.

	Размер
	50(W) x 50(D) x 80 (H) mm

	Вес
	<DC TYPE>1 kg


Черно-белая влагозащищенная камера:
	
	CB-3820B
	CB-2820B
	CB-820B

	Описание
	1/3” High Resolution B/W DSP

Waterproof Camera
	1/3” B/W DSP Waterproof Camera
	1/4” B/W DSP Waterproof Camera

	ПЗС матрица
	Sony Super-Had CCD Sensor
	Sharp CCD Sensor

	Количество пикселей
	<NTSC>768(H)x494(V)

<PAL>752(H)x582(V)
	<NTSC>510(H)x492(V)

<PAL>512(H)x582(V)

	Компенсация заднего света
	ДА

	Автоматический электронный затвор
	ДА

	Автобаланс белого
	                               ДА

	AGC
	ДА

	Синхронизация
	Внутренняя

	Система сканирования матрицы
	                           2:1 Interlace

	Разрешение
	550 TV Lines
	450 TV Lines
	420 TV Lines

	Соотношение сигнал/шум
	More than 48dB

	Гамма коррекция
	0.45

	Чувствительность
	0.02 Lux, F1.4
	0.02 Lux, F1.4
	0.2 Lux, F1.4

	Горизонтальная синхронизация, частота
	<NTSC>15.734 KHz

<PAL>15.625 KHz

	ВидеоВыход
	1.0 Vp-p, 75 ohm

	Питание
	DC 12V

	Потребляемая мощность
	120mA

	Рабочая температура
	-10°C to + 60°C

	Объектив
	f3.6mm Board Lens(Standard)

2.5/2.9/6.0/8.0mm Board Lens(Optional)

	Электронный затвор
	<NTSC>1/60-1/100,000 sec.

<PAL>1/50-1/100,000 sec.

	Размер
	50(W) x 50(D) x 80 (H) mm

	Вес
	1 kg
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