	· Режим ДЕНЬ-НОЧЬ для преобразования изображения в черно-белое при 2 Люксах 

· Пороговая чувствительность - 0.001 Люкс/F1.2 

· Высокое разрешение 500ТВ линий для Super HAD высокого разрешения 

· Цветопередача с использованием 10ти битной обработки сигнала   

· Широкий диапазон напряжения питания (DC 11В-40В, AC9В-30В) 

· Встроенная защита от бросков напряжения 

· Встроенная защита от обратной полярности напряжения 

· Встроенные переключатели функций (ALC/ESC, BLC, AGC, Gamma, INT/LL, AWB/MWB)
Механические:
· Универсальное крепление объектива (C/CS) 

· Подстройка заднего фокусного отрезка 

· Современный дизайн
Дополнительные:
· Высокочувствительный внешний микрофон
Модель
VC45CSHRX-12  500TVL 
Матрица
1/3" цветная, Sony Ex-viewr HAD CCD
Количество эффективных пикселей
NTSC: 768(гор)X494(верт)
PAL:  752(гор)X582(верт)
Система изображения
NTSC:  525 линий    PAL:  625 линий
Разрешение
500 ТВ линий
Система синхронизации
Внутренняя
Развертка
2:1 чересстрочная
Уровень выходного видеосигнала
ПТС 1.0 В  (75 ом, композитный)
Отношение сигнал/шум
не менее  50 дБ (АРУ выкл)
Минимальная освещенность 
0.001 люкс,  F1.2
Компенсация задней засветки
Вкл/выкл
Гамма-коррекция
0.45/1.0
АРУ
Стандарт 4дБ ~ 30дБ, STD/MAX
Вертикальный ореол
0.005%
Электронный  затвор
NTSC:  1/60~1/100,000 с
PAL:  1/50~1/100,000 с
Наработка на отказ
80 000 часов
Питание
12 В DC, (допускается 9В-15В)
Потребляемый ток 
Max ~ 130mA
Объективы
C-mount (17.5 mm), CS-mount (12.5 mm)
Управление диафрагмой
VD/ESC/DC
Рабочая температура 
-10° C +50° C
Влажность
Относительная влажность: в пределах 90%
Размеры, mm
115 x 50 x 50
Вес, г
~ 310
Задняя панель
Видео выход
BNC
Индикатор питания
Красный индикатор
Терминал входного напряжения
Винтовое соединение
Панель переключателей
4-х позиционная
Боковая панель
Разъем для объектива с автодиафрагмой
4-х пинный терминал
Переключатель модификации автодиафрагмы
AI или DC
Регулятор уровня объектива с автодиафрагмой
Винт регулировки
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