	VCC-6585P
	
	


Цветная видеокамера высокого разрешения VCС-6585P. 

Отличительные особенности:

· 1/3" CCD матрица с количеством элементов около 470 000. 

· Горизонтальное разрешение 520 ТВЛ. 

· Минимальная освещенность 0,2 лк. 

· Компенсация засветки (активна всегда). 

· Высокое качество изображения, обусловленное использованием нового процессора цифровой обработки сигнала (DSP): улучшенное качество цветопередачи; подчеркивание границ объектов за счет обработка контуров для уменьшения цветовых пятен и смазывания. 

· Внутренняя синхронизации / синхронизация от сети переменного тока. 

· Автоматический баланс белого. 

· Два метода компенсации засветки. 

· Питание 24В переменного или 12-15В постоянного тока. 

Сфера применения: видеокамера VCС-6585P предназначена для систем безопасности, видеонаблюдения и охраны. 

	Параметр
	Значение параметра

	Стандарт
	PAL, 625 строк, 25 кадров/сек

	Преобр. свет-сигнал
	1/3" (около 4.8 мм x 3.6 мм) ПЗС матрица

	Количество пикселей
	752(Г) х 582 (В)

	Разрешение
	Горизонтальное: 520 ТВЛ, Вертикальное: 400 ТВЛ

	Мин. освещенность
	0,2 лк (F1.2)-при макс. усилении; 0,5 лк(F1.2)-при норм. усилении

	Выходной видеосигнал
	1.0 В (размах) (75 Ом, композитный)

	Отнош. сигнал/шум
	Более 50 дБ

	Компенсация фоновой засветки
	Переключатель ON/OFF; переключатель MULT/CENT (многозональная светоизмерительная система / в центральной зоне)

	Баланс белого
	Автоматическое слежение за балансом белого

	Регулировка усиления
	Норм./высокое

	Электронный затвор
	-

	Крепление объектива
	CS/C (C - дополнительное переходное кольцо)

	Объектив с автоирисом
	Типа DC

	Выход управления автоирисом
	DC: ведущая кадушка (+, -), тормозящая катушка (+, -)

	Уровень привязки автоириса
	L~H—потенциометр

	Задний отрезок
	12.5 мм ±0.5 мм, регулируется

	Регулировка фазы
	LINE PHASE—потенциометр

	Диап. эл. регулировки экспозиции
	1 лк – 50 000 лк (F1.2), норм. усиление; 0,5 лк – 50 000 лк (F1.2), макс. усиление

	Система синхронизации
	Внутренняя / от сети перем. тока

	Разъёмы:
	 

	- Видеосигнал
	VIDEO OUT—— BNC разъем

	- Разъем автоириса
	4 контакта

	- Электропитание
	24 V AC, земля—зажимной разъем x 3, 12-15VDC— зажимной разъем x 2

	Условия окружающей среды:
	 

	- Работы
	-10°C ... 50°C , влажность около 90%

	- Хранения
	-20°C ... 70°C влажность: около 70%

	Параметры электропитания
	24 VAC, 50 Гц или 12-15V DC

	Энергопотребление
	3,6 Вт

	Крепления камеры
	1/4"- 20 UNC

	Габариты
	56(Ш) x 45(В) x 99 (Д) мм

	Вес
	280 г без объектива


