[image: image4.jpg]


            Контроллер Z-5R



	Полное техническое описание


Назначение. Контроллер Z-5R предназначен для использования в СКУД (электромагниные/электромеханические замки) в качестве автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды жилых домов, в помещения административных учреждений, промышленных предприятий. 

Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:
· контактный считыватель ключей;
· бесконтактный считыватель, эмулирующий протокол ключа DS1990А;
· замок, открываемый как подачей, так и снятием напряжения (установка перемычки на печатной плате кон-троллера - инверсия выхода);
· кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);
· внешний зуммер, внешний светодиод; 
· датчик открытой двери. 

При работе совместно с компьютерным адаптером AC-Z (плюс программа "База Z") появляется возможность ведения базы ключей в ПК и оперативного изменения (загрузки/выгрузки) списка ключей в контроллере Z-5R (с помощью ключа DS1996 или только с помощью адаптера и ПК). 

	Встроенная энергонезависимая память
	8 Кб

	Максимальное количество ключей:
	до 680 шт. (DS1990А)

	-простые ключи
	-для прохода

	- мастер-ключ
	-для программирования

	- блокировочный ключ
	-для блокировки прохода (может использоваться как простой ключ)

	Наличие перемычки типа замков
	+

	Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования

	Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборотВозможность программирования контроллера с помощью адаптера АС-Z и ПК без DS1996

	Установка длительности открывания замка:
	от 0 до 255c (заводское- 3 сек)

	Имеется схема размагничивания 

	Выход:
	МДП-транзистор.

	Рабочее напряжение:
	12V DC

	Ток потребления (дежурный режим)
	4мА

	Ток коммутации
	до 5А

	Защита от неправильного включения
	+

	Габаритные размеры, мм:
	54х31х14

	Рабочая температура:
	От -40°С до +50°С 




Комплект поставки. 
-контроллер Z-5R............ 1 шт.
-перемычка………………..1 шт. (используется в случаях программирования и установки в режим электромеханического замка.)
-монтажная коробка………1 шт. (под заказ) 

Контроллер Z-5R предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осад-ков, песка, пыли, конденсации влаги). 

Гарантия на контроллер Z-5R (Iron Logic) - бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:
· нарушение настоящей Инструкции;
· наличие механических повреждений;
· наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера Z-5R , возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки. 
Ремонт производится в мастерской Изготовителя. 

	Инструкция по программированию контроллера Z-5R


Управление “КОДОВЫМ ЗАМКОМ” (контроллером Z-5R). 

Первое включение –запись мастер-ключей
(состояние память контроллера стерта, перемычку не ставить!)

Выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд. Что указывает на то, что память контроллера стерта и установлен режим добавления мас-тер-ключей. 
В момент выдачи сигналов коснитесь ключом контактора – это приведёт к записи его в память контроллера в качестве мастер-ключа. Пре-кращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первого мастер ключа. Для добавления новых мастер-ключей касай-тесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтвер-ждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов. 
В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи. 
Если ни одного ключа записать не удалось, – повторите включение. 
* Вход в режим записи мастер ключа при подаче питания происходит только при полностью пустой базе ключей.(ни простых, ни мастер, ни блоки-рующих) 

Режимы программирования замка

	Режимы
	Вход в режим программирования
	Обозначения

	1. Добавление простых ключей
	1 д М
	1…4 – количество касаний ключом
д - длинное касание (около 6сек)
к - короткое касание ( менее 1 сек)
М – мастер-ключ
П – простой ключ
Б – блокирующий ключ 

	2. Добавление блокирующих ключей.
	1 д М
	

	3. Добавление мастер ключей.
	1 к М, 1 д М
	

	4. Стирание отдельных ключей. 
	2 к М, 1 д М
	

	5. Стирание всех ключей (памяти контроллера). 
	3 к М, 1дМ
	

	6. Установка времени открывания двери.
	4 к М 
	

	7. Запись памяти контроллера в спец-ключ память. 
	1 д М
	

	8. Запись памяти спец-ключа в память контроллера. 
	1 д М
	

	9. Работа с блокирующим ключом.
	1 д Б
	



Общие свойства режимов программирования

Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов. 

1. Добавление простых ключей ( 1 д М )
Коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждаю-щий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов. 

2. Добавление блокирующих ключей ( 1 д М )
В режиме добавления простых ключей надо коснуться выбранным ключом контактора и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала ( т.е сначала будет короткий сигнал , длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключи, то далее будет серия коротких сигналов – выход из режима программирования. 

3. Добавление мастер-ключей ( 1 к М, 1 д М )
Кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтвер-ждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов. 

4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа ( 2 к М, 1 д М )
Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе каса-ние мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два корот-ких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов. 

5. Стирание памяти контроллера ( 3 к М, 1 д М )
Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе каса-ние мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент четвертого касания, контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания. 
*-В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа не происходит стирания запрограммированного времени открывания. 

6. Программирование времени открывания ( 4 к М )
Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опозна-ние мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память. 

7. Запись памяти контроллера в память DS1996 ( 1 д М )
Подготовить DS1996 к записи*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, кон-троллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. 

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить). 

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования. 

8. Запись памяти DS1996 в память контроллера (1 д М )
Подготовить DS1996 к считыванию*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, кон-троллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. 

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить) 

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования. 

*- Подготовка DS1996 производится с помощью компьютера и адаптера АС-Z. 

9. Работа с блокирующим ключом (1 д Б )
Блокирующий ключ предназначен для работы: 
· как простой ключ доступа в общем режиме работы контроллера (т.е. открыт доступ для всех простых ключей прописанных в базе) 
· для перевода контроллера в режим блокировки ( в этом режиме отрывают контроллер только блокирующие ключи). 
· для перевода в обычный режим 
Блокирующий ключ открывает по отпусканию. 
Для перевода в режим блокировки приложить блокирующий ключ к контактору и удерживать около 3секунды до появления длительного непрерывно-го, что соответствует включению режима блокировки . 
В этом режиме блокируются все простые ключи. При использования простого ключа контроллер не открывается, а выдаёт множество коротких сигна-лов. 
Выход из режима блокировки в общий режим производится 
- аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов) 
- коротким касанием мастер-ключа (серия коротких сигналов) 


Управление замком (открывание). 
Коснитесь ключом контактора. Если код ключа совпадает с кодом, имеющимся в памяти контроллера, замок приводится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта) только по истечении “времени открывания”. Если непрерывно открыта дверь ( контакты геркона замкнуты), то контроллер сигнализирует в течении 15 сек о состоянии открытой двери. 
В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”. 
Если код ключа не совпадает с кодом, имеющимся в памяти, контроллер выдает два коротких сигнала подтверждающих считывание, но указывающих на несовпадение кодов. 
Нажмите дверную кнопку. Замок установится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта – электрические контакты геркона разомкнуты) только по истечении “времени открывания”. В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”. Если кнопка удерживается, то замок находится в состоянии открыт. 

Порядок использования перемычек. 
В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется в случаях программирования и установки в режим электромеханическо-го замка (всего пять положений –см. схему подключения контроллера). 

Положение №1 - устанавливает логику работы силового каскада. 
· без перемычки – электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение; 
· с перемычкой – электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение. 

Положение №2 - для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания серия коротких сигналов. 
*-Стираются все ключи, запрограммированное время открывания стирается (устанавливается заводское - 3 сек.) 

Положение №3 - для перехода в режим «добавление простых ключей». Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится: 
· в режиме добавления простых ключей ( можно добавить простые, блокирущие ключи без мастер-ключа), 
· для записи информации с помощью DS1996 ( без мастер-ключа) в контроллер и на оборот. При касании DS1996: 
– сигнализация одним сигналом - ключ DS1996 подготовлен к считыванию или записи. Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить) 
– если два сигнала, то ключ DS1996 не подготовлен. 

Положение №4 - штатное место, не влияет на работу контроллера. 

Положение №5 - в контроллер, подключённый к ПК через адаптер АС-Z, может записываться база ключей, созданная в ПК. 

	Схема подключения
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