ЗАМОК SARGENT & GREENLEAF МОДЕЛИ 6120
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Электронный комбинационный за-
мок Sargent & Greenleaf модели 6120 по-
ставляется заказчику с одной установ-
ленной кодовой комбинацией - мастер-
кодом. Фабричный мастер-код для всех
замков -[image: image1.png]123456 .



Мастер-код исполь-
зуется для открытия замка и установки
или смены всех других кодовых комби-
наций. Если изготовитель сейфа устанав-
ливает другой мастер-код, он должен
сообщить Вам об этом.
Замок модели 6120 всегда может
быть открыт мастер-кодом. Кроме то-
го. Вы можете дополнительно устано-
вить еще до восьми различных пользова-
тельских кодов. Всем установленным
кодовым комбинациям присваивается
номер от 1 до 9. Мастер-код всегда
имеет номер 1, а номера пользователь-
ским кодам (если они установлены) на-
значаются при их установке в диапазоне
от 2 до 9. Пользовательский код не су-
ществует до тех пор, пока он не уста-
новлен.
При нажатии какой-либо клавиши за-
мок подает короткий звуковой и свето-
вой сигнал.
Каждый код должен состоять из 6
цифр или букв. Цифра или буква в коде
может повторяться произвольное коли-
чество раз. Например, возможны сле-
дующие коды, хотя использовать их на
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не рекомендуется:
Ввод кода всегда должен завер-
шаться нажатием клавиши #. Это ука-
зывает замку на завершение ввода ко-
да. Если в процессе ввода кода пауза
между нажатием клавиш превысит 10с,

то замок сбросит все уже введенные ци-
фры и вернется в исходное состояние.
Для открытия замка в этом случае необ-
ходимо повторить процедуру ввода ко-
да сначала.
Если в процессе ввода кода Вы об-
наружили, что нажали неверную клави-
шу, нажмите *, затем повторите ввод
сначала.
Если четыре раза подряд были вве-
ден неверный код, то замок на 15 минут
заблокирует дальнейшие попытки ввода
пользовательских кодов. Это мера бе-
зопасности. Ввод мастер-кода в течении
времени блокировки вернет замок в ис-
ходное состояние. После этого для от-
крытия замка Вы должны снова ввести
мастер-код или пользовательский код.
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА...
Нажмите клавиши с цифрами или
буквами кода в требуемой последова-
тельности, после чего нажмите клавишу
#. Замок откроется на шесть секунд, в
течении которых вы должны повернуть
ручку и открыть дверцу сейфа. Не на-
давливайте на ручку сейфа до ввода ко-
да. Закрывается замок автоматически
после закрытия дверцы и поворота руч-
ки в положение запирания.
ДЛЯ ВВОДА/ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА...
Нажмите
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После завершения ввода замок должен
выдать три отчетливых звуковых сигнала
