                 Цифровая система видеонаблюдения
                                     и аудиозаписи

                           Divionic
                          Модельный ряд
Divionic S 350                                Divionic F 700

-4 канала видео и аудио                                         -4 канала видео и аудио                                     
-Самая низкая цена на рынке                                - Разрешение 704х576 (полный кадр)
-Поддержка до 24 каналов видео и аудио            - Деинтерлейс (аппаратный)

-Формат записи Н.264                                            -Поддержка до 24 каналов видео и               

-Аудио в формате OggVorbis                                 аудио
                                                                       -Формат записи Н.264                                        

                                                                      -Аудио в формате OggVorbis     
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                           Аппаратные решения
           -До 24 каналов аудио и видео синхронно

           -Разрешение до 704х576

           -Управление телеметрией

                   -Распределенные системы

                   -Двусторонняя связь клиент-сервер
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