Germikom P-1

	


Технические характеристики  

	Параметр
	Значение

	Конструкция
	Врезная

	Подключение к монитору
	4-х проводное

	Разрешение видеомодуля
	400 твл

	Чувствительность видеомодуля
	до 1 м - 0 лк от 1 м - 0,1 лк

	Угол обзора по диагонали
	85º

	Аудиоканал
	Аудиопроцессор Motorola

	Выходная мощность динамика
	0,6 Вт

	Разборчивость речи
	ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса

	Максимальная длина линии до монитора
	100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм

	Температурный диапазон
	от -45º до +50º

	Класс защиты корпуса
	IP 43

	Питание
	от монитора


Особенности  

В настоящее время, домофоны стали нормой жизни. Установка видеодомофона проста и не занимает много времени. Фирма, которая занимается установкой домофона, обязуется обслуживать устройство и заниматься ремонтом в случае поломки. Все большую популярность приобретают домофоны с видеопанелями, так как их применение позволяет не только слышать, но и видеть пришедшего. 

Средством ограничения и контроля доступа состоит из трех основных элементов: 

1. Видеопанели 

2. Квартирного переговорного устройства 

3. Замка, блокирующего дверь.

При установке домофона и эксплуатации, повреждениям и поломке больше всего подвержена видеопанель. Чаще всего панель устанавливается на улице перед входом в жилое или производственное здание, а значит, не исключено попадание на поверхность видеопанели дождевых брызг или снега, что соответствует классу защиты корпуса IP-43. Самым разумным решением является установка видеодомофона с видеопанелью Germikom P-1. Эта модель отличается повышенной ударопрочностью за счет утолщенных стенок и сферической формы, равномерно распределяющей нагрузку при ударе по всему корпусу. Видеопанель Germikom P-1 снабжена инфракрасной подсветкой, что важно при контроле за происходящем перед входной дверью в темное время суток. Врезная конструкция Р-1 позволяет установить домофон практически в одной плоскости со стеной, что значительно снижает риск кражи. 

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

Конструкция  
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	1. Крепёжное отверстие. 

2. Динамик. 

3. Скрытая камера. 

4. Кнопка вызова. 

5. ИК-подсветка. 

6. Микрофон. 



Рекомендации по подключению  
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Для соединения видеомонитора с вызывной панелью домофона используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

Установка и соединение  

Схема установки
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Убедитесь в работоспособности домофона, подключив панель и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите видеопанель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.


Схема соединения
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Цветовая раскладка проводов  
Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля панели
входным контактам монитора
	Commax DVP-4HP
	Commax DVP-4MT (4 ME)
	Kocom KVM-604
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Рекомендации по эксплуатации  

Для нормальной работы домофона – внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

При нарушении нормальной работы панели, отключите её от сети и свяжитесь с производителем, либо с дилером.

Не устанавливайте видеопанель в местах, которые не соответствуют рабочему температурному режиму : ниже -45°С и выше +50°С.

Запрещается эксплуатировать домофон при параметрах, превышающих максимально допустимые значения, указанные в руководстве по эксплуатации.

Условия хранения  

Хранение панели домофона осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от -45°C до +50°C; относительная влажность воздуха не более 98%.

Условия транспортировки  

Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок.

Температура окружающей среды при транспортировке от – 60°C до +70°C при относительной влажности воздуха до 98%. 

Гарантийные обязательства  

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 3 лет с момента продажи (установки), но не более 3,5 с даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях: 

· механическое, термическое, химическое повреждения корпуса; 

· электрический пробой входных/выходных каскадов; 

· аварии в питающих сетях. 

Комплектация  

	Врезная панель домофона
	
	1 шт.
	
	
Внимание!
Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

	Руководство по эксплуатации
	
	1 шт.
	
	

	Шуруп
	
	2 шт.
	
	

	Дюбель
	
	2 шт.
	
	

	Комплект заглушек
	
	2 шт.
	
	


