Инструкция по эксплуатации электронного замка модели МО 09 
с электромагнитным фиксатором ригелей сейфов STARK. 
ВНИМАНИЕ: не удаляйте стопорный винт на внутренней стороне дверцы до установки
в батарейный отсек новой щелочной (alkaline) батареи типа 6LR61 напряжением 9В.

1. ИЗМЕНЕНИЕ КОДА.
Первоначальный заводской код 000000. Для эксплуатации сейфа следует запрограммировать 
индивидуальный код. Программирование производите при открытой дверце сейфа.
Несильно до щелчка нажмите на кнопку "М" на внутренней стороне дверцы не менее, чем на 1 сек. 
Прозвучат четыре коротких звуковых сигнала и загорится зеленый индикатор.
В течение не более 20 сек. наберите новую кодовую комбинацию из 6-10 цифр и нажмите кнопку "А".
Вновь прозвучат четыре сигнала и зеленый индикатор погаснет, что свидетельствует о принятии нового кода.
Длинный сигнал и свечение красного индикатора означает какую либо ошибку и все операции 
необходимо повторить сначала.
Каждое нажатие кнопок сопровождается коротким звуковым сигналом и свечением зеленого индикатора.
После установки нового кода, не закрывая дверцы, проверьте открывание (см. п.2.) и закрывание (см. п.3.) 
замка новым кодом 2-3 раза. При утере кода для открытия сейфа обратитесь в сервисную организацию. 

2. ОТКРЫВАНИЕ СЕЙФА.
Наберите запрограммированную кодовую комбинацию и нажмите кнопку"А". Загорится
зеленый индикатор и, пока он горит, поверните ручку по часовой стрелке.
При введении неправильного кода звучит длинный сигнал и загорается красный индикатор.
Трехкратный ввод неправильного кода заблокирует замок на 60сек., в течение которых 
будет мигать красный индикатор. Ввод правильного кода за это время невозможен.

3. ЗАКРЫВАНИЕ СЕЙФА.
Закройте дверцу сейфа и поверните ручку против часовой стрелки
.
4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ.
Свечение красного индикатора и длинный сигнал или мигание красного и зеленого индикаторов 
и шесть коротких сигналов после нажатия кнопок свидетельствуют о необходимости 
замены батареи. Тип используемой батареи указан выше, другие типы, в том числе аккумуляторные, 
применять не рекомендуется. При перерывах питания код сохраняется.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ.
Если нажатия на любую кнопку не сопровождаются звуковым сигналом и свечением индикатора, 
необходимо использовать внешнюю батарею.
Для этого к контактным площадкам слева от клавиатуры, соблюдая полярность 
(размеры контактных площадок соответствуют размерам контактов батареи), подключите заведомо
исправную батарею указанного выше типа и, убедившись в надежности контакта, 
выполните операции согласно п.2.
Открыв дверцу, замените батарею, а в случае неисправности замка обратитесь в сервисную службу.
