Инженерно-сигнализационные заграждения

  Для решения задач защиты объектов различных форм собственности и назначения ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» предлагает широкий выбор заграждений отечественного и зарубежного производства из сварной и плетеной сетки, панелей с гальваническим и полимерным покрытием различных [image: image1.png]


цветов и размеров. Предлагаемые заграждения соответствуют высоким требованиям надежности, срока службы и дизайна.
Физические инженерные заграждения  

«Даная/Даная-1» -  заполнение – полотно из сетки ССЦП (Ø 2,8 мм, ячейка 50*250 мм) или из сетки “рабица” (ячейка 50*50 мм), порошковая окраска.«Даная» – сплошное заполнение, без деления полотна.
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    «Ахиллес» - заполнение – полотно из стальной оцинкованной сетки (Ø 4-5 мм, ячейка 55*200 мм или50*230 мм), [image: image3.png]


возможна порошковая окраска.
                                                                                                                                       
 

 

«Диана» - заполнение – полотно из стальной оцинкованной сетки (Ø 4-5 мм, размер ячейки по желанию заказчика), возможна  порошковая окраска, Г – образный или V – образный козырек.
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«Прометей» - заполнение – полотно из стальной сетки (Ø 5 мм, 55*200 мм), гальванизация горячим цинком, высокая механическая прочность, высокая стойкость к атмосферным воздействиям, нанесение полиэфирного покрытия – по отдельному заказу.  

 

 

[image: image5.png]



«Одиссей» - заполнение – сварное полотно из профильной трубы 30*30 мм, шаг заполнения – 200 мм, порошковая окраска. Секция 2,5÷3,0 м.
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«Геркулес» - заполнение – сварное полотно из профильной трубы 30*30 мм, шаг заполнения – 150 мм, порошковая окраска. Секция 2,5÷3,0 м.
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Колючие инженерные заграждения

 Плоское колючее заграждение ПКЗ «Егоза-П» - представляет собой плоское заграждение изармированной колючей ленты разной высоты, скрепленной оцинкованной или кадмированной скобой.
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Спиральный барьер безопастности СББ «Егоза-С» - представляет собой спираль, навитую из армированной колючей ленты, со связанными соседними витками в пяти точках.
Материалы, применяемые при изготовлении:
- лента оцинкованная толщиной 0,5 - 0,55 мм;
- проволока оцинкованная высокоуглеродистая диаметром 2,4 - 2,5 мм;
- проволока вязальная оцинкованная диаметром 2,0 мм.
