	
	AVC-304
вызывная панель
для видеодомофона 

	Вызывная панель предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает скрытое наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Панель AVC-304 имеет изящный современный дизайн, ее накладная конструкция позволяет установить панель без дополнительной сложной подготовки. Лицевая часть панели изготовлена из дюралюминия, покрытого порошковой эмалью. Специальная конструкция жалюзей обеспечивает надежную защиту динамика и микрофона. Панель оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова. Панель комплектуется защитным козырьком, который обеспечиват дополнительную защиту от атмосферных осадков.
Вызывная панель AVC-304 предназначена для работы с мониторами видеодомофоно
в Kocom KVM-604, Commax DPV-4HP, Commax DPV-4MТ. Панель соединяется с монитором 4-х проводной линией. Питание панели осуществляется от монитора. В случае, если не устраивает уровень громкоста аудиосигнала на обратной стороне панели имеются регуляторы, с помощью которых можно произвести настройку громкости динамика и чувствительности микрофона.
Вызывная панель устанавливается на стену рядом с дверью. Также допускается установка на неподвижную створку двустворчатой двери, в случае отсутствия сильных вибраций створки. Если закрепить панель в подвижную часть двери, то от ударов и вибрации возможно смещение объектива камеры от отверстия в панели и уменьшение поля зрения. При установке рекомендуется засверлить шлицы шурупов для предотвращения снятия дверного блока.
При использовании кабеля с диаметром жилы 0,5мм длина линии не должна превышать 30м. При большей длине для подключения видеосигнала необходимо использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивление 75 Ом.
При установке вызывной панели на улице возможно ухудшение или пропадание изображения при попадании осадков или загрязнения отверстия видеокамеры. 
Панели бывают трех цветов: черного, медного, серебристого ("антик")

Краткие технические характеристики. 

Формат ПЗС-матрицы 

1/3 дюйма, ч/б 

Разрешение

350 ТВ линий

Минимальная освещенность

0 Лк (0,5м от камеры), 2 Лк для удаленного объекта 

Частота строк

15,625 кГц

Частота кадров

50 Гц 

Объектив

f=3,7мм F 2,0

Угол обзора по горизонтали

70o
Угол обзора по вертикали

50o
Напряжение питания

12 В

Схема подключения

4-х проводная линия

Габариты

100х70х20 мм 

Диапазон рабочих температур

-25... +50oС

Температура хранения

-60 ... + 60o С




