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СОСТАВ ПЕРИМЕТРОВОГО КОМПЛЕКТА


ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ


Заграждение ЗГР 125 (500) БЖАК.425729.001 (-01)


на 125 (500) м длины периметра


Ворота БЖАК.305369.001


Калитка БЖАК.305341.001, БЖАК.305341.003 (два варианта заполнения – сетка ССЦП и пруток ( 16 мм соответственно)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ограждение протяженных периметров обеспечивается наращиванием (увеличением) числа заграждений ЗГР-500 (125) по длине с дискретностью 500 (125) м.


Расстояние между опорами, м�
3�
�
Высота заграждения, м�
2,3�
�
Установка заграждения на местности с 


уклоном ландшафта по вертикали до, град�
20�
�
Размер лаза для мелких животных, мм�
150х150�
�
Срок службы, лет�
15�
�
На калитке имеется задвижка с отверстием под навесной замок, предусмотрены места для установки магнитогерконового датчика типа ДПМГ2-40 и электромеханического замка.


На воротах установлен магнитогерконовый датчик ДПМГ2-100, предусмотрены места для установки электромеханического и навесного замков.





УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Диапазон рабочих температур, ОС�
-60…+65�
�
Предельная скорость ветра, м/с�
30�
�
Предельно допустимая толщина гололеда при ветре 10 м/с, мм�
5�
�
Относительная влажность воздуха при температуре +35 оС, %�
98�
�



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Для сигнализации о попытках преодоления заграждения путем перелаза или разрушения сетки рекомендуется использовать виброчувствительные средства обнаружения ГОДОГРАФ-1 БППВ02 (два изделия на 500 м длины периметра), или ГОДОГРАФ-СМ-В  БАЖК.425119.003 (одно изделие на 500 м длины периметра).


Для сигнализации о попытках преодоления заграждения через верхнюю его часть с помощью специальных подручных средств без соприкосновения с заграждением рекомендуется использовать проводно-волновое средство обнаружения УРАН–М1 БЖАК.425142.016.


Имеется возможность наращивания сетчатого заграждения по высоте до 3 м путём установки по верху заграждения спирали из ленты АСКЛ или АКЛ.





ЗАГРАЖДЕНИЕ


ПЕРИМЕТРОВЫЙ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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