Panasonic WV-CP240/42/44


	Описание: 
	1/3", 0.6 лк. при F0.75, 480 л., ~220B/12B DC/~24B 



	


· 1/3' ПЗС цветного изображения с 752 (гор.) х 582 (вер.) пикселями обеспечивает горизонтальную разрешающую способность 480 твл. 

· Цифровая обработка сигнала (DSP) минимизирует наложение спектров камерой при визуальном отображении узорчатых объектов 

· Вертикальное улучшение изображения и цифровая апертурная коррекция. 

· Возможность усовершенствованной цифровой адаптивной компенсации фоновой засветки (BLC) 

· Высочайшее отношение - сигнал/шум 50 дБ 

· Минимальная освещенность: 2 лк при отверстии объектива F1.4 и 0,6 лк при F0.75 

· Специально разработанная конфигурация крепления объектива подходит и для крепления объектива типа С и для крепления объектива типа CS, так же как и для систем привода постоянного тока и видео сигнала для объективов ALC. 

· Усовершенствованная электронная регулировка освещенности (ELC) позволяет использовать недорогие объективы с фиксированной диафрагмой для более дешевых, но эффективных систем. 

· Возможность синхронизации с частотой сети для плавногоизменения изображения при переключении в работающих 

· системах. 

· Способность синхронизации VD2 с системной продукцией "Panasonic". 

	Технические характеристики

	Чувствительный элемент 
	725 (гор.) х 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса 

	Развертываемая площадь 
	4.89 (гор.) х 3,67 (вер.) мм (эквивалентно 1/3' ЭЛТ) 

	Синхронизация 
	Внутренняя / внешняя / синхронизация VD2 

	Система развертки 
	Через строчная 2:1 

	Развертка 
	625 строк/50 полей/25 кадров 

	По горизонтали 
	15,625 кГц 

	По вертикали 
	50 Гц 

	Разрешение по горизонтали 
	480 твл. 

	Выход видео 
	1,0В [амплитуда] [Р-Р] ПАЛ 75 Ом 

	Отношение сигнал/шум 
	50 дБ (автоматическая регулировка усиления - выкл.) 

	Электронная регулировка освещенности 
	Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с и 1/15.000 с. 

	Минимальная освещенность 
	2,0 лк. - при F1.4; 
0,6 лк. - при F0.75 

	Апертурная коррекция 
	Выбираемое положение "РЕЗКОЕ" изобр. или "МЯГКОЕ" изобр. 

	Крепление объектива 
	Выбираемое крепление типа С или крепление типа CS 

	Рабочая темп, окруж. среды 
	-10°С ~ +50°С 

	Рабочая влажность окруж. среды 
	менее 90% 

	Источник питания 
	WV-CP240: 220В-240В перемен, тока 
WV-CP242: 12В пост, тока 
WV-CP244: 24В перемен.тока 

	Потребляемая мощность 
	WV-CP240: 50 Гц, 3,4 Вт 
WV-CP242: 270 мА 
WV-CP244: 50 Гц, 3,3 Вт 

	Размеры (Ш х В х Г) 
	67 х 65 х123 мм (без объектива) 

	Вес (без объектива) 
	WV-CP240: 495 г 
WV-CP242: 330 г 
WV-CP244:350 г 


