Типовая схема подключения двух вызывных панелей к ASV-RFxx
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Схема подключения Устройства

Примечание: При подключении только одной вызывной панели, резистор (200-470 Ом) не обязателен. 

Условные обозначения контактов

	RFxx
	НАЗНАЧЕНИЕ
	RFxxPL

	Вх. датчик 1
	вход 1 Alarm-датчика  (ТТЛ, КМОП)
	2 шлейф

	Вых. монит.
	видеовыход (видеодомофон, монитор, TV)
	ЗЕЛЕНЫЙ

	Вх. камера 2
	видеовход 2 (вызывная панель, камера).
	ЖЕЛТЫЙ

	Общий
	общий провод
	СИНИЙ

	Вх. камера 1
	видеовход 1 (вызывная панель, камера).
	БЕЛЫЙ

	Вых. управ.
	выход Alarm-сигнала (ТТЛ, КМОП).
	4 шлейф

	Вх. датчик 2
	вход 2 Alarm-датчика  (ТТЛ, КМОП)
	3 шлейф

	Общий
	общий провод
	ЧЕРНЫЙ и 1 шлейф

	+12V
	питание (от +9 до +12 вольт.)
	КРАСНЫЙ*


КРАСНЫЙ* - соединен с разъемом питания (для RFxxPL).
