Домофон 36-квартирный Визит - RAIKMANN.


Домофон 36-квартирный Visit-Raikmann

Функции домофона
1. Индивидуальный трехзначный цифровой код для каждой квартиры с возможностью его изменения жильцом. При открывании двери с помощью кода в квартире звучит короткий оповещающий звонок.

2. Двухпроводная система подключения абонентских устройств (АУ).

3. 3-значный цифровой индикатор.

4. Возможность работы с разными типами замков (электромагнитным и электромеханическим) осуществляется с помощью реле с диодной защитой от выбросов напряжения.

5. Возможность программирования времени открывания замка (1 .. 8 секунд).

6. Наличие программируемого 4-значного кода установщика.

7. Возможность программирования номера первой квартиры. (Например, если квартиры в подъезде начинаются с номера 322, то следует установить значение 322 и при наборе номера квартиры 322 звонок будет осуществляться в квартиру 322 (номер трубки = 1), 323 – 323 (номер трубки = 2) и т.д.).

8. Возможность индивидуального разрешения и запрещения квартир (Разрешено только установщику).

9. Возможность индивидуального разрешения/запрещения звонка при поднятой трубке. (Разрешено жильцу).

Процедура настройки
Доступ к функциям настройки осуществляется набором общего кода установщика К<240361>, общего для всех домофонов фирмы «RAIKMANN», и индивидуального 4-хзначного кода установщика. Для затруднения подбора кодов время набора ограничено.
При правильном наборе кодов Вы попадаете в меню настроек. На дисплее появится «P-_».
Функция Р-1 – изменение кода установщика.

Из меню настроек нажмите 1. На дисплее появится Р-1, через короткий промежуток времени надпись сменится на «___». Теперь можно набрать новый код установщика.
Функция Р-2 – установка времени отпускания замка.

Из меню настроек нажмите 2. На дисплее появится Р-2, через короткий промежуток времени на дисплее появится запрограммированное значение времени. Введите новое значение (от 1 до 8 секунд), нажмите клавишу «К». Новое значение запрограммировано.
Функция Р-3 – установка номера первой квартиры.

Из меню настроек нажмите 3. На дисплее появится Р-3, через короткий промежуток времени на дисплее появится номер первой квартиры. Введите новое значение, нажмите клавишу «К». Новое значение запрограммировано.
Функция Р-5 – запрет квартир.

Из меню настроек нажмите 5. На дисплее появится Р-5, через короткий промежуток времени надпись сменится на «___». Введите номер квартиры, которую необходимо включить или выключить. На некоторое время на дисплее появится ее состояние (0 – выключена, 1 – включена). Измените значение на необходимое, нажмите клавишу «К». Новое значение запрограммировано.
Функция Р-0 – тест открывания замка.

Из меню настроек нажмите 0. На дисплее появится Р-0 и на запрограммированное время откроется замок.

Подключение домофона

Подключение замка

Электромагнитный замок подключается к контактам +DС и EM.

Электромеханический замок подключается к контактам +DС и EM1.
Подключение трубок
Трубки подключаются параллельно к контактам L+ и L-. «+» трубок подключается к L+,  «-« к L-.
Подключение трансформатора
Трансформатор питания подключается к контактам АС.
Сброс домофона
При включении удерживать клавишу «С». На дисплее появится <--->. Наберите <240361>. Домофон инициализирован.
Инструкция для жильцов

Изменение кода квартиры

Для изменения кода квартиры необходимо при установленной связи удерживать кнопку «К» и одновременно 3 раза нажать на кнопку открывания замка на трубке. На дисплее высветится <1__>. Наберите новый код. Процедура завершена.
Разрешение/запрещение звонка при поднятой трубке

При установленной связи удерживать кнопку «0» и одновременно 3 раза нажать на кнопку открывания замка на трубке. На дисплее высветится 1 (звонок разрешен) или 0 (звонок запрещен). Установите новое значение, нажав 0 или 1. Процедура завершена.

Назначение разъемов
ЕМ1 – вход электромеханического замка.

ЕМ – вход электромагнитного замка.

+DC- вход питания замка.

АС – входы трансформатора питания.

L+ - выход линии «+».

L- - выход линии «-».
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