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    Цветная камера c микрофоном D2800. 

   Данная камера будет очень востребована сотрудникам служб охраны различных компаний и организаций. Также она понадобится руководителям для контроля служащих, активным пользователям компьютеров и т.д.
Камера записывает на жесткий диск компьютера видео- и аудиоинформацию в реальном времени, производит автоматическое слежение за движущимся объектом (с записью или без), используя встроенный поворотный механизм. Камера производит запись видео по таймеру (заранее установленной дате и времени), запись в ручном режиме и запись по детектору движения.
Среди достоинств камеры автоматическая отправка записанного изображения или отдельных кадров на заданный адрес электронной почты, ведение журнала записей с указанием даты, времени и причины создания записи, создание моментальных снимков в формате BMP.
Наряду с простотой подключения и управления, все вышеперечисленное делает данную модель очень высококонкурентным и полезным продуктом на рынке безопасности, в кадровой работе и при активном использовании сетевых технологий и технологий Интернет.

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования ознакомьтесь с данной инструкцией.

Предупреждения:
- Функция Plug & Play камеры доступна только для операционных систем Windows 98, ME и более новых версий. Другие операционные системы (например, Novell и NT) не поддерживают эту функцию.
- Чтобы не повредить фотоэлемент, не направляете камеру прямо на солнце или источник яркого света.
- Не подвергайте камеру воздействию воды и влаги. Протирайте линзы камеры влажной мягкой тканью или нейтральным чистящим средством. Не касайтесь линзы камеры руками.
- Не разбирайте устройство, это может привести к поражению электрическим током, а также к отмене гарантийных обязательств производителя.
- Если необходим ремонт или обслуживание камеры, обращайтесь к Вашему поставщику.
- Не поворачивайте камеру вручную, это может вызвать повреждение механизма камеры или линз. Управляйте поворотом камеры с помощью клавиатуры или мыши. Вы также можете включить режим автоматического поворота камеры для отслеживания движения наблюдаемых объектов.
- Установите камеру на ровной, устойчивой поверхности. Убедитесь, что кабели расположены таким образом, что исключают случайное их зацепление и падение камеры.

Системные требования:
• Процессор: Pentium III, 1 ГГц или аналог (минимально допустимо) до Pentium 4 и выше.
• ОЗУ 256 Мб (минимально допустимо).
• 150 Мб свободного места на жестком диске.
• Видеоадаптер, поддерживающий 16-ти битный режим отображения цветов.
• Интерфейс USB 2.0 (желательно) или 1.1.
• Звуковая карта, поддерживаемая операционной системой Windows (рекомендуется использовать полнодуплексную звуковую карту).
• Операционная система Microsoft Windows 98 / Me / 2000 / XP.
• Привод CD-Rom.

Прежде всего, установите драйвера!

Установка камеры и драйверов

1. Вставьте CD диск в привод CD-Rom (камеру пока не подключайте).
2. Автоматически откроется меню установки (если этого не произошло, запустите на CD диске программу “Install.exe”). В меню отобразятся кнопки для установки драйверов и программного обеспечения.
3. Кликнете по кнопке “Install Camera Driver”. Начнется процесс установки драйвера камеры.
4. После завершения установки драйверов выключите компьютер.
5. Подключите камеру к свободному USB порту компьютера. Включите компьютер. Система обнаружит новое устройство, которое можно будет использовать с Вашими приложениями (возможно, потребуется еще раз перезагрузить компьютер).
6. Камера может передавать сигнал от микрофона как по кабелю USB, так и по дополнительному аудио кабелю. Если используется аудио кабель, подключите его к разъему “MIC-IN” звуковой карты.
7. В некоторых случаях, при обнаружении нового устройства, может потребоваться CD диск с дистрибутивом Windows. Вставьте CD диск с дистрибутивом Windows в привод CD-Rom и следуйте инструкциям.

После установки драйверов перезагрузите компьютер. В панели задач (на полосе с кнопкой «Пуск» - но в правом нижнем углу) появится значок с изображением видеокамеры, это означает, что функция отслеживания движения включена (рис.2). 
При запуске любого приложения, работающего с видеоинформацией, например, AMCAP или Messenger, с помощью данного значка (Motor Tracking Tool) на Рис. 1, в панели задач можно открыть программу быстрого управления камерой.
После установки драйверов камеры запустите программу AMCAP или VideoMonitor для проверки и настроек функционирования камеры.

Установка программного обеспечения
Для установки нужной программы кликните соответствующую кнопку в меню установки программного обеспечения.
Программы, работающие с камерой:
- Video Mail:
Вы можете записывать видеоинформацию и отправлять их своим друзьям по электронной почте. 
- Video Monitor:
Эта программа может использоваться для захвата видеоизображения в целях обеспечения безопасности или для создания небольших видеофильмов.
- Ulead Photo Express:
Программа для компоновки и редактирования фотоизображений, обладает дружественным пользовательским интерфейсом.
- Ulead Photo Explorer:
Программа для получения, просмотра, сортировки изображений и видеоклипов.
- Ulead Photo Cool 360:
Легкая в изучении программа позволяет применять различные эффекты к Вашим изображениям или, используя кадры панорамной съемки, создавать изображения виртуальной реальности с углом обзора 360°.

Работа с камерой
Убедитесь, что камера правильно подключена к свободному USB-порту компьютера. 
1. Включите компьютер. После установки драйвера и подключения камеры к ПК в меню программ (по кнопке «Пуск») появится программа «USB 2.0 Motor Tracking Camera». Она будет состоять из 3-х пунктов:
- AMcap (программа запускает дисплей просмотра информации от подключенной камеры)
- Motor Tracking Tool (всплывающее графическое меню быстрого переключения режимов)
- Uninstall (деинсталляция программы и драйвера).
2. Установите программу Smart Cam 2.1 (После установки Вы увидите в данной программе подпрограммы: AMcap (аналог Amcap из программы «USB 2.0 Motor Tracking»), PhotoBrowser – программа, которая ищет автоматически записанные графические и видео файлы созданные камерой, Videomail – программа предназначенная для ускоренной записи видео и отправки его на указанный e-mail, VideoMonitor – программа для записи видеоинформации в целях безопасности, в т.ч. записи по детектору движения, встроенному в амеру).

Программа Amcap.
С помощью программы Amcap Вы можете записывать и воспроизводить видеоинформацию от камеры с высоким разрешением в соответствии со сделанными настройками.
Запустите программу Amcap из списка программ меню «Пуск» «USB 2.0 Motor Tracking». В центре экрана появится окно изображения от камеры (с меню вверху) и меню переключения режимов справа внизу.

Расшифровка параметров меню в программе AMcap.
1. File 
- Set capture file (Вы можете выбрать уже существующий файл типа .AVI для записи информации по-умолчанию)
- Allocate file space (ограничиваете размер области жесткого диска компьютера, который будет использоваться файлом .avi)
- Set capture video as (задаете название нового файла .avi и его размещение на диске)
- Exit (выход из программы)
2. Devices (если у Вас на компьютере несколько устройств сохранения видеоинформации и звуковая карта – отображает их для выбора). Оптимально: USB 2.0 Motor Tracking Camera (галочка напротив) и ваша звуковая плата (галочка напротив).

3. Options
- Preview – отображение информации от камеры в окне программы (должна стоять галочка)
- Audio format (настройка формата сохранения аудиоинформации)
- Video capture filter (настройка параметров видеоданных). 
Состоит из двух разделов: УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕОПРОЦЕССОРА (где Вы можете менять показатели Контрастности, Насыщенности, Цветности, Четкости и т.д. или сбросить все «По-умолчанию») и CUSTOM PROPERTY PAGE (где AWB - выбор баланса белого, AntiFlicker – выбор частоты обновления, Monitor – выбор типа монитора, Flip image – поворот изображения, Enable ZOOM – включения возможности цифрового приближения, Sensitivity – выбор чувствительности камеры по слежению за движением, Motor Control – ручное управление поворотом камеры по-горизонтали и вертикали, шаг поворота, Exposure Value – выбор экспозиции – желательно АВТО, Default – восстанавливает значения «по умолчанию»).
- Video capture pin (Формат видеопотока). 
В данном меню Вы можете задать качество записи (частоту кадров, тип видеосигнала (RGB 24 или I420), разрешение (640х480 пикселей и т.д.) и компрессию).
- Audio capture filter (настройка параметров звуковых данных). 
В данном меню Вы можете задать тип входа, используемого на компьютере, баланс звукового сигнала и менять частотные характеристики записываемого звука от камеры.
4. Capture 
- Start capture (нажмите для начала записи информации с камеры на жесткий диск компьютера в выбранный файл).
- Stop capture (нажмите для остановки записи, если до этого она была запущена).
- Capture audio (Вы можете поставить галочку, если нужно записывать звук от камеры одновременно с видео).
- Master stream (основной поток). Выбираете – какой поток (видео или аудио) будет главным.
- Set frame rate (установить частоту кадров). Устанавливаете частоту кадров записи – чем больше частота кадров, тем выше качество (реалистичность записанных движений), но и больше размер записываемого файла.
- Set time limit (установить временное ограничение записи (в секундах)).
5. Help 
Файл справки о программе.
Программа VideoMonitor.
Запустите подпрограмму VideoMonitor из списка программ меню «Пуск» «Smart Camera». В центре экрана появится окно изображения от камеры (с кнопками меню) и меню переключения режимов справа внизу.
Камера D2800 поддерживает следующие режимы:
160х120,  176х144,  192х144,  240х180, 320х240,  352х288,  384х288,  640х480,  768х576

ВНИМАНИЕ!
Если Вы выберете в пункте меню Video Format разрешение 640х480 или 768х576 - ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ НА ЖЕСТКИЙ ДИСК ВИДЕОДАННЫХ ПО СРАБАТЫВАНИЮ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ БУДЕТ НЕДОСТУПНА!

Если Вы выберете разрешение 160х120,  176х144,  192х144,  240х180, 320х240,  352х288,  384х288, то откроется окно, аналогичное рис.4:
Где:
1 – Кнопка «сворачивания» окна программы.
2 – Кнопка выхода из программы.
3 – Кнопка Справки (англ. язык).
4 – Кнопка «сворачивания» нижних кнопок управления.
5 – Окно вывода текущей видеоинформации от камеры.
6 – Кнопка создания мгновенного «снимка» (в формате .BMP).
7 - Кнопка «копирования» содержимого окна для последующей вставки в текстовой файл или графический редактор (например, в Adobe Photoshop).
8 – Кнопка открытия меню с настройками SET (значения пунктов меню – см. ниже).
9 – Кнопка активации режима записи по срабатыванию детектора движения.

*Детектор движения – функция, реализованная программным образом внутри камеры. Она заключается в том, что при изменении изображения (движении объектов в поле зрения камеры) – специальный алгоритм, в зависимости от выбора чувствительности срабатывания, активирует запись текущей видеоинформации на жесткий диск компьютера.

10 – Кнопка, размещения окна программы Video Monitor поверх всех окон на рабочем столе.
11 – Кнопка «Записи». Мигает при наличии в журнале записей непросмотренных видеоданных. Нажатие открывает журнал с записями и их параметрами.
12 – Кнопка «Воспроизведение»
13 – Кнопка «Запись».

Если Вы выберите разрешение 640х480,  768х576, то откроется окно типа:
(в этом режиме запись по детектору движения недоступна – возможна обычная запись или запись по таймеру)

Где:
1 - Окно вывода текущей видеоинформации от камеры.
2 - Кнопка «сворачивания» окна программы.
3 - Кнопка выхода из программы.
4 - Кнопка открытия меню с настройками (значения пунктов меню – см. ниже).
5 - Кнопка создания мгновенного «снимка» (в формате .BMP).
6 - Кнопка «Запись».

Расшифровка параметров меню в программе VideoMonitor
- Video Format (Формат видеопотока). 
В данном меню Вы можете задать качество записи (разрешение (640х480 пикселей и т.д.), глубину цвета (тип видеосигнала RGB 24 или I420 и сжатие).
- Video Source (Источник видеопотока). 
В данном меню Вы можете задать источник получения видеоинформации USB-камера или др. источники, менять параметры видеосигнала  (Вы можете менять показатели Контрастности, Насыщенности, Цветности, Четкости и т.д. или сбросить все «По-умолчанию»).
- Compressor (параметры компрессии данных)
Вы можете выбрать программу компрессии, увеличивать или уменьшать уровень компрессии, включить использование «опорного кадра».
- Preview – отображение информации от камеры в окне программы (должна стоять галочка).
- Record Setting 
Меняете частоту кадров (Frame Rate) - чем больше частота кадров – тем выше качество (реалистичность записанных движений), но и больше размер записываемого файла, Time limit for Capture - установить ограничение для записи видеоданных в файл по времени (в секундах). Capture Audio – галочка означает, что параллельно будет записываться и аудиоинформация.
- Pre-set Recording For (режим записи по таймеру)
Режим предназначен для записи информации в заданные Пользователем момент времени (месяц, день, час, минуту) – параметры DATE и TIME. Также задается длительность цикла записи (в часах, минутах и секундах) – CYCLE. Save as… - выберите в каком формате будет сохранена информация: картинка .BMP или видео .AVI.  “TIME LIMIT” – ограничение размера файла по времени.
- Security Setting (настройки режима безопасности).
 Enable security – режим безопасности включен, если поставлена галочка, Sensitivity – выбор чувствительности обнаружения движения (Hi-высокая, Mid-средняя, Low-низкая), Enable Capture режим записи видео включен, если поставлена галочка, Save As…записывать информацию от камеры как: Capture BMP (картинка в формате .BMP) или Capture AVI (или видео в формате .AVI). Alarm Sound – включить звук тревоги параллельно с записью, если поставлена галочка. Repeat – сколько раз будет звучать сигнал, Delay – задержка во включении звука. E-mail – автоматическая отправка видеоинформации, записанной в режиме безопасности по указанному в поле адресу электронной почты.
- Language/Panel (Язык меню и настроек/внешний вид панели)
Нужно выбрать: English – English USA – Английский язык меню и настроек, Default panel – панель по-умолчанию.
- Microsoft WDM Image Capture (Win32) должна стоять галочка.

Запись видеоинформации на жесткий диск при обнаружении движения.
(используйте программу VideoMonitor)
ВНИМАНИЕ! 
1. Перед началом реальной записи в режиме Безопасность мы настоятельно рекомендуем Вам попрактиковаться в обычной записи на жесткий диск и записи по детектору движения. Попробуйте менять величину длительности записи (помните, что формат .AVI даже за короткое время запишет на Ваш диск достаточно большой объем информации), разрешение, частоту кадров и прочие настройки камеры с тем, чтобы запись, полученная Вами с камеры в реальных условиях обеспечения безопасности, была качественной и своевременной. 
После того, как Вам будет полностью ясен алгоритм работы камеры и параметры записи – Вы можете установить ее в режим реальной работы.
2.Определитесь – нужно ли Вам автоматическое слежение камеры за движущимися объектами – AUTO TRACK, или какой-либо оператор будет позиционировать камеру в ручном режиме MANUAL TRACK (при помощи компьютерной «мыши»).

1. Запустить программу VideoMonitor.
2. Установите разрешение 160х120,  176х144,  192х144,  240х180, 320х240,  352х288 или 384х288 (используя пункты меню SET).
3. Установите галочки в пунктах Enable Security и Capture AVI. Также поставьте флажок в нужное Вам положение чувствительности Sensitivity (Даже небольшое движение, приведет к началу тревожной записи, если Вы выберите чувствительность «HI»).
4. Установите настройки прочих пунктов меню в соответствии с Вашим выбором.
5. Каждый раз, когда Вы меняете настройки в меню SET, нажимайте кнопку «OK» для сохранения Ваших параметров. 
6. На главном окне программы нажмите кнопку 9 (Security) – см. Рис.4.
7. После обнаружения движения, изображение на кнопке 13 REC (Рис.4) станет вращаться, что значит, что информация с камеры пишется на жесткий диск Вашего ПК.
8. Если больше движений не зафиксировано – то кнопка 13 вернется к первоначальному виду, а кнопки 11 (Message)  и 9 (Security) будут поочередно мигать, что означает что в журнале записей и картинок есть новая информация. Для просмотра данной информации, а также ее параметров (времени, даты и длительности записи), нажмите кнопку 11.
9. Очень важная рубрика здесь Message Type. Она позволяет отобрать записи по определенному критерию (ALL-показать все записи, Security AVI – записи видеоинформации в режиме Безопасности, Security BMP-записи картинок стандарта BMP в режиме Безопасность, Pre-Set AVI - записи видеоинформации в режиме Запись по таймеру, Pre-Set BMP-записи картинок стандарта BMP в режиме Запись по таймеру). Кнопка Save здесь – для сохранения выбранной записи или картинки в любом месте Вашего ПК или на любом доступном носителе. Кнопка Clear All – удаление всех выбранных Вами записей и очистка журнала (учтите, что все записи будут уничтожены). С помощью этой кнопки Вы очищаете место на Вашем жестком диске, если он переполнен ненужными (или предварительно уже сохраненными) записями.
Комплект поставки
-Камера с USB кабелем плюс кабель для микрофона.
-CD-ROM с драйверами для камеры и программным обеспечением для редактирования изображений от компании ULEAD.
-Руководство пользователя.

Технические характеристики
Рабочая среда
Температура: от 5°С до 40°С
Влажность: от 10% до 80%
Освещенность: 200 люкс или выше


Цветная камера с разрешением 300000 пикселей
Тип фотоэлемента CMOS
Разрешение 640 х 480 пикселей (VGA)
Углы поворота Вверх/вниз 60°, влево/вправо 180°
Интерфейс USB 2.0
Частота кадров 30 кадров/с (режим CIF), 30 кадров/с (режим VGA)
Операционная система (рекоменд.) Windows 2000 / XP
Чувствительность микрофона - 40 дБ
Увеличение Максимальное разрешение до 1280 х 960
Отслеживание движения Ручной и автоматический режим
Приближение (Zoom) Цифровое 4-х кратное

• Примечание: 
Файл типа .avi записывает и воспроизводит видео и аудиоинформацию с хорошим качеством, однако занимает довольно большое место на диске компьютере.  Запись длительностью 1 мин при наилучшем качестве займет на жестком диске около 300 Мбайт. Поэтому, если Вам нужна длительная запись событий с высоким качеством – необходимо иметь жесткий диск большой емкости (например, рабочий день (9 часов) займет около 160 ГБайт на диске). 
Однако, при ежедневной перезаписи информации в один и тот же файл, когда новая запись «накладывается» на старую, достаточно 250 Гб диска. В продаже уже появились диски на 500 ГБт. Для экономии места Вы можете использовать режим записи по детектору движения.

Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение
После подключения камеры к USB порту изображение не отображается. 1. Убедитесь в том, что USB кабель правильно подключен к компьютеру и камере.
2. Закройте программу, заново подключите камеру и снова запустите программу.
3. Убедитесь в том, что Вы правильно установили драйвера камеры.
На экране отображается размытое изображение от камеры.  1. Камера могла быть случайно сдвинута, снова настройте фокус камеры.
2. Линзы камеры могут быть загрязнены. Если это так, протрите линзы мягкой тканью.
На изображении присутствуют черные полосы. Если Вы используете камеру в помещении, убедитесь в том, что частота тока системы освещения соответствует характеристикам камеры (50Гц – 60Гц).
Как работать с кнопкой захвата изображения. 1. Данная кнопка поддерживает только интерфейс TWAIN, формат Windows. 
2. Выберите “File”, выберите “Scanner” и модель Вашей камеры “Smart CAM”, затем кликните “OK”.
3. Выберите “File”, выберите “New Scan” в диалоговом окне отобразится изображение, поступающее с камеры.
4. Кнопка на камере аналогична кнопки захвата изображения в диалоговом окне. 
Медленно обновляется изображение в режиме VGA (640 х 480).  В режиме VGA объем передаваемых данных больше. Для увеличения скорости отображения, обновите компьютер или выберите в настройках камеры параметр “I420”.
На изображение появляются полосы или черные тени. Установите в настройках экрана 24-х или 32-х битный цвет “True Color”
Изображение не показывается при работе различных программ. В настройке параметров “Options” выберите параметр “Preview”
Выбор разрешения Если Вам необходимо изменить разрешение для предварительного просмотра или захвата изображения, то в программе Amcap разрешение настаивается в пункте меню “Option”

