4. МАРКИРОВКА  И  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ.

Пример маркировки вызывной панели МК2:  

МК2-СМV-D1
Где: МК2 – наименование модели;

        С – координатная система адресации;

        М – ключ для управления электромеханическим замком;

        V – вариант со встроенной видеокамерой;

        D – вариант с возможностью подключения второй вызывной панели;
        1 – вариант комплектации (1 или 2) – см. табл. ниже. 

Комплект поставки.

	Наименование комплектующего изделия
	Вариант комплектации

	
	1
	2

	Вызывная панель МК2-СМ
	1
	1

	Рамка
	-
	1

	Винт М5х25
	2
	2

	Гайка М5
	2
	2

	Шайба декоративная
	2
	2

	Паспорт
	1
	1

	Коробка упаковочная
	1
	1


[image: image1.jpg]]
4




   http://www.metakom.ru

E-mail: sales@metakom.ru                          Товар сертифицирован
Действителен по заполнении
Заполняется ремонтным предприятием

Содержание ремонта.

Наименование и номер по схеме замененной

детали или узла. Место и характер дефекта:

_________________________________________________

_________________________________________________
Подпись лица,

производившего ремонт ___________________________
Дата ремонта _____________________________________
                                        ( число, месяц, год )

Подпись владельца изделия,

подтверждающая ремонт ___________________________
Штамп ремонтного предприятия

с указанием города:

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
МК2-СМ

[image: image2.jpg]



ПАСПОРТ
инструкция по установке и эксплуатации
Действителен по заполнении
Заполняется ремонтным предприятием

Содержание ремонта.

Наименование и номер по схеме замененной

детали или узла. Место и характер дефекта:

_________________________________________________

_________________________________________________
Подпись лица,

производившего ремонт ___________________________
Дата ремонта _____________________________________
                                        ( число, месяц, год )

Подпись владельца изделия,

подтверждающая ремонт ___________________________
Штамп ремонтного предприятия

с указанием города:

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Двухабонентная вызывная панель МЕТАКОМ МК2-СМ(V) (далее – панель) предназначена для установки в подъездах жилых домов, у входных дверей квартир, офисов и т. д. 

В качестве оконечных устройств, устанавливаемых у абонентов, рекомендуются трубки квартирные переговорные типа ТКП-01, ТКП-05М, ТКП-06М, ТКП-10М, ТКП-12М или другие, предназначенные для  домофонов с координатной системой адресации, а так же видеомониторы MKV-VM1 или другие, имеющие вход для координатной системы адресации.

Панель обеспечивает подачу сигнала вызова на оконечное устройство у абонента, дуплексную связь посетителя с абонентом, дистанционное открывание электромеханического замка, видеонаблюдение пространства перед панелью (вариант со встроенной видеокамерой) и инфракрасную подсветку для получения изображения  при отсутствии освещения. Замок также может быть открыт с помощью кнопки ВЫХОД, устанавливаемой у входной двери внутри помещения.

К панели можно подключить второй домофон (общий на подъезд) для работы на одну трубку или видеомонитор.

Панель имеет вандалозащищенную конструкцию и может устанавливаться как на улице, так и внутри помещения.

Питание панели и замка может осуществляться от источника питания МЕТАКОМ  БП-2С.

  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	Максимальное сопротивление линии связи, Ом
	30

	Количество вызывных сигналов
	6

	Длительность разговора, сек.
	120

	Напряжение питания постоянного тока, В
	12+-10%

	Потребляемый ток, А (макс)
	Без видеокамеры
	0,08

	
	С видеокамерой
	0,18

	Диапазон рабочих температур, град. С
	-30…+40

	Относительная влажность воздуха при =25С, %
	98

	Габаритные размеры, мм
	125х90х25

	Масса без крепежа, кг не более
	Без видеокамеры
	0,285

	
	С видеокамерой
	0,300

	
	Рамки 
	0,145


3.  СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
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4. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

            Изготовитель гарантирует соответствие вызывной панели МЕТАКОМ МК2-СМ(V) требованиям ТУ6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

           Гарантийный срок эксплуатации вызывной панели – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

           Без предъявления отрывного талона на гарантийный ремонт и (или) при нарушении сохранности пломб, наличии механических, электрических и иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением или эксплуатацией, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.


Адрес предприятия – изготовителя:


Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68, 
ООО «Метаком-плюс».

Тел./факс: (4832) 68-28-26
http://www.metakom.ru
Тел. (4832) 68-28-24, 68-28-25
E-mail: sales@metakom.ru
