Телевизионные камеры RVi-11, RVi-12, RVi-13, RVi-14
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Видеокамеры в декоративном корпусе пожарного извещателя предназначены для организации круглосуточной передачи видеосигнала сцены охраняемой зоны на оборудование пункта автономной или централизованной охраны, поддерживающие телевизионный стандарт CCIR/PAL. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Камера телевизионная (далее по тексту КТ) предназначена для организации круглосуточной передачи видеосигнала сцены охраняемой зоны, на оборудование сбора, отображения, и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны. 
Телевизионный сигнал, формируемый КТ, может выводиться на видео-монитор, мультиплексор, регистратор или другое центральное оборудование стандарта CCIR/PAL. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Технические параметры\ Модель 
	RVi-11 
	RVi-12 
	RVi-13 
	RVi-14 

	Корпус 
	ИП212-41М (пожарный извещатель) 

	Цветность ТВ камеры 
	Цветная 
	Черно-белая 
	Цветная 
	Черно-белая 

	Тип объектива 
	М12 (металлический корпус) 

	Фокусное расстояние объектива 
	6мм 

	Эффективное количество пикселей ПЗС матрицы 1/3” 
	500x582 
	752x582 

	Тип развертки 
	2:1 

	Синхронизация 
	внутренняя 

	Разрешение ТВ камеры по горизонтали, не менее 
	380твл 
	400твл 
	450твл 
	500твл 

	Чувствительность, не хуже 
	1,5лк/F1.6 
	1лк/F1.6 
	1,5лк/F1.6 
	1лк/F1.6 

	Отношение сигнал/шум при отключенном АРУ, не хуже 
	46дБ 

	Электронный затвор 
	1/50-1/100000 сек. 

	Гамма-коррекция 
	0,45 

	Баланс белого 
	Автомат. 
	- 
	Автомат. 
	- 

	Потребляемый ток, не более 
	160мА 

	Напряжение питания 
	12В 

	Выходной сигнал 
	PAL 

1В/75 Ом 
	CCIR 

1В/75 Ом 
	PAL 

1В/75 Ом 
	CCIR 

1В/75 Ом 

	Габаритные размеры изделия (с розеткой) 
	не более Ø105,5×56,5мм 

	Вес изделия 
	не более 135 грамм 

	Поворот ТК по горизонтали 
	до 60 град. 

	Диапазон температур рабочих условий эксплуатации 
	от +5 до +40°С 

	Диапазон температур при транспортировании и хранении 
	от -25 до +50°С 

	Ограничение по влажности в рабочих условиях 
	до 75% при 30°С 

	Ограничение по влажности в условиях транспортирования и хранения 
	до 95% при 35°С 

	Степень защиты изделия от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц 
	IP30 


