HCC/HCB-500
(HYUNDAI TELECOM) 

Цветная/черно-белая вызывная панель для видеодомофона


	Модель
	HCC-500
	HCB-500

	Питание
	от видеомонитора, постоянный ток 12В

	Видеовыход
	1 vp-p, 75 Ом, композитный

	Чувствительный элемент
	цветной, 270К
	черно-белый, 270К

	Минимальное освещение
	1 Люкс
	0,1 Люкс

	Влажность
	90%

	Рабочая температура
	0 °С~40 °С

	Мощность
	2,0 Вт

	Угол обзора
	80-90° (f= 4,0 мм)

	Вес
	162 г

	Габаритные размеры
	>91,5×132,5×18 мм

	Установка
	Утапливаемое крепление (врезная)


· Высокая четкость

· Металлический вандалозащищенный корпус

· Реле открывания замка

· 4х проводная схема подключения

