Комбинированная система охраны офиса (на приборах "С2000-4"): 15 кабинетов, 3 охранных шлейфа на каждый - дверь, окно, объем и один пожарный 

Система строится на приборах С2000-4, по одному на каждый кабинет. В шлейфы сигнализации возможно включение как контактных, так и токопотребляющих охранных и пожарных извещателей. Релейные выходы С2000-4 управляют звуковыми и световыми оповещателями, к ним подключаются выходы на ПЦН. Взятие кабинетов под охрану и снятие их с охраны осуществляется с пульта С2000. Возможно организовать контроль доступа в кабинеты (см. 3б), а также индивидуального взятия/снятия пользователем. Применение блока индикации С2000-БИ и информатора телефонного аналогично варианту 1. Для питания приборов С2000, С2000-4, С2000-ИТ, С2000-БИ необходимо применить пять источников бесперебойного питания РИП-12 (01). 
	
Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	С2000
	108,86
	1

	С2000-4
	50,60
	15

	С2000-ИТ
	98,40
	1

	РИП-12 (01)
	60,00
	5

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	5


